| № | ***Наиме-***  ***нование*** | ***Технические характеристики*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полукомбинезон и куртка, лето | Костюм рабочий летний должен быть изготовлен в соответствии с требованиям ГОСТ 27575-87 выполнен в виде отдельной куртки и полукомбинезона. Куртка коричневого цвета прямого кроя с центральной застежкой на пуговицах, воротник отложной. Два нижних накладных кармана. На плечах и на спине прямоугольная вставка желтого цвета светоотражающая с надписью «Спецавтохозяйство». На спине логотип зеленого цвета вышитый. Полукомбинезон коричневого цвета прямого силуэта, грудка с накладным карманом, карман закрывающийся, регулируемые лямки, шлевка под ремень, пояс с эластичной тесьмой и застежками на пуговицах по бокам, спереди молния с гульфиком и накладные карман по бокам. Ткань для изготовления костюма должна соответствовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетической не более 50%. Поверхность плотность ткани не менее 245 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам Н -1000/650. Усадка ткани после 5-ти стирок, %- не более 3. Устойчивость окраски к стирке – не менее 4.0. Стойкость к истиранию – не менее 6000. | Комп. | 59 |
| 2 | Полукомбинезон и куртка, осень | Костюм рабочий осенний должен быть изготовлен в соответствии с требованиям ГОСТ 27575-87 выполнен в виде отдельной куртки и полукомбинезона. Куртка коричневого цвета прямого кроя с центральной застежкой на пуговицах, воротник отложной. Два нижних накладных кармана. На плечах и на спине прямоугольная вставка желтого цвета светоотражающая с надписью «Спецавтохозяйство». На спине логотип зеленого цвета вышитый. Полукомбинезон коричневого цвета прямого силуэта, грудка с накладным карманом, карман закрывающийся, регулируемые лямки, шлевка под ремень, пояс с эластичной тесьмой и застежками на пуговицах по бокам, спереди молния с гульфиком и накладные карман по бокам. Ткань для изготовления костюма должна соответствовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетической не более 50% . Поверхность плотность ткани не менее 250 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам Н -1300/900. Усадка ткани после 5-ти стирок, %- не более 3. Устойчивость окраски к стирке – не менее 5.0. Стойкость к истиранию – не менее 9000. | Комп. | 59 |
| 3 | Куртка зимняя утепленная | Куртка рабочая зимняя для защиты от пониженных температур. Куртка должна быть изготовлена в соответствии с требованиям ГОСТ 29335-92. Куртку коричневого цвета, прямого кроя с центральной застежкой на молнию и текстильную застежку, утепленная синтепоном, воротник-стойка, капюшон, два нижних накладных кармана. На плечах и на спине прямоугольная вставка желтого цвета светоотражающая с надписью «Спецавтохозяйство». На спине логотип зеленого вышитый. Ткань для изготовления куртки должна соответствовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетической не более 50% . Поверхность плотность ткани не менее 250 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам Н -1300/900. Усадка ткани после 5-ти стирок, %- не более 3. Устойчивость окраски к стирке – не менее 5.0. Стойкость к истиранию – не менее 9000. | шт. | 60 |
| 4 | Ботинки Рабочие | Сезон: Осень, Пол: Универсальные, Цвет-Чёрные, Подошва: ПУ (полиуретан от -20. °С +80°С) Метод крепления: литьевой | пар | 59 |
| 5 | Футболка трикотажная КМФ | Мужская трикотажная футболка с круглым воротником и коротким рукавом зеленого цвета. Трикотажное полотно, пл.160 г/м² | Шт. | 9 |