**Технические характеристики**

 Евроконтейнера изготовлен из высококачественного профилированного стального оцинкованного листа толщиной не менее 1,25 мм. В процессе изготовления поверхность металлических  евроконтейнеров покрывается защитным антикоррозийным покрытием средней толщиной 80мкм методом горячего оцинкования с полным погружением. Евроконтенер предназначены для сбора твердых бытовых и промышленных отходов, контейнер должен быть оснащен стояночным тормозом на два колеса. Крышка должна быть сварная, полукруглой формы с ручкой и резиновым уплотнителем.

Разборный штабелируемый.

Грузоподъемность не менее 440кг.

Масса 110-135 кг.

Номинальный объем -1100 л.

Ширина -1370 мм.

Высота – 1470 мм

Глубина – 1115 мм

| № | ***Наименование*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол.*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Евроконтейнеры | шт. | 30 |  |