|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара и его описание | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | **Инвалидное кресло-коляска с электроприводом**- Тип рамы - алюминиевый сплав.- Тип колёс - пневматические, литые.- Тип аккумулятора - гелевый.- Емкость аккумулятора - не менее 12Ач.- Тип привода - комбинированный электрическо-механический.- Максимальная скорость - 6 км/ч.- Запас хода - не менее 20 км.- Глубина сидения, см. - не менее 43.- Ширина сидения, см. - 43-51.- Высота сидения, см. - 50.- Тип складывания - книжка.- Электромагнитная тормозная система, с функцией автоматического  экстренного торможения.- Защита от перезарядки.- Защита от сверхтоков.- Возможность установки пульта управления с обоих сторон.- Подъемные подлокотники.- Вращение передних колёс на 360 градусов.- Ремни безопасности.- Дополнительные задние колёса для защиты от опрокидывания.- Передние шины - не менее 8 дюймов.- Задние шины - не менее 10 дюймов.- Габариты, мм не более - 1100х590х910.- Вес, кг. - не более 20.- Максимально-разрешенная нагрузка, кг. - 130-180.- Анатомический комплект спинки и сиденья.- Функция складывания без отсоединения аккумулятора. | шт. | 25 |