**Технические характеристики**

 Евроконтейнеры должны быть новыми, не иметь следов использования и ремонта. Контейнера предназначены для сбора твердых бытовых и промышленных отходов. Контейнер оснащен стояночным тормозом на два колеса.

—Изготовлен из высококачественного профилированного стального оцинкованного листа толщиной не менее 1,25 мм, который обеспечивает высокую прочность и надежность.

— В процессе изготовления поверхность металлических  евроконтейнеров покрывается защитным антикоррозийным покрытием средней толщиной 80мкм методом горячего оцинкования с полным погружением.

— Разборный штабелируемый.

— Грузоподъемность не менее 440кг.

— Масса 110-135 кг.

— Колеса диаметром 200 мм с металлическими дисками

| № | ***Наименование*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол.*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Евроконтейнеры | шт. | 30 |  |