|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Примечание** | **Технические**  **характеристики** |
| 1. | Универсальные с откидывающейся спинкой  (43-46см) | с большими передними колесами, литые колеса | Кресло-коляска с регулируемым углом наклона спинки. Рама коляски из стальных тонкостенных труб, складная  - спинки по углу наклона до 90 град в 16-ти положениях;  -съемные откидные подножки,  - откидные ложементы под икроножные мышцы;  - съемная подушка подголовника;  - съемные подлокотники с кнопочной фиксацией;  - сиденье с ремнями для складывания  - передние колеса с широкими цельнолитыми шинами" |
| 2 | Коляска д/детей ДЦП  (40 см) | рост 130-150 см. вес до 50кг | Рама из облегченного сплава с антикоррозийным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям, складная  Обивка из высококачественной синтетической ткани, термически и влагоустойчивой  Подголовник съемный, регулируемый по высоте  Спинка, регулируемая по высоте и углу наклона, с боковыми упорами для туловища  Ремень для фиксации тела, регулируемый по длине, трех- или пятиточечный  Сиденье мягкое, регулируемое по глубине, с мягким абдуктором  Платформа-подножка единая, съемная, регулируемая по высоте и углу наклона  Передние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами  Вилка переднего колеса с фиксатором направления движения  Задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, быстросъёмные  Стояночный тормоз  Ножной упор ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: длина 100-113 см,  высота 123 см, ширина 60 см, ширина сиденья 40 см, высота спинки 68-73 см, ширина в сложенном виде 37 см, масса ≤ 20 кг, грузоподъемность ≤ 75 кг |
|
| 3 | Кресло-коляска малогабаритная для инвалидов с высокой ампутацией бедер |  | На стальном основании (раме) закреплено мягкое сиденье, обтянутое искусственной кожей. Технические характеристики: грузоподъемность – 90 кг,Масса –6 кг. Комплектация: -4-е (четыре) колеса диаметром 125 мм., -регулируемыми ремнями для фиксации туловища и регулируемыми петлями для подсоединения к поясному ремню пользователя. Шины цельнолитые, необслуживаемые.  В комплект входят ручные упоры: палки. |