# Запрос ценовой информации

на ремонт мягких кровель, строительных конструкций.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «05» мая 2023 г. |  Потенциальным исполнителям. |
|  |

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на ремонт мягких кровель, строительных конструкций, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ в виде сметных расчетов на каждый объект, соответствующих указанным характеристикам согласно дефектным ведомостям объемов работ на каждый объект (Приложение к запросу цен).

**Объект выполнения работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ЦТП | Адрес объекта |
| 1 | ЦТП – 24 «3» | г. Тирасполь, пер. Западный, 19/2 |
| 2 | ЦТП – 26 «3» | г. Тирасполь, ул. Ломоносова угол ул. Солтыса |
| 3 | ЦТП – 7 «ОК» | г. Тирасполь, ул. Каховская, 15/3 |
| 4 | ЦТП – 21 «ОК» | г. Тирасполь, ул. Юности, 58/2 |
| 5 | ЦТП – 1/2 «С» | г. Тирасполь, ул. Федько, 2 |
| 6 | ЦТП – 2 «Ц» | г. Тирасполь, ул. Шевченко, 81 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*: ремонт мягких кровель, строительных конструкций.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ и счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и представляются Заказчику:

* Сметные расчеты пообъектно (на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР);
* Акт на скрытые работы;
* Акт приема-передачи выполненных работ.

4. Порядок возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2023г., до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 15.05.2023 г..** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Разрешительные документы на право проведения данного вида работ (лицензии, аккредитации с приложением, а также иные документы необходимые для осуществления данного вида деятельности);**
	+ **Цены на выполнение работ в виде сметных расчетов пообъектно, составленных на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Порядок оплаты;**
	+ **Гарантийные обязательства (гарантийный срок эксплуатации покрытия не менее 5 лет);**
	+ **Срок исполнения.**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Дабежа Е.В.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к запросу цен |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту мягких кровель, строительных конструкций здания ЦТП-24"3", расположенного по адресу: г. Тирасполь, пер.Западный, 19/2** |
|
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| **Работы по ремонту кровли здания** |
| 1 | Устройство покрытия свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)  | мп | 11,5 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 279,7 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 279,7 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. | м2 | 314,5 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,237 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 314,5 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 279,7 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 76,1 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 18,7 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | м3 | 11,7 |
| **Работы по ремонту отмостки здания** |
| 11 | Выборка почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 36,23 |
| 12 | Устройство песчаного основания толщиной 200 мм | м3 | 10,352 |
| 13 | Устройство гидроизоляционного слоя пленки | м2 | 51,76 |
| 14 | Укладка сетки | м2 | 51,76 |
| 15 | Укладка бетона М - 200 с формированием уклона | м3 | 3,88 |
| 16 | Устройство бетонного водоприемного желоба со стороны входа в здание ЦТП раствором М-200 | м3 | 0,19 |
|  |  |  |  |
| Исп. Дабежа Е.В. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к запросу цен |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту мягких кровель, строительных конструкций здания ЦТП-26"3", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Ломоносова угол Солтыса** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| **Работы по ремонту кровли здания** |
| 1 | Смена покрытия парапета из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)  | мп | 45,7 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 103,0 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 103,0 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. | м2 | 103,0 |
| 5 | Выравнивающий слой стяжки парапета раствором М - 100, толщиной 15 мм | м2 | 17,0 |
| 6 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,087 |
| 7 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 120,0 |
| 8 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 103,0 |
| 9 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 20,5 |
| 10 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 6,9 |
| 11 | Вывоз строительного мусора | м3 | 4,3 |
| **Работы по ремонту отмостки здания** |
| 12 | Разборка старого бетонного покрытия отмостки | м2 | 13,67 |
| 13 | Выборка почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 6,58 |
| 14 | Устройство песчаного основания толщиной 200 мм | м3 | 5,254 |
| 15 | Устройство гидроизоляционного слоя пленки | м2 | 26,27 |
| 16 | Укладка сетки | м2 | 26,27 |
| 17 | Укладка бетона М - 200 с формированием уклона | м3 | 1,97 |
| 18 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 1,62 |
| 19 | Вывоз строительного мусора | м3 | 1,01 |
|  |  |  |  |
| Исп. Дабежа Е.В. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к запросу цен |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту мягких кровель, строительных конструкций здания ЦТП-7"ОК", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Каховская, 15/3** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| **Работы по ремонту кровли здания** |
| 1 | Смена покрытия свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)  | мп | 11,7 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 70,2 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 70,2 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. | м2 | 80,0 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,059 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 80,0 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 70,2 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 24,5 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 4,7 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | м3 | 2,9 |
| **Работы по ремонту отмостки здания** |
| 11 | Выборка почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 4,98 |
| 12 | Устройство песчаного основания толщиной 200 мм | м3 | 3,98 |
| 13 | Устройство гидроизоляционного слоя пленки | м2 | 19,90 |
| 14 | Укладка сетки | м2 | 19,90 |
| 15 | Укладка бетона М - 200 с формированием уклона | м3 | 1,49 |
|  |  |  |  |
| Исп. Дабежа Е.В. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к запросу цен |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту мягких кровель, строительных конструкций здания ЦТП-21"ОК", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, 58/2** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| **Работы по ремонту кровли здания** |
| 1 | Смена покрытия свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)  | мп | 11,7 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 72,5 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 72,5 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. | м2 | 82,5 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,061 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 82,5 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 72,5 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 24,9 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 4,9 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | м3 | 3,0 |
|  |  |  |  |
| Исп. Дабежа Е.В. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к запросу цен |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту мягких кровель, строительных конструкций здания ЦТП-1/2"С", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Федько, 2** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| **Работы по ремонту кровли здания** |
| 1 | Смена покрытия свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)  | мп | 15,2 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 94,2 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 94,2 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. | м2 | 105,6 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,080 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 105,6 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 94,2 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 28,4 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 6,3 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | м3 | 3,9 |
| **Работы по ремонту отмостки здания** |
| 11 | Выборка почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 29,19 |
| 12 | Устройство песчаного основания толщиной 200 мм | м3 | 8,34 |
| 13 | Устройство гидроизоляционного слоя пленки | м2 | 41,70 |
| 14 | Укладка сетки | м2 | 41,70 |
| 15 | Укладка бетона М - 200 с формированием уклона | м3 | 3,13 |
| 16 | Устройство бетонного водоприемного желоба со стороны входа в здание ЦТП раствором М-200 | м3 | 0,63 |
|  |  |  |  |
| Исп. Дабежа Е.В. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к запросу цен |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту мягких кровель, строительных конструкций здания ЦТП-2"Ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 81** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| **Работы по ремонту кровли здания** |
| 1 | Смена покрытия свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм)  | мп | 15,0 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 90,8 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 90,8 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. | м2 | 101,9 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,077 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 101,9 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 90,8 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 27,9 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 6,1 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | м3 | 3,8 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Исп. Дабежа Е.В. |  |  |