|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара и его описание | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | **Инвалидное кресло-коляска с электроприводом**  - Тип рамы - алюминиевый сплав.  - Тип колёс - пневматические, литые.  - Тип аккумулятора - гелевый.  - Емкость аккумулятора - не менее 12Ач.  - Тип привода - комбинированный электрическо-механический.  - Максимальная скорость - 6 км/ч.  - Запас хода - не менее 20 км.  - Глубина сидения, см. - не менее 43.  - Ширина сидения, см. - 43-51.  - Высота сидения, см. - 50.  - Тип складывания - книжка.  - Электромагнитная тормозная система, с функцией автоматического  экстренного торможения.  - Защита от перезарядки.  - Защита от сверхтоков.  - Возможность установки пульта управления с обоих сторон.  - Подъемные подлокотники.  - Вращение передних колёс на 360 градусов.  - Ремни безопасности.  - Дополнительные задние колёса для защиты от опрокидывания.  - Передние шины - не менее 8 дюймов.  - Задние шины - не менее 10 дюймов.  - Габариты, мм не более - 1100х590х910.  - Вес, кг. - не более 20.  - Максимально-разрешенная нагрузка, кг. - 130-180.  - Анатомический комплект спинки и сиденья.  - Функция складывания без отсоединения аккумулятора. | шт. | 25 |