|  |  |
| --- | --- |
| **ПМР**  **Министерул**  **дезволтэрий економиче**  **Ынтреприндеря Унитарэ де Стат**  **«УХЕ дин Дубэсарь»** | **ПМР Мiнiстерство**  **економiчного розвитку**  **Державне унітарне підприємство**  **«Дубосарська ГЕС»** |
| **ПМР**  **Министерство экономического развития**  **Государственное унитарное предприятие**  **«Дубоссарская ГЭС»** | |
| 4500, г. Дубоссары, ул. Набережная 34**,** тел. (0373215) 3-52-27, 2-44-91, 3-33-67  e-mаil [gupdges@gmail.com](mailto:gupdges@gmail.com) Р/с 2211410000000020, КУБ 41, кор. счет 20210000094, в Дубоссарском филиале № 2825 ЗАО "Приднестровский Сбербанк",  фискальный код 0700041667 | |
|  | |

30.01.2024 г. .№ 12-16/57 .

на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

ГУП «Дубоссарская ГЭС» планирует в 1-2 квартале 2024 г. проведение закупки**.** В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» просим предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам и, в случае положительного решения, направить коммерческое предложение на поставку следующей продукции:

1. **Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Описание товара** | **Ед.**  **изм.** | **Раз-мер** | **Кол-во,** |
|  | | **Спецодежда** | | |  |
|  | Костюм х/б  (Куртка и полукомбинезон) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 27575-87. Выполнен в виде отдельных куртки и полукомбинезон. Наличие светоотражающих вставок. Наличие карманов и усилительных накладок в соответствии с представленными чертежами **(Приложение №1).** Цвет темно-синий, кокетка светло-синея. На задней части кокетки и левом грудном кармане должны быть нанесены несмываемой краской логотип и название предприятия. Ткань для изготовления костюма должна соответствовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетической не более 50%. Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1000/650. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 4.0. Стойкость к истиранию - не менее 6000. | комплект | 48/3  48/4  50/2  50/3  50/4  52/2  52/3  52/4  52/5  54/2  54/3  54/4  54/5  56/2  56/4  56/5  58/5  60/5  62/6 | 2  1  2  6  4  1  6  7  1  2  2  12  3  1  3  2  1  1  1 |
|  | Костюм х/б утепленный | Костюм для защиты от пониженных температур. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 29335-92. Выполнен в виде отдельных куртки и брюк. Наличие светоотражающих вставок. Утепленная подкладка не отстегиваемая. Наличие карманов и усилительных накладок в соответствии с представленным чертежам **(Приложение №2)**. Наличие утепленного капюшона. Цвет темно-синий, кокетка светло-синяя. На задней части кокетки должны быть нанесены несмываемой краской логотип и название предприятия. Ткань для изготовления костюма должна соответствовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетикой не более 50%. Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1300/900. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 5.0. Стойкость к истиранию - не менее 9000. | комплект | 48/3  50/3  52/3  52/4  54/3  54/4  56/4  56/5  62/4  62/6 | 1  2  4  2  2  10  1  1  1  1 |
|  | Костюм х/б (для ВОХР) | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 27575-87. Выполнен в виде отдельных куртки и брюк. Наличие светоотражающих вставок. Наличие карманов и усилительных накладок в соответствии с представленными чертежами **(Приложение №1.1).** Цвет зеленый камуфлированный На задней части кокетки и левом грудном кармане должны быть нанесены несмываемой краской логотип предприятия и надпись "ВОХР). Ткань для изготовления костюма должна соответствовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетикой не более 50%. Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1000/650. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 4.0. Стойкость к истиранию - не менее 6000. | комплект | 48/3  48/4  50/3  50/6  52/3  52/4  52/5  52/6  54/3  54/4  56/3  58/4  68/3 | 1  1  1  1  3  3  2  1  1  3  1  1  1 |
|  | Костюм х/б утепленный (для ВОХР) | Костюм для защиты от пониженных температур. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 29335-92. Выполнен в виде отдельных куртки и брюк. Наличие светоотражающих вставок. Утепленная подкладка не отстегиваемая. Наличие карманов и усилительных накладок в соответствии с представленным чертежам **(Приложение № 2.1).** Наличие утепленного капюшона. Цвет зеленый камуфлированный. На задней части кокетки должны быть нанесены несмываемой краской логотип предприятия и надпись "ВОХР" Ткань для изготовления костюма должна советовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетической не более 50%. Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м2. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1300/900. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 5.0. Стойкость к истиранию - не менее 9000. | комплект | 50/4  52/3  52/4  52/5  52/6  54/3  54/4  58/3  58/4  60/3  68/3 | 1  2  2  1  1  1  2  1  1  1  1 |
|  | Футболка "Охрана" | Универсальная модель. Хлопчатобумажная ткань с содержанием хлопка не менее 95 % плотностью не менее 200 г/м². Усадка не более 2 %. **(Приложение № 3.1)**. Обязательное декларирование на соответствие: ГОСТ 31408. Надпись "Охрана" на задней части футболки. Цвет футболки зеленый камуфлированный. | шт | 48  50  52  54  56  58  60  64 | 6  2  22  12  4  2  2  2 |
|  | Кепка летная | Кепка летняя, выполнена из хлопкополиэфирной ткани с содержанием хлопка не менее 60 %, плотность не менее 240 г/м². Ткань должна иметь водоотталкивающую отделку.  В надлобной части кепка должна иметь защитный козырек, в затылочной части – регулируемый ремешок. Наличие вентиляционных отверстий обязательно. **(Приложение № 4.1).** Цвет - зеленый камуфлированный. Общий вид согласно схеме | шт | 56  57  58  59  60 | 1  3  10  4  1 |
|  | Костюм сварщика | Костюм для защиты от защиту от искр, окалины и брызг расплавленного металла. Костюм должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.250-2013 Костюм на должен быть выполнен 100 % брезента (полульняной парусины: 54% - лён, 46% - хлопок) плотностью не менее 540 г/м2 с огнестойкой пропиткой, обеспечивающей стойкость к прожи-ганию не менее 50 секунд. Швы прострочены термостойкой нитью. Комплект состоит из куртки и брюк. Куртка имеет следующие особенности: два накладных боковых кармана по низу внутренней части полочек; супатная (потайная) застежка на петли и пуговицы для защиты от воздействия огня; стандартные усилительные накладки в области локтевых изгибов. Брюки имеет следующие особенности: два накладных боковых кармана с косым входом; бантовая застежка спереди на петли и пуговицы; стандартные усилительные накладки в области коленных изгибов и сидения; предусмотрены бретели (шлевки) под ремень. Общий вид в соответствии со схемой **(Приложение №4)**. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1200/700. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 4.0. Стойкость к истиранию - не менее 4500. | комплект | 52/3  56/5 | 1  1 |
|  | Халат х/б (белый) | Халат из смесовой ткани. Требования к материалам для изготовления халатов должны отвечать требованиям ГОСТ 27575. Маркировка по ГОСТ 12.4.115. Ткань для изготовления халата должна советовать ГОСТ 11209, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетикой не более 50%. Поверхностная плотность ткани не менее 250 г/м2. Халат прямого силуэта, с центральной или смещенной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, внешними накладными карманами: двумя боковыми и одним верхним на левой полочке, в тачными рукавами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Спинки со швом посередине, регулирующим хлястиком по линии талии. Цвет халата -белый. Общий вид в соответствии со схемой **(Приложение №5).** Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -900/700. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 4.0. Стойкость к истиранию - не менее 2500. | шт | 46/3 | 1 |
|  | Фартук | Фартук предназначен для защиты работника от опасных факторов производства. Изготовление фартуков должно соответствовать ГОСТ 12.4.029. **(Приложение № 6)** Фартуки для защиты от общих производственных загрязнений. Ткань для изготовления фартука должна обладать следующими свойствами в зависимости от выполняемой работником работы: сохранять воздухопроницаемость; иметь МВО пропитку; низкий показатель удельного поверхностного электрического сопротивления; иметь огнезащитную пропитку. | шт |  | 1 |
|  | Фартук прорезиненный | Фартук прорезиненный предназначен для выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия брызг и капель кислот и щелочей концентрацией от 50 % до 80 %. Изготовление фартуков должно соответствовать ГОСТ 12.4.029. **(Приложение № 7)** Фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, состоит из основной части и завязок. Места прикрепления завязок должны быть усилены. Длина фартука от 120 см, ширина от 90 см. Защита от кислот и щелочей от 50 % до 80 %. Основа: неопрен или 100 % поливинилхлорид (ПВХ) толщиной от 0,5 мм. | шт |  | 1 |
|  | Костюм непромокаемый | Костюм для защиты от воды. Выполнен в виде отдельных куртки и брюк. Наличие светоотражающих вставок. Наличие карманов и усилительных накладок в соответствии с представленными чертежами **(приложение №3).** Цвет темно-синий, кокетка светло-синея. На задней части кокетки и левом грудном кармане должны быть нанесены несмываемой краской логотип и название предприятия. Ткань для изготовления костюма должна соответствовать ГОСТ 27643, смешанная хлопчатобумажная с содержанием синтетической не более 50%. Защитные свойства по EN 343 [24]: Водоупорность – 1300 мм вод. ст., класс 3. Ткань - 100 % полиэфирная ткань с ПУ покрытием или хлопкополиэфирная ткань с содержанием хлопка не менее 35 % с ПУ покрытием Поверхностная плотность ткани не менее 150 г/м² для тканей из 100 % ПЭ 245 г/м² для хлопкополиэфирных тканей. Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа/уток), Н -1000/650. Усадка ткани после 5-ти стирок, % - не более 3. Устойчивость окраски к стирке - не менее 4.0. Стойкость к истиранию - не менее 6000. |  | 56/5  58/4  62/5 | 1  1  1 |
|  | Плащ непромокае-мый | Плащ непромокаемый **(приложение №8).** Плащ должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 12.41.134-83. Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на кнопках. Полочки с боковыми накладными карманами с клапанами. В верхней части полочек под проймой - вентиляционные отверстия. Спинка с отлетной кокеткой, под кокеткой - отверстия для лучшего воздухообмена. Рукава реглан. Капюшон по лицевому срезу стягивается шнуром. Все швы проклеены. Состав текстильной основы 100% полиэфир с анти статичной нитью на хлопчатобумажной основе  Покрытие 100% полиуретан или поливинилхлорид  Минимальная плотность ткани 170 г/м² | шт |  | 2 |
|  | Колпак косынка | Ткань хлопчатобумажная **(Приложение№9)** | шт |  | 1 |

2. Основные условия исполнения контракта:

2.1. Предмет контракта: поставка вышеуказанной продукции

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.2.1. Срок поставки в течении 60 календарных дней с момента вступления контракта в силу.

2.3. Условие о порядке и сроках оплаты товара: в течение 5 календарных дней по факту поставки товара и подписания приемосдаточных документов

2.4. Условие о порядке приемки заказчиком товара – приемка товара осуществляется на складе Заказчика, путем подписания приемо-сдаточных документов.

2.5. Условия поставки товара: осуществляется по адресу г. Дубоссары ул. Набережная д. № 34.

2.6. Качество товара должно соответствовать стандартам страны-производителя, а при номенклатуре Товара в перечне товаров, подлежащих обязательной сертификации на территории ПМР и стандартам ПМР, должно подтверждаться соответствующими сертификатами.

2.7. Каждый комплект одежды, должен быть упакован отдельно в полиэтиленовый пакет и нанесен размер.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Покупателю для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Покупателю месте с товаром следующие документы на поставляемый товар:

* Товарно-транспортная накладная;
* Сертификат соответствия.

4. Права и обязанности Поставщика, включающие:

4.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.

4.2. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Покупателем;

4.3. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.

4.4. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

5. Срок действия контракта – до 31.12.2024г.

6. Сроки предоставления ценовой информации: **до 17-00 часов 08.02.2024 года** на электронный адрес: [**omtsdges**](mailto:omtsdges)**@gmail.com.**

7. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и исх. №);**
* **Цену товара за единицу;**
* **Общая сумма контракта на условиях указанных в данном запросе;**
* **Срок действия цены;**
* **Срок поставки (в случае альтернативного предложения по срокам поставки)**

По всем, возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (778) 84 207, контактное лицо Куртева Татьяна Федоровна

Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Начальник ОМТС и ХО А.Б. Язловицкий

Поян О.И.

0(777) 71 448

|  |  |
| --- | --- |
| **Приложение № 1**  Изображение | **Приложение № 2**  Изображение |
| **Приложение № 3**  Изображение | **Приложение № 4**  Изображение |
| **Приложение № 5**  Изображение | **Приложение № 6** |
| **Приложение № 7**  Изображение | **Приложение № 8** |
| **Приложение № 1.1 (костюм для ВОХР)**  Изображение | **Приложение № 2.1**  Изображение |
| **Приложение № 3.1**  Изображение | **Приложение № 4.1**  Изображение |
| **Приложение № 9** |  |