КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ

на выполнение противопожарных мероприятий в Гослесфонде ПМР - создание противопожарных минерализованных полос и уход за ними на 2021 год.

**Каменское лесничество**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Объём работ | Общая сумма затрат, руб. |
|
|
| 1. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Перепашка на глубину до 25 см, склон до 5°, почва тяжелая, каменистость слабая, влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором с плугом, ширина полосы 2,1 метр, длина гона до 400 м. | км. | 30 |  |
| 2. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Дискование, склон до 5°. Почва тяжелая, без пней, длина гона до 400 м., влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором; ширина полосы 2,2 м. | км. |  |  |
| 3. Транспортные расходы. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Рентабельность | % |  |  |
| Всего по смете затрат |  |  |  |

**Рашковское лесничеств**о

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Объём работ | Общая сумма затрат, руб. |
|
|
| 1. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Перепашка на глубину до 25 см, склон до 5°, почва тяжелая, каменистость слабая, влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором с плугом, ширина полосы 2,1 метр, длина гона до 400 м. | км. | 18 |  |
| 2. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Дискование, склон до 5°. Почва тяжелая, без пней, длина гона до 400 м., влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором; ширина полосы 2,2 м. | км. |  |  |
| 3. Транспортные расходы. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Рентабельность | % |  |  |
| Всего по смете затрат |  |  |  |

**Воронковское лесничеств**о

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Объём работ | Общая сумма затрат, руб. |
|
|
| 1. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Перепашка на глубину до 25 см, склон до 5°, почва тяжелая, каменистость слабая, влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором с плугом, ширина полосы 2,1 метр, длина гона до 400 м. | км. | 40 |  |
| 2. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Дискование, склон до 5°. Почва тяжелая, без пней, длина гона до 400 м., влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором; ширина полосы 2,2 м. | км. |  |  |
| 3. Транспортные расходы. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Рентабельность | % |  |  |
| Всего по смете затрат |  |  |  |

**Плотянское лесничеств**о

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Объём работ | Общая сумма затрат, руб. |
|
|
| 1. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Перепашка на глубину до 25 см, склон до 5°, почва тяжелая, каменистость слабая, влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором с плугом, ширина полосы 2,1 метр, длина гона до 400 м. | км. | 30 |  |
| 2. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Дискование, склон до 5°. Почва тяжелая, без пней, длина гона до 400 м., влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором; ширина полосы 2,2 м. | км. |  |  |
| 3. Транспортные расходы. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Рентабельность | % |  |  |
| Всего по смете затрат |  |  |  |

**Дубоссарское лесничество**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Объём работ | Общая сумма затрат, руб. |
|
|
| 1. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Перепашка на глубину до 25 см, склон до 5°, почва тяжелая, каменистость слабая, влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором с плугом, ширина полосы 2,1 метр, длина гона до 400 м. | км. | 30 |  |
| 2. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Дискование, склон до 5°. Почва тяжелая, без пней, длина гона до 400 м., влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором; ширина полосы 2,2 м. | км. |  |  |
| 3. Транспортные расходы. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Рентабельность | % |  |  |
| Всего по смете затрат |  |  |  |

**Григориополськое лесничество**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Объём работ | Общая сумма затрат, руб. |
|
|
| 1. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Перепашка на глубину до 25 см, склон до 5°, почва тяжелая, каменистость слабая, влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором с плугом, ширина полосы 2,1 метр, длина гона до 400 м. | км. |  |  |
| 2. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Дискование, склон до 5°. Почва тяжелая, без пней, длина гона до 400 м., влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором; ширина полосы 2,2 м. | км. | 50 |  |
| 3. Транспортные расходы. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Рентабельность | % |  |  |
| Всего по смете затрат |  |  |  |

**Кармановское лесничество**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Объём работ | Общая сумма затрат, руб. |
|
|
| 1. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Перепашка на глубину до 25 см, склон до 5°, почва тяжелая, каменистость слабая, влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором с плугом, ширина полосы 2,1 метр, длина гона до 400 м. | км. |  |  |
| 2. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Дискование, склон до 5°. Почва тяжелая, без пней, длина гона до 400 м., влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором; ширина полосы 2,2 м. | км. | 50 |  |
| 3. Транспортные расходы. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Рентабельность | % |  |  |
| Всего по смете затрат |  |  |  |

**Кицканское лесничество**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Объём работ | Общая сумма затрат, руб. |
|
|
| 1. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Перепашка на глубину до 25 см, склон до 5°, почва тяжелая, каменистость слабая, влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором с плугом, ширина полосы 2,1 метр, длина гона до 400 м. | км. | 60 |  |
| 2. Уход за противопожарными минерализованными полосами. Дискование, склон до 5°. Почва тяжелая, без пней, длина гона до 400 м., влажность до 25%, участки неправильной конфигурации. Работа выполняется трактором; ширина полосы 2,2 м. | км. |  |  |
| 3. Транспортные расходы. |  |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Рентабельность | % |  |  |
| Всего по смете затрат |  |  |  |