|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План централизованных закупок товаров, работ и услуг**  **ГУП «Водоснабжение и водоотведение» на 2024 год** | | | | | | | | | | |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Председатель комиссии  Генеральный директор  ГУП «Водоснабжение и водоотведение»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «17» июня 2024 года | | | |  | |  | |  | | |
| Наименование заказчика: ГУП "Водоснабжение и водоотведение" | | | | | | | | | | |
| Адрес местонахождения заказчика: г. Тирасполь ул. Луначарского 9. | | | | | | | | | | |
| Телефон заказчика: 9-33-97 | | |  | |  | |  | | |  |  |
| Электронная почта заказчика: [viv@vodokanal-pmr.com](mailto:viv@vodokanal-pmr.com) | | | | | | | | |  | |
| **№ п/п** | **Наименование и описание**  **объектов закупки** | | | **Единица измерения** | | **Количество** | | **Общий лимит финансирования, рублей ПМР** | **Сроки осуществления закупки** | |
|  | **Лакокрасочные изделия** | | |  | |  | | **701 321,94** | **Июнь, июль 2024 года** | |
|  | **Для нужд ГУП «ГК «Днестрэнерго»** | | |  | |  | |  |  | |
| 1 | Краска **светло-серая**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | | | кг. | | 175 | |  |  | |
| 2 | Краска **желтая**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | | | кг. | | 145 | |  |  | |
| 3 | Краска **серая**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | | | кг. | | 535 | |  |  | |
| 4 | Краска **черная**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | | | кг. | | 190 | |  |  | |
| 5 | Краска **красная**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | | | кг. | | 253 | |  |  | |
| 6 | Краска **зеленая**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | | | кг. | | 132 | |  |  | |
| 7 | Краска **белая**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | | | кг. | | 70 | |  |  | |
| 8 | Водоэмульсионная для внутренних и внешних работ (белая, глянец), без запаха, быстросохнущая, колеруется, экологически чистая, расход - 150-210 г на 1 м², фасовка - 10/14 л/кг. | | | шт. | | 7 | |  |  | |
| 9 | Краска дисперс. Фасадная, белая, матовая 10л/14кг. | | | шт. | | 10 | |  |  | |
| 10 | Пигментный концентрат, аналог Farbex Color 100мл для внутр./нар. работ100мл для внутр./нар. работ (Темно-коричневый-10шт. Черный-10шт. Зеленый-10шт.) | | | шт. | | 30 | |  |  | |
| 11 | Грунтовка, бетон – контакт, не содержит растворителей, расход: 250-350 г/м², фасовка - 14 кг. | | | шт. | | 15 | |  |  | |
| 12 | Грунт-концентрант, на основе акрил-гидрозоля, не содержит органических растворителей, без запаха, расход 100-200 мл/м², цвет пленки – прозрачный, плотность – от 1 до 1,15 кг/л., фасовка – 2л. | | | шт. | | 32 | |  |  | |
| 13 | Растворитель «Уайт Спирит» 1л. | | | кг. | | 380 | |  |  | |
| 14 | Растворитель «Сольвент» 1л. | | | л. | | 60 | |  |  | |
| 15 | Растворитель Серия – 646, 1 л. | | | кг. | | 155 | |  |  | |
| 16 | Олифа «Оксоль». | | | кг. | | 1300 | |  |  | |
| 17 | Ацетон, бесцветная легкоподвижная летучая жидкость с характерным запахом. Фасовка - 1 л. | | | шт. | | 4 | |  |  | |
| 18 | Керосин. Плотность 0,78—0,85 г/см³ (при +20 °C), вязкость 1,2—4,5 мм²/с (при +20 °C) | | | кг. | | 20 | |  |  | |
| 19 | Пигментный концентрат, аналог Farbex Color 100мл для внутр./нар. работ100мл для внутр./нар. работ (Темно-коричневый-10шт. Черный-10шт. Зеленый-10шт.) | | | шт. | | 30 | |  |  | |
| 20 | ГФ – 021, цвет-серая, стойкость к нитроэмалям, быстросохнущая, расход 60-100 г/м.кв на один слой. вес – 2,8 кг | | | шт. | | 26 | |  |  | |
| 21 | Грунт-эмаль по ржавчине, 3 в 1, серая, не менее 2.7 кг | | | шт. | | 26 | |  |  | |
| 22 | Грунт-эмаль по ржавчине, 3 в 1, светло-голубая, не менее 2.7 кг | | | шт. | | 2 | |  |  | |
| 23 | Лак ПФ-170, 1 л. | | | шт. | | 1 | |  |  | |
| 24 | Лак яхтовый, 0,45л | | | шт. | | 11 | |  |  | |
| 25 | Лак бакелитовый ЛБС-1 (55+-5%) | | | кг. | | 50 | |  |  | |
| 26 | Лак алкидный глянцевый, ПФ-231, не менее 2,1кг. | | | шт. | | 5 | |  |  | |
| 27 | Аэрозоль, 500мл ,универсальный (цвет - белый) | | | шт. | | 8 | |  |  | |
| 28 | Аэрозоль, 500мл, универсальный (цвет - черный) | | | шт. | | 8 | |  |  | |
| 29 | Автоэмаль Mobihel, серая, фасовка 1 кг. №671 | | | шт. | | 4 | |  |  | |
| 30 | Автоэмаль Mobihel, хаки, 1 кг № 303 | | | шт. | | 5 | |  |  | |
| 31 | Краска, масляно – фталевая, цвет RAL- F – 097, бежевый матовый | | | кг. | | 80 | |  |  | |
| 32 | Краска, резиновая, серая 2,7кг. | | | шт. | | 1 | |  |  | |
|  | **Для нужд ГУП «ЕРЭС»** | | |  | |  | |  |  | |
| 33 | Краска ПФ 115 белая | Вид покрытия: глянцевая  Назначение: для металла, дерева, бетона  Норма расхода: 100-180г/м2  Полное время высыхание при температуре +20°С: 16-24 часа  Область применения: наружные и внутренние работы  Основа: алкидная  Тип: эмаль  Растворитель: Уайт-спирит  Фасовка 2,8 кг | | шт. | | 12 | |  |  | |
| 34 | Краска ПФ 115 зеленая | шт. | | 9 | |  |  | |
| 35 | Краска ПФ 115 красная | шт. | | 6 | |  |  | |
| 36 | Краска ПФ 115 голубая | шт. | | 12 | |  |  | |
| 37 | Краска ПФ 115 коричневая | шт. | | 30 | |  |  | |
| 38 | Краска ПФ 115 красно-коричневая | шт. | | 4 | |  |  | |
| 39 | Краска ПФ 115 серая | шт. | | 150 | |  |  | |
| 40 | Краска спрей желтая | Универсальная быстросохнущая эмаль на основе органического растворителя, для окрашивания различных поверхностей (строительные и декоративные работы, а также для применения в быту).  Поверхность: Металл, Бетон, Дерево, Гипсокартон, Стекло, Бумага.  Применение: для наружных работ, для внутренних работ.  Основа материала: органический растворитель.  Время высыхания - 7–10 минут при температуре +25ºС.  Объем 400 мл. | | шт. | | 12 | |  |  | |
| 41 | Краска спрей зеленая | шт. | | 44 | |  |  | |
| 42 | Краска спрей красная | шт. | | 18 | |  |  | |
| 43 | Краска спрей черная | шт. | | 78 | |  |  | |
| 44 | Краска водоэмульсионная фасадная белая  Атмосферостойкая акриловая краска для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающее, влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие. Предназначена для окраски фасадов зданий и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений. Для покрытия цементной штукатурки, бетона, кирпича, поверхностей систем теплоизоляции фасадов, а также по гипсовым основаниям, гипсокартону, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанере, дереву и обоям внутри помещений. Расход: 100-140 мл/м². Цвет: белый. Степень глянца: матовая. Плотность: 1,56 кг/л. Класс истирания: 2 согласно DIN EN 13300. Нанесение следующего слоя:1-2 часа, полное высыхание — 8-10 часов при температуре основания +20°С и отн. влажности воздуха 60%. Разбавитель: вода до 10%.  Фасовка: 14 кг. | | | шт. | | 30 | |  |  | |
| 45 | Грунтовка по металлу (серая)  Расход на однослойное нанесение: 80-120 г/м2 в зависимости от типа поверхности и метода нанесения Разбавитель: растворитель Способ нанесения: наносить кистью, валиком, краскораспылителем или методом окунания. Время высыхания (+23 °С, 50% RH) не более 24 часов. Массовая доля нелетучих веществ: ок. 77 % Плотность: ок. 1,45 г/см3 Твердость: ок. 40 сек Фасовка 2,8 кг | | | шт. | | 100 | |  |  | |
| 46 | Грунтовка глубокого проникновения  Состав: aкрил-стирольная дисперсия Плотность: 1,04 кг/л Цвет: белый, после высыхания прозрачный Температура выполнения работ: от +5°С до +30°С Время высыхания: 3-6 часов Запах: отсутствует, экологически чистый продукт Концентрация: готова к применению Расход: 0,1-0,25 л/м2  Объем 10 л. | | | шт. | | 60 | |  |  | |
| 47 | Растворитель  Объем 0,5 л. | | | шт. | | 200 | |  |  | |
| 48 | Уайтспирит  Уайт-спирит (нефрас С4-155/200) Выпускается согласно ГОСТ 3134-78.  Объем 0,5 л. | | | шт. | | 100 | |  |  | |
| 49 | Краска алкидная для окон и дверей белая  Фасовка 0,8 кг. | | | шт. | | 55 | |  |  | |
| 50 | Краска белая для батарей отопления без запаха  Для внутренних работ.Жаростойкая, не желтеет при температуре до +120°C.Состав: Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, гликоль, добавки, консервант.Расход: 10 м²/лСтепень глянца: глянцеваяПлотность: 1,22 кг/лВремя высыхания: (при +20°C, влажн. 65%): от пыли 3-4 часа, на "отлип" 8-12 часов, полное 12 часовРазбавитель: вода до 10%.  Фасовка 0,75 кг. | | | шт. | | 65 | |  |  | |
| 51 | Бетон-контакт  Расход: 250-350 г/м² Время высыхания: нанесение следующего слоя 6 часов, полное высыхание 24 часа Разбавитель: не разбавлять  Плотность 1,35 кг/л; Применять при температуре воздуха и основы от +5 до +30°C, не наносить на промерзшие поверхности; - устойчива к воздействию щелочей; - влагостойкая, снижает уровень влагопоглощения; - не содержит растворителей; - подходит для окрашенных, металлических, керамических поверхностей; наносится валиком или кистью на очищенные, обезжиренные, сухие и прочные основы без крошащихся и отслаивающихся участков.  Фасовка 14 кг. | | | шт. | | 10 | |  |  | |
|  | **Для нужд МГУП «Тирастеплоэнерго»** | | |  | |  | |  |  | |
| 52 | Грунтовка ГФ-021 серого цвета, фасовка 2,8 кг | | | Бан. | | 352 | |  |  | |
| 53 | Эмаль ПФ-115 красная, фасовка 2,8 кг | | | Бан | | 62 | |  |  | |
| 54 | Эмаль ПФ-115 желтая, фасовка 2,8 кг | | | Бан | | 74 | |  |  | |
| 55 | Эмаль ПФ-115 синяя, фасовка 2,8 кг | | | Бан | | 59 | |  |  | |
| 56 | Эмаль ПФ-115 зеленая, фасовка 2,8 кг | | | Бан | | 90 | |  |  | |
| 57 | Эмаль ПФ -115 серая, фасовка 2,8 кг | | | Бан | | 154 | |  |  | |
| 58 | Эмаль ПФ-115 черная, фасовка 2,8 кг | | | Бан | | 89 | |  |  | |
| 59 | Эмаль ПФ-115 белая, фасовка 2,8 кг | | | Бан | | 54 | |  |  | |
| 60 | Краска водоэмульсионная для наружных работ, фасовка – 14кг | | | Ведр. | | 18 | |  |  | |
| 61 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ, фасовка – 14кг | | | Ведр. | | 32 | |  |  | |
| 62 | Растворитель Уайт- спирит, фасовка – 0,9 литров | | | Бут. | | 39 | |  |  | |
| 63 | Растворитель 646, фасовка – 0,9 литров | | | Бут. | | 258 | |  |  | |
| 64 | Грунтовка универсальная глубокого проникновения, фасовка – 10 литров  Форма выпуска – концентрат | | | Канистр. | | 12 | |  |  | |
| 65 | Грунтовка – бетоноконтакт, фасовка – 14 кг  Форма выпуска – готовая смесь | | | Ведр. | | 6 | |  |  | |
| 66 | Стекло жидкое, фасовка – 2,2 кг  Форма выпуска – водный раствор | | | Бан. | | 14 | |  |  | |
|  | **Для нужд МУП «Бендерытеплоэнерго»** | | |  | |  | |  |  | |
| 67 | Эмаль алкидная ПФ-115 белая | | | кг | | 118,20 | |  |  | |
| 68 | Эмаль алкидная ПФ-115 зеленая | | | кг | | 86,80 | |  |  | |
| 69 | Эмаль алкидная ПФ-115 красная | | | кг | | 60,00 | |  |  | |
| 70 | Эмаль алкидная ПФ-115 черная | | | кг | | 2,00 | |  |  | |
| 71 | Эмаль алкидная ПФ-115 желтая | | | кг | | 114,00 | |  |  | |
| 72 | Эмаль алкидная ПФ-115 синяя | | | кг | | 10,00 | |  |  | |
| 73 | Эмаль алкидная ПФ-115 серая | | | кг | | 23,80 | |  |  | |
| 74 | Грунтовка глубокого проникновения «Good master» 10л | | | л | | 600,00 | |  |  | |
| 75 | Грунт «Quarzgrund D815», 10л | | | л | | 40,00 | |  |  | |
| 76 | Уайт спирит | | | л | | 268,00 | |  |  | |
| 77 | Грунтовка ГФ-021 серая | | | кг | | 650,00 | |  |  | |
| 78 | Краска дисперсионная фасадная 14кг/Юл Dufa «Fassade D690» | | | кг | | 280,00 | |  |  | |
| 79 | Известь сухая | | | кг | | 400,00 | |  |  | |
| 80 | Краска водоэмульсионная (белая) | | | кг | | 56,00 | |  |  | |

**СОГЛАСОВАНО:**

Члены комиссии: