|  |
| --- |
| **План централизованных закупок товаров, работ и услуг** **ГУП «Водоснабжение и водоотведение» на 2024 год** |
| **УТВЕРЖДАЮ:** Председатель комиссииГенеральный директорГУП «Водоснабжение и водоотведение»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/«17» июня 2024 года |  |  |  |
| Наименование заказчика: ГУП "Водоснабжение и водоотведение" |
| Адрес местонахождения заказчика: г. Тирасполь ул. Луначарского 9. |
| Телефон заказчика: 9-33-97 |  |  |  |  |  |
| Электронная почта заказчика: viv@vodokanal-pmr.com |  |
| **№ п/п** | **Наименование и описание** **объектов закупки**  | **Единица измерения** | **Количество**  | **Общий лимит финансирования, рублей ПМР**  | **Сроки осуществления закупки** |
|  | **Лакокрасочные изделия** |  |  | **701 321,94** | **Июнь, июль 2024 года** |
|  | **Для нужд ГУП «ГК «Днестрэнерго»** |  |  |  |  |
| 1 | Краска **светло-серая**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | кг. | 175 |  |  |
| 2 | Краска **желтая**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | кг. | 145 |  |  |
| 3 | Краска **серая**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | кг. | 535 |  |  |
| 4 | Краска **черная**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | кг. | 190 |  |  |
| 5 | Краска **красная**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | кг. | 253 |  |  |
| 6 | Краска **зеленая**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | кг. | 132 |  |  |
| 7 | Краска **белая**, аналог ПФ-115 (в банках не менее 2,0 кг), для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | кг. | 70 |  |  |
| 8 | Водоэмульсионная для внутренних и внешних работ (белая, глянец), без запаха, быстросохнущая, колеруется, экологически чистая, расход - 150-210 г на 1 м², фасовка - 10/14 л/кг. | шт. | 7 |  |  |
| 9 | Краска дисперс. Фасадная, белая, матовая 10л/14кг. | шт. | 10 |  |  |
| 10 | Пигментный концентрат, аналог Farbex Color 100мл для внутр./нар. работ100мл для внутр./нар. работ (Темно-коричневый-10шт. Черный-10шт. Зеленый-10шт.) | шт. | 30 |  |  |
| 11 | Грунтовка, бетон – контакт, не содержит растворителей, расход: 250-350 г/м², фасовка - 14 кг. | шт. | 15 |  |  |
| 12 | Грунт-концентрант, на основе акрил-гидрозоля, не содержит органических растворителей, без запаха, расход 100-200 мл/м², цвет пленки – прозрачный, плотность – от 1 до 1,15 кг/л., фасовка – 2л. | шт. | 32 |  |  |
| 13 | Растворитель «Уайт Спирит» 1л. | кг. | 380 |  |  |
| 14 | Растворитель «Сольвент» 1л. | л. | 60 |  |  |
| 15 | Растворитель Серия – 646, 1 л. | кг. | 155 |  |  |
| 16 | Олифа «Оксоль». | кг. | 1300 |  |  |
| 17 | Ацетон, бесцветная легкоподвижная летучая жидкость с характерным запахом. Фасовка - 1 л. | шт. | 4 |  |  |
| 18 | Керосин. Плотность 0,78—0,85 г/см³ (при +20 °C), вязкость 1,2—4,5 мм²/с (при +20 °C) | кг. | 20 |  |  |
| 19 | Пигментный концентрат, аналог Farbex Color 100мл для внутр./нар. работ100мл для внутр./нар. работ (Темно-коричневый-10шт. Черный-10шт. Зеленый-10шт.) | шт. | 30 |  |  |
| 20 | ГФ – 021, цвет-серая, стойкость к нитроэмалям, быстросохнущая, расход 60-100 г/м.кв на один слой. вес – 2,8 кг | шт. | 26 |  |  |
| 21 | Грунт-эмаль по ржавчине, 3 в 1, серая, не менее 2.7 кг | шт. | 26 |  |  |
| 22 | Грунт-эмаль по ржавчине, 3 в 1, светло-голубая, не менее 2.7 кг | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Лак ПФ-170, 1 л. | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Лак яхтовый, 0,45л | шт. | 11 |  |  |
| 25 | Лак бакелитовый ЛБС-1 (55+-5%) | кг. | 50 |  |  |
| 26 | Лак алкидный глянцевый, ПФ-231, не менее 2,1кг. | шт. | 5 |  |  |
| 27 | Аэрозоль, 500мл ,универсальный (цвет - белый)  | шт. | 8 |  |  |
| 28 | Аэрозоль, 500мл, универсальный (цвет - черный)  | шт. | 8 |  |  |
| 29 | Автоэмаль Mobihel, серая, фасовка 1 кг. №671 | шт. | 4 |  |  |
| 30 | Автоэмаль Mobihel, хаки, 1 кг № 303 | шт. | 5 |  |  |
| 31 | Краска, масляно – фталевая, цвет RAL- F – 097, бежевый матовый  | кг. | 80 |  |  |
| 32 | Краска, резиновая, серая 2,7кг. | шт. | 1 |  |  |
|  | **Для нужд ГУП «ЕРЭС»** |  |  |  |  |
| 33 | Краска ПФ 115 белая | Вид покрытия: глянцеваяНазначение: для металла, дерева, бетонаНорма расхода: 100-180г/м2Полное время высыхание при температуре +20°С: 16-24 часаОбласть применения: наружные и внутренние работыОснова: алкиднаяТип: эмальРастворитель: Уайт-спиритФасовка 2,8 кг | шт. | 12 |  |  |
| 34 | Краска ПФ 115 зеленая | шт. | 9 |  |  |
| 35 | Краска ПФ 115 красная | шт. | 6 |  |  |
| 36 | Краска ПФ 115 голубая | шт. | 12 |  |  |
| 37 | Краска ПФ 115 коричневая | шт. | 30 |  |  |
| 38 | Краска ПФ 115 красно-коричневая | шт. | 4 |  |  |
| 39 | Краска ПФ 115 серая | шт. | 150 |  |  |
| 40 | Краска спрей желтая | Универсальная быстросохнущая эмаль на основе органического растворителя, для окрашивания различных поверхностей (строительные и декоративные работы, а также для применения в быту).Поверхность: Металл, Бетон, Дерево, Гипсокартон, Стекло, Бумага.Применение: для наружных работ, для внутренних работ.Основа материала: органический растворитель.Время высыхания - 7–10 минут при температуре +25ºС.Объем 400 мл. | шт. | 12 |  |  |
| 41 | Краска спрей зеленая | шт. | 44 |  |  |
| 42 | Краска спрей красная | шт. | 18 |  |  |
| 43 | Краска спрей черная | шт. | 78 |  |  |
| 44 | Краска водоэмульсионная фасадная белаяАтмосферостойкая акриловая краска для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающее, влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие.Предназначена для окраски фасадов зданий и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений. Для покрытия цементной штукатурки, бетона, кирпича, поверхностей систем теплоизоляции фасадов, а также по гипсовым основаниям, гипсокартону, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанере, дереву и обоям внутри помещений.Расход: 100-140 мл/м².Цвет: белый.Степень глянца: матовая.Плотность: 1,56 кг/л.Класс истирания: 2 согласно DIN EN 13300.Нанесение следующего слоя:1-2 часа, полное высыхание — 8-10 часов при температуре основания +20°С и отн. влажности воздуха 60%.Разбавитель: вода до 10%.Фасовка: 14 кг. | шт. | 30 |  |  |
| 45 | Грунтовка по металлу (серая)Расход на однослойное нанесение: 80-120 г/м2 в зависимости от типа поверхности и метода нанесенияРазбавитель: растворительСпособ нанесения: наносить кистью, валиком, краскораспылителем или методом окунания.Время высыхания (+23 °С, 50% RH) не более 24 часов.Массовая доля нелетучих веществ: ок. 77 %Плотность: ок. 1,45 г/см3Твердость: ок. 40 секФасовка 2,8 кг | шт. | 100 |  |  |
| 46 | Грунтовка глубокого проникновенияСостав: aкрил-стирольная дисперсияПлотность: 1,04 кг/лЦвет: белый, после высыхания прозрачныйТемпература выполнения работ: от +5°С до +30°СВремя высыхания: 3-6 часовЗапах: отсутствует, экологически чистый продуктКонцентрация: готова к применениюРасход: 0,1-0,25 л/м2Объем 10 л. | шт. | 60 |  |  |
| 47 | Растворитель Объем 0,5 л. | шт. | 200 |  |  |
| 48 | УайтспиритУайт-спирит (нефрас С4-155/200)Выпускается согласно ГОСТ 3134-78.Объем 0,5 л. | шт. | 100 |  |  |
| 49 | Краска алкидная для окон и дверей белаяФасовка 0,8 кг. | шт. | 55 |  |  |
| 50 | Краска белая для батарей отопления без запаха Для внутренних работ.Жаростойкая, не желтеет при температуре до +120°C.Состав: Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, гликоль, добавки, консервант.Расход: 10 м²/лСтепень глянца: глянцеваяПлотность: 1,22 кг/лВремя высыхания: (при +20°C, влажн. 65%): от пыли 3-4 часа, на "отлип" 8-12 часов, полное 12 часовРазбавитель: вода до 10%.Фасовка 0,75 кг. | шт. | 65 |  |  |
| 51 | Бетон-контактРасход: 250-350 г/м²Время высыхания: нанесение следующего слоя 6 часов, полное высыхание 24 часаРазбавитель: не разбавлятьПлотность 1,35 кг/л;Применять при температуре воздуха и основы от +5 до +30°C, не наносить на промерзшие поверхности;- устойчива к воздействию щелочей;- влагостойкая, снижает уровень влагопоглощения;- не содержит растворителей;- подходит для окрашенных, металлических, керамических поверхностей; наносится валиком или кистью на очищенные, обезжиренные, сухие и прочные основы без крошащихся и отслаивающихся участков.Фасовка 14 кг. | шт. | 10 |  |  |
|  | **Для нужд МГУП «Тирастеплоэнерго»** |  |  |  |  |
| 52 | Грунтовка ГФ-021 серого цвета, фасовка 2,8 кг | Бан. | 352 |  |  |
| 53 | Эмаль ПФ-115 красная, фасовка 2,8 кг | Бан | 62 |  |  |
| 54 | Эмаль ПФ-115 желтая, фасовка 2,8 кг | Бан | 74 |  |  |
| 55 | Эмаль ПФ-115 синяя, фасовка 2,8 кг | Бан | 59 |  |  |
| 56 | Эмаль ПФ-115 зеленая, фасовка 2,8 кг | Бан | 90 |  |  |
| 57 | Эмаль ПФ -115 серая, фасовка 2,8 кг | Бан | 154 |  |  |
| 58 | Эмаль ПФ-115 черная, фасовка 2,8 кг | Бан | 89 |  |  |
| 59 | Эмаль ПФ-115 белая, фасовка 2,8 кг | Бан | 54 |  |  |
| 60 | Краска водоэмульсионная для наружных работ, фасовка – 14кг | Ведр. | 18 |  |  |
| 61 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ, фасовка – 14кг | Ведр. | 32 |  |  |
| 62 | Растворитель Уайт- спирит, фасовка – 0,9 литров | Бут. | 39 |  |  |
| 63 | Растворитель 646, фасовка – 0,9 литров | Бут. | 258 |  |  |
| 64 | Грунтовка универсальная глубокого проникновения, фасовка – 10 литровФорма выпуска – концентрат | Канистр. | 12 |  |  |
| 65 | Грунтовка – бетоноконтакт, фасовка – 14 кгФорма выпуска – готовая смесь | Ведр. | 6 |  |  |
| 66 | Стекло жидкое, фасовка – 2,2 кгФорма выпуска – водный раствор | Бан. | 14 |  |  |
|  | **Для нужд МУП «Бендерытеплоэнерго»** |  |  |  |  |
| 67 | Эмаль алкидная ПФ-115 белая | кг | 118,20 |  |  |
| 68 | Эмаль алкидная ПФ-115 зеленая | кг | 86,80 |  |  |
| 69 | Эмаль алкидная ПФ-115 красная | кг | 60,00 |  |  |
| 70 | Эмаль алкидная ПФ-115 черная | кг | 2,00 |  |  |
| 71 | Эмаль алкидная ПФ-115 желтая | кг | 114,00 |  |  |
| 72 | Эмаль алкидная ПФ-115 синяя | кг | 10,00 |  |  |
| 73 | Эмаль алкидная ПФ-115 серая | кг | 23,80 |  |  |
| 74 | Грунтовка глубокого проникновения «Good master» 10л | л | 600,00 |  |  |
| 75 | Грунт «Quarzgrund D815», 10л | л | 40,00 |  |  |
| 76 | Уайт спирит | л | 268,00 |  |  |
| 77 | Грунтовка ГФ-021 серая | кг | 650,00 |  |  |
| 78 | Краска дисперсионная фасадная 14кг/Юл Dufa «Fassade D690» | кг | 280,00 |  |  |
| 79 | Известь сухая | кг | 400,00 |  |  |
| 80 | Краска водоэмульсионная (белая) | кг | 56,00 |  |  |

**СОГЛАСОВАНО:**

Члены комиссии: