# Запрос ценовой информации

#

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   от «11» июль 2024 г. |  Потенциальным поставщикам. |
|  |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ботинки кожаные, подошва МБС | Верхняя часть модели выполнена из натуральной кожи с текстильной ; подкладкой из гидроскопичного износостойкого материала. Мягкий язычок препятствует попаданию пыли, грязи и воды. Легкая полиуретановая (ПУ) масло- бензостойкая, антистатическая подошва имеет свойства защиты от механических ; повреждений и общепроизводственных загрязнений, кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов. Рельеф протектора подошвы, препятствующий скольжению. (Размеры: 38-46) | пара | 185 |
| 2 | Ботинки кожаные утепленные, подошва МБС | Верхняя часть модели выполнена из натуральной кожи. Подкладка из искусственного меха эффективно защищает от холода. Мягкий язычок препятствует попаданию пыли, грязи и воды. Легкая полиуретановая (ПУ) ' масло-бензостойкая, антистатическая подошва имеет свойства защиты от механических повреждений и общепроизводственных загрязнений, кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов. Рельеф протектора подошвы, препятствующий скольжению. Широкие стальные петли позволяющие быстро и удобно шнуровать ботинки. (Размеры: 41-46) | пара | 21 |
| 3 | Сапоги кожанные, подошва МБС | Верхняя часть модели выполнена из натуральной кожи. Союзка кожа натуральная голенище кожа искусственная. Подкладка также из натуральной кожи. Легкая полиуретановая (ПУ) масло- бензостойкая антистатическая подошва имеет свойства защиты от механических повреждений и общепроизводственных загрязнений, кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов. Рельеф протектора подошвы, препятствующий скольжению. (Размеры: 41-47) | пара | 42 |
| 4 | Сапоги кожанные, утепленные, подошва МБС | Верхняя часть модели выполнена из натуральной кожи. Союзка кожа натуральная голенище кожа искусственная. Подкладка из искусственного меха. Легкая полиуретановая (ПУ) масло- бензостойкая антистатическая подошва имеет свойства защиты от механических повреждений и общепроизводственных загрязнений, кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов. Рельеф протектора подошвы, препятствующий скольжению. (Размеры: 40-43) | пара | 4 |
| 5 | Сапоги резиновые | Материал: резиновые смеси на основе каучуков общего назначения. Сапоги должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению. Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов, а также могут комплектоваться утепляющим вкладышем. Верх обуви Верх сапог формуется из резиновых смесей на На основе каучуков общего назначения. Физико-механические показатели должны Соответствовать следующим значениям: условная прочность не менее 12,0 МПа; относительное удлинение не менее 380 %; остаточная относительная деформация после разрыва не более 25 %. Подошва сапог формуется из резиновых смесей на основе каучуков общего назначения. Физико-механические показатели должны соответствовать следующим значениям: условная прочность не менее 10,0 МПа; относительное удлинение не менее 300 %; истираемость не более 147 м3/ТДж; толщина подошвы с рифом в подметочной части не менее 8,0 мм (Размеры: 38-46) | пара | 68 |
| 6 | Сапоги резиновые смет.подноском и антипрокольной стелькой ( подошвой) | Материал верха: эластичный ПВХМатериал подошвы: ПВХ (-10, +30С)  Подносок: металлический выдерживающим нагрузку до 200 Дж Стелька: антипрокольная металлическаяРазмер 37-46 | пара | 320 |
| 7 | Ботинки кожаные с металлическим подноском, подошва МБС | Верхняя часть модели выполнена из натуральной кожи. Подкладка из прочного, пористого, дышащего синтетического материала. Легкая полиуретановая (ПУ) масло- бензостойкая подошва имеет свойства защиты от механических повреждений и общепроизводственных загрязнений, кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов. Рельеф протектора подошвы, препятствующий скольжению. Обувь комплектуется прочным подноском (из современного композитного материала или металла), надёжно защищающим от удара. В носочной части защита от механических повреждений. Носочная часть обуви с металлической защитой от механического воздействия 200 Дж Рельеф протектора подошвы, препятствующий скольжению. Верх обуви: кожа натуральная (Размеры: 36-47) | пара | 756 |
| 8 | Сапоги кожанные, подошва МБС с жёстким подноском | Верхняя часть модели выполнена из натуральной кожи. Союзка кожа натуральная голенище кожа искусственная. из натуральной кожи. Легкая полиуретановая (ПУ) масло- бензостойкая антистатическая подошва имеет свойства защиты от механических повреждений и общепроизводственных загрязнений, кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов. В носочной части защита от механических повреждений. Носочная часть обуви с металлической защитой от механического воздействия 200 Дж Рельеф протектора подошвы, препятствующий скольжению. Верх обуви: кожа натуральная / кожа искусственная (голенище). (Размеры: 36-47) | пара | 1126 |
| 9 | Ботинки рабочие с высокими берцами, с усиленным подноском и антипрокольной подошвой | Верхняя часть модели выполнена из натуральной кожи. Подкладка из прочного, пористого, дышащего синтетического материала. Легкая полиуретановая (ПУ) масло- бензостойкая подошва имеет свойства защиты от механических повреждений и Общепроизводственных загрязнений, кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов. Рельеф протектора подошвы, препятствующий скольжению. Обувь комплектуется стелькой (металлической либо легкой кевларовой) стойкой к прокалыванию, и прочным подноском (из современного композитного материала или Металла), надёжно защищающим от удара. (Размеры: 40-46) | пара | 150 |
| 10 | Сапоги кожанные, подошва МБС с усиленным подноском с антипрокольной стелькой | Верхняя часть модели выполнена из натуральной кожи. Подкладка из искусственного меха эффективно защищает от холода. Подкладка из прочного, пористого, дышащего синтетического материала. Легкая полиуретановая (ПУ) масло- бензостойкая антистатическая подошва имеет свойства защиты от механических повреждений и общепроизводственных загрязнений, кислот и щелочей, нефти и нефтепродуктов. В носочной части защита от механических повреждений из современного композитного материала или Металла. Рельеф протектора подошвы, препятствующий скольжению. Верх обуви: кожа натуральная / кожа искусственная (голенище). Обувь комплектуется стелькой (металлической либо лёгкой кевларовой) стойкой к прокалыванию. (Размеры: 44-45) |  | 2 |
| 11 | Ботинки рабочие с усиленным подноском и антипрокольной подошвой | Верхняя часть модели выполнена из натуральной кожи. Подкладка из прочного, пористого, дышащего синтетического материала. Легкая полиуретановая (ПУ) масло- бензостойкая ! подошва имеет свойства защиты от механических повреждений и общепроизводственных загрязнений, кислот й щелочей, нефти и нефтепродуктов. Рельеф протектора подошвы, препятствующий 1 скольжению. Обувь комплектуется стелькой (металлической либо лёгкой кевларовой) стойкой к прокалыванию, и прочным ; подноском (из современного композитного материала или 1 металла), надёжно защищающим ог удара. В носочной части защита от механических повреждений. Носочная часть обуви с металлической защитой от механического воздействия 200 Дж Рельеф протектора подошвы, препятствующий скольжению. Верх обуви: кожа натуральная (Размеры: 41-49) |  | 8 |
| 12 | Тапочки с задником | Тапочки (типа сабо) женскиеСабо женское с ремешком для регулировки. Верх обуви натуральная (композитная) кожа с перфорированным рисунком или текстиль.Подошва ПВХ. Метод крепления - прямой прилив. Предназначены для работников различных отраслей, не занятых в производственном процессе. Может быть рекомендована для работников предприятий легкой промышленности, медицины, сферы обслуживания (Размеры: 35-41) |  | 47 |
| 13 | Валенки на прорезиненой подошве | Валенки обрезиненные- резиновая подошва предохраняет валенки от намокания- экологически чистый материал верха обуви- протектор подошвы предотвращает скольжение- защита от пониженных температур до -40С-национальная валяная обувь, проверенная веками в условиях суровых российских зим, предназначена для носки в сырую холодную погодуСредняя высота от 30-40см (Размеры: 44-46) | пара | 4 |
| 14 | Полукомбинезонрыбацкий (заброды) | Полукомбинезон с сапогами с металлическим подноском и антипрокольной стелькой; с регулирующимися бретелями из эластичной тесьмы; с регулировкой по объему шнуром; и с двусторонними герметичными швами. Выполнен из влагостойкой, прочной ткани. Предназначен для защиты от воды. (Размеры: 41-46) | пара | 65 |

Сроки предоставления ценовой информации: до **16-45** часов **18.07.2024г.** на электронный адрес: **tiraste@mail.ru.**

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и срок поставки указанные в запросе.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел.(533) 50 922, (779) 05 314 Бондаренко Олег Григорьевич

.