# Запрос ценовой информации

на ремонт мягких кровель, строительных конструкций.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «29» июля 2024 г. | | Потенциальным исполнителям. |
|  | |

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на ремонт мягких кровель, строительных конструкций, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ в виде сметных расчетов на каждый объект, соответствующих указанным характеристикам согласно дефектным ведомостям объемов работ на каждый объект (Приложение к запросу цен).

**Объекты выполнения работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| 1 | ЦТП – 2 «ок» | г. Тирасполь, ул. Юности, 19 |
| 2 | ЦТП – 16 «ок» | г. Тирасполь, ул. Юности, 33 |
| 3 | ЦТП – 13 «ок» | г. Тирасполь, ул. Юности, 1/3 |
| 4 | Котельная № 23 | г. Тирасполь, ул. Юности, 33 |
| 5 | ЦТП – 1ц-3 | г. Тирасполь, ул. Космонавтов, 4/2 |
| 6 | Здание административно-хозяйственного корпуса | г. Тирасполь, ул. Шутова, 3 |
| 7 | ЦТП – 7 «ок» | г. Тирасполь, ул. Каховская, 15/3 |
| 8 | ЦТП – 5 «ок» | г. Тирасполь, ул. Юности, 14/2 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*: ремонт мягких кровель, строительных конструкций.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ и счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и представляются Заказчику:

* Сметные расчеты пообъектно (в соответствии с нормативной документации, действующей на территории ПМР);
* Акт на скрытые работы;
* Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4. Порядок возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2024г., до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 05.08.2024 г.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
  + **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
  + **Действующие на весь срок выполнения работ разрешительные документы, подтверждающие право выполнения данного вида работ (лицензия с обязательными условиями осуществления данного вида деятельности, а также иные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности);**
  + **Сметные расчеты пообъектно, составленные в соответствии с нормативной документации, действующей на территории ПМР;**
  + **Срок действия цены;**
  + **Порядок оплаты;**
  + **Гарантийные обязательства (гарантийный срок эксплуатации покрытия не менее 5 лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ уполномоченными представителями обеих Сторон);**
  + **Срок исполнения.**

За более подробной информацией, а также по вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений, просьба обращаться по телефону: 533 51634.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к запросу цен |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания  ЦТП - 2 "ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности,19** | | | |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 12,3 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов | м2 | 67,9 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм.  (при необходимости) | м2 | 67,9 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100  толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 67,9 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,057 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 91,2 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 67,9 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 23,3 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 4,5 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 4,5 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания  ЦТП - 2 "ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности,19** | | | |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 9,57 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 4,07 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 31,9 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 27,12 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 31,9 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 4,565 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 18,183 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 18,183 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания  ЦТП - 16 "ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности,33** | | | |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 16,5 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов | м2 | 65,0 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм.  (при необходимости) | м2 | 65,0 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100  толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 65,0 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,055 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 71,6 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 65,0 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 6,6 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 4,4 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 4,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания  ЦТП - 13 "ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности,1/3** | | | |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 15,2 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов | м2 | 91,5 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм.  (при необходимости) | м2 | 91,5 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100  толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 91,5 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,078 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 118,7 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 91,5 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 27,2 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 6,1 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 6,1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания  ЦТП - 13 "ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности,1/3** | | | |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 13,23 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 5,62 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 44,1 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 37,49 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 44,1 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 6,342 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 25,137 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 25,137 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания  Котельной № 23, расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, 33** | | | |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 600 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 68,8 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов | м2 | 229,3 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм.  (при необходимости) | м2 | 229,3 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100  толщиной 40 мм. | м2 | 229,3 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,194 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 248,9 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 229,3 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 19,6 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 15,4 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 15,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания  ЦТП - 1ц-3, расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Космонавтов, 4/2** | | | |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 14,3 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов | м2 | 129,6 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм.  (при необходимости) | м2 | 129,6 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100  толщиной 40 мм. | м2 | 129,6 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,110 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 178,8 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 129,6 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 49,1 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 8,7 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 8,7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту части кровли здания  административно-хозяйственного корпуса, расположенного по адресу:  г. Тирасполь, ул. Шутова,3** | | | |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов | м2 | 26,9 |
| 5 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 39,5 |
| 6 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 14,3 |
| 7 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 25,2 |
| 8 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 0,2 |
| 9 | Вывоз строительного мусора | т | 0,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания  ЦТП - 7 "ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Каховская, 15/3** | | | |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 5,97 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 2,54 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 19,9 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 16,92 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 19,9 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 2,858 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 11,343 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 11,343 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания  ЦТП - 5 "ок", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, 14/2** | | | |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 12,48 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 5,30 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 41,6 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 35,36 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 41,6 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 6,018 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 23,712 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 23,712 |