# Запрос ценовой информации

на ремонт мягких кровель, строительных конструкций.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «23» августа 2024 г. |  Потенциальным исполнителям. |
|  |

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на ремонт мягких кровель, строительных конструкций, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ в виде сметных расчетов на каждый объект, соответствующих указанным характеристикам согласно дефектным ведомостям объемов работ на каждый объект (Приложение к запросу цен).

**Объекты выполнения работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| 1 | ЦТП – 30 «ц» | г. Тирасполь, пер. Молодежный, 7 |
| 2 | ЦТП – 38 «ц» | г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 11 |
| 3 | ЦТП – 33 «ц» | г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 120 |
| 4 | ЦТП – 31 «ц» | г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 62 |
| 5 | ЦТП – 28 «ц» | г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 108 |
| 6 | ЦТП – 26 «ц» | г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 131 |
| 7 | ЦТП – 4 «ц» | г. Тирасполь, ул. Котовского, 34 |
| 8 | ЦТП – 9 «к» | г. Тирасполь, ул. Строителей, 74 |
| 9 | ЦТП – 23 «з» | г. Тирасполь, пер. Западный, 21/2 |
| 10 | ЦТП – 1 - ц-2 | г. Тирасполь, пер. Чкалова, 47/7 |
| 11 | ЦТП – 11 «з» | г. Тирасполь, ул. Крупской, 3 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*: ремонт мягких кровель, строительных конструкций.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ и счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и представляются Заказчику:

* Сметные расчеты пообъектно (в соответствии с нормативной документации, действующей на территории ПМР);
* Акт на скрытые работы;
* Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4. Порядок возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2024г., до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 30.08.2024 г.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Действующие на весь срок выполнения работ разрешительные документы, подтверждающие право выполнения данного вида работ (лицензия с обязательными условиями осуществления данного вида деятельности, а также иные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности);**
	+ **Сметные расчеты пообъектно, составленные в соответствии с нормативной документации, действующей на территории ПМР;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Порядок оплаты;**
	+ **Гарантийные обязательства (гарантийный срок эксплуатации покрытия не менее 5 лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ уполномоченными представителями обеих Сторон);**
	+ **Срок исполнения.**

За более подробной информацией, а также по вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений, просьба обращаться по телефону: 533 51634.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к запросу цен |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания ЦТП -30 "ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, пер. Молодежный, 7** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 12,36 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 5,25 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 41,2 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 35,02 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 41,2 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 5,916 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 23,484 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 23,484 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания ЦТП -38 "ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 11** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 7,38 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 3,14 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 24,6 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 20,91 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 24,6 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 3,528 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 14,022 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 14,022 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания ЦТП -33 "ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 120** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 13,8 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 5,87 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 46 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 39,10 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 46 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 6,645 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 26,22 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 26,22 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания ЦТП -31 "ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 62** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 7,29 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 3,10 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 24,3 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 20,66 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 24,3 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 3,508 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 13,851 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 13,851 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания ЦТП -28 "ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 108** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 16,38 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 6,96 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 54,6 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 46,41 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 54,6 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 7,826 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 31,122 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 31,122 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания ЦТП -26 "ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 131** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 15,3 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 6,50 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 51 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 43,35 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 51 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 7,313 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 29,07 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 29,07 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания ЦТП - 4 "ц", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Котовского, 34** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - растительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 18,12 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 7,70 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 60,4 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 51,34 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 60,4 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 8,652 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 34,428 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 34,428 |

|  |
| --- |
| **Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания ЦТП - 9 "к", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Строителей, 74** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 44,0 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 92,4 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 92,4 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 92,4 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,078 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 119,7 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 92,4 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 27,3 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 6,2 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 6,2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту отмостки здания ЦТП - 9 "к", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Строителей, 74** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Выборка частично старого бетона, частично почвенно - рстительного слоя с планировкой основания корыта | м3 | 14,4 |
| 2 | Устройство основания из пгс толщиной 150 мм | м3 | 6,12 |
| 3 | Послойная трамбовка грунта | м2 | 48 |
| 4 | Послойная трамбовка пгс | м2 | 40,80 |
| 5 | Укладка сетки ВР1 100\*100 | м2 | 48 |
| 6 | Укладка бетона М-200 с формированием уклона и зуба по периметру отмостки | м3 | 6,930 |
| 7 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 27,36 |
| 8 | Вывоз строительного мусора | т | 27,36 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания ЦТП - 23 "з", расположенного по адресу: г. Тирасполь, пер. Западный, 21/2** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 44,8 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 106,7 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 106,7 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 106,7 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,090 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 151,5 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 106,7 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 44,8 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 7,2 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 7,2 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания ЦТП - 1 - ц - 2, расположенного по адресу: г. Тирасполь, пер. Чкалова, 47/7** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 15,0 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 126,5 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 126,5 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 126,5 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,107 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 173,1 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 126,5 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 46,6 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 8,5 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 8,5 |

|  |
| --- |
| **Дефектная ведомость объемов работ по ремонту кровли здания ЦТП - 11 "з", расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Крупской,3** |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп | 20,7 |
| 2 | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов  | м2 | 160,0 |
| 3 | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 160,0 |
| 4 | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм. (при необходимости) | м2 | 160,0 |
| 5 | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5\*100\*100 мм. | т | 0,136 |
| 6 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой | м2 | 216,7 |
| 7 | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог) | м2 | 160,0 |
| 8 | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)  | м2 | 56,7 |
| 9 | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт | т | 10,7 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т | 10,7 |