**Запрос ценовой информации**

**на закупку насосного агрегата фекального консольного исполнения горизонтальной установки, предназначенного для перекачивания городских и производственных сточных, фекальных вод и других загрязненных жидкостей**

**(фекальных сточных вод, промышленных стоков)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «30» августа 2024 г. |  Потенциальным поставщикам (исполнителям) |
|  |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на насосный агрегат фекальный консольного исполнения горизонтальной установки, предназначенный для перекачивания городских и производственных сточных, фекальных вод и других загрязненных жидкостей (фекальных сточных вод, промышленных стоков) ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости указанного насосного агрегата, соответствующего указанным ниже характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку насосного агрегата согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работы, услуги) и технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу товара** | **Сумма, руб. ПМР** |
|  | **Насосный агрегат в комплекте** |  |  |  |  |
| 1 | **Насосный агрегат фекальный Salvatore Robuschi** **RBB 250-35 F 4 D11 M181 (или аналог)**Тип конструкции насоса- горизонтальный,центробежный

|  |  |
| --- | --- |
| Производительность, м3/час |  800 |
| Напор, м/с |  33 |
| Мощность двигателя, кВт |  110 |
| Частота вращения, об/мин |  1000 |
| Напряжение питания, В |  380 |

Тип уплотнения- одинарное торцевое уплотнениеПерекачивание сточных масс с содержанием абразивных частиц размером более 5,0 мм (твердые частицы диаметром максимум 60x180 мм) | шт. | 1 |  |  |
| **ИТОГО:** |  |

**2. Требуемые функциональные характеристики предмета закупки:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Требуемые характеристики |
| Назначение  | канализационные системы (для сточно-массных сред) |
| Тип конструкции | горизонтальный, центробежный |
| Производительность max, м3/час | 800 |
| Мощность двигателя, кВт | 110 |
| Напор max, м | 33 |
| Частота вращения max, об/мин | 1 000 |
| Тип уплотнения вала | одинарное торцевое уплотнение  |
| Напряжение питания, В | 380-420 |
| Материал вала | нержавеющая сталь  |

**Характеристика перекачиваемой жидкости**.

Водородный показатель сточных вод (рН) 6 - 8,5 %, плотность 1050 кг/м3, температура перекачиваемых сред до 90°С, с содержанием абразивных частиц более 1 % по объему, с размером более 5,0 мм и микротвердостью частиц 9000 МПа.

**3. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

3.1. **Предмет контракта*:*** Насосный агрегат фекальный консольного исполнения горизонтальной установки, предназначенный для перекачивания городских и производственных сточных, фекальных вод и других загрязненных жидкостей (фекальных сточных вод, промышленных стоков).

3.2. **Комплект поставки:**

- Насосный агрегат в упаковке согласно стандартам завода изготовителя, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;

- Руководство по эксплуатации и монтажу (на русском языке);

- Оформленный гарантийный талон на каждый насосный агрегат.

3.3. **Условия поставки предмета закупки:**

Монтаж и пуско-наладочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

3.4. **Расчеты по Контракту осуществляются в следующем порядке:**

- Предоплата (аванс) в размере 50 % от общей цены Контакта. Денежные средства, подлежащие перечислению Покупателем на расчётный счет Поставщика в качестве предоплаты (аванса), перечисляются Покупателем в безналичной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета.

- Окончательный расчет (оставшиеся 50 % от общей цены Контакта) перечисляются Покупателем на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки на склад Покупателя

3.5. **Срок поставки:**

Товар поставляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Контракта.

3.6. **Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества:**

- Насосный агрегат должны быть новыми, ранее неиспользованным, не снятыми с длительного хранения, не восстановленным и не поврежденным, свободным от прав третьих лиц, изготовленным не ранее чем в 2024 году;

-Качество и комплектность поставляемого насосного агрегата должно соответствовать стандартам, техническим условиям, сертификатам завода-изготовителя и иным требованиям, установленным действующим законодательством ПМР;

-Гарантийное обязательство на поставляемый предмет закупки должно составлять не менее 24 месяцев;

-Гарантийный ремонт предмета закупки в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика.

**4. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «09» сентября 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

**5. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**6.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
	+ **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.