**Запрос ценовой информации**

**на централизованную закупку лакокрасочных изделий**

от «05» сентября 2024 г. Потенциальным поставщикам

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на лакокрасочные изделия ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости лакокрасочных изделий, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку лакокрасочных изделий согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **№ п/п** | **Наименование и описание**  **объектов закупки** | | **Фасовка** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу товара, руб. ПМР** | **Сумма, руб. ПМР** |
|  |  | **Лакокрасочные изделия** | |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **Лот № 1 (для нужд ГУП «ЕРЭС»)** | |  |  |  |  |  |
| 1 | Краска ПФ 115 белая | Вид покрытия: глянцевая  Назначение: для металла, дерева, бетона  Норма расхода: 100-180г/м2  Полное время высыхание при температуре  +20°С: 16-24 часа  Область применения: наружные и внутренние  работы  Основа: алкидная  Тип: эмаль  Растворитель: Уайт-спирит | 2,8 кг | шт. | 4 |  |  |
| 2 | Краска ПФ 115 зеленая | шт. | 5 |  |  |
| 3 | Краска ПФ 115 серая | шт. | 54 |  |  |
| 4 | Краска ПФ 115 черная | шт. | 36 |  |  |
| 5 | Краска ПФ 115 красная | Вид покрытия: глянцевая  Назначение: для металла, дерева, бетона  Норма расхода: 100-180г/м2  Полное время высыхание при температуре  +20°С: 16-24 часа  Область применения: наружные и внутренние работы  Основа: алкидная  Тип: эмаль  Растворитель: Уайт-спирит | 0,8–0,9 кг | шт. | 30 |  |  |
| 6 | Эмаль белая глянцевая | Быстросохнущая  Назначение: Металл, Бетон, Дерево  Норма расхода: 90-160 г/м2, в зависимости от впитываемости поверхности.  Область применения: наружные и внутренние работы  Температура применения: от +10°С до +25°С, при влажности воздуха не более 85% Основа: алкидная  Состав: модифицированная полиалкидная смола, пигменты, растворитель, целевые добавки. | 0,7 л | шт. | 12 |  |  |
| 7 | Краска спрей черная | Универсальная быстросохнущая эмаль на основе органического растворителя, для окрашивания различных поверхностей (строительные и декоративные работы, а также для применения в быту).  Поверхность: Металл, Бетон, Дерево, Гипсокартон, Стекло, Бумага.  Применение: для наружных работ, для внутренних работ.  Основа материала: органический растворитель. Время высыхания - 7-10 минут при температуре +25°С. | 400 мл | шт. | 78 |  |  |
| 8 | Краска водоэмульсионная фасадная белая | Атмосферостойкая акриловая краска для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающее, влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие.  Предназначена для окраски фасадов зданий и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений. Для покрытия цементной штукатурки, бетона, кирпича, поверхностей систем теплоизоляции фасадов, а также по гипсовым основаниям, гипсокартону, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанере, дереву и обоям внутри помещений.  Расход: 100-140 мл/м2.  Цвет: белый.  Степень глянца: матовая.  Плотность: 1,56 кг/л.  Класс истирания: 2 согласно DIN EN 13300. Нанесение следующего слоя: 1-2 часа, полное высыхание — 8-10 часов при температуре основания +20°С и отн. влажности воздуха 60%. Разбавитель: вода до 10%. | 14 кг | шт. | 20 |  |  |
| 9 | Краска с молотковым эффектом 3 в 1 темно- коричневый | Поверхность: металл, бетон, дерево Применение: для наружных работ, для внутренних работ  Состав: модифицированная полиалкидная смола, пигменты, органический растворитель, преобразователь ржавчины, целевые добавки. Норма расхода: 100 мл/м2  Время высыхания каждого слоя (при +20°С и RH 65%): «на отлип» - 15-30 мин., полное высыхание - 4 часа. Полное отверждение покрытия - 24 часа.  Основа: алкидная  Степень глянца: глянцевая | 2,5 л | шт. | 3 |  |  |
| 10 | Разбавитель универсальный для эмалей с молотковым эффектом | Состав: смесь эфиров, спиртов и углеводородов  Плотность: 0,880-0,885 г/см3  Цвет: бесцветный | 0,5 л (0,42 кг) | шт. | 6 |  |  |
|  | 11 | Уайт спирит | Уайт-спирит (нефрас С4-155/200) Выпускается согласно ГОСТ 3134-78. | 0,9 л. | шт. | 120 |  |  |
|  | 12 | Лак цвет «Дуб» | ЛАК цветной глянцевый Premium Lazur 350°С COLORIKS.  Лак предназначается для окраски деревянных, металлических, бетонных поверхностей, а также камня и кирпича снаружи и внутри помещений: двери, оконные рамы, ставни, заборы, садовая мебель, деревянные строительные конструкции, элементы каминов, печей и др.  Применение: для наружных работ, для внутренних работ.  Поверхность основания: Металл, Бетон, Дерево, Камень, Кирпич  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:  Перед применением лак тщательно перемешать. Лак наносить валиком, кистью или методом распыления в 2 - 3 слоя.  Расход на однослойное покрытие: 70-100 г на 1 м2.  Время высыхания каждого слоя при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 55%: на отлип - 12 часов; полное высыхание с затвердением максимум 24 часа.  СОСТАВ: уретан-алкидная смола, сиккативы, специальные добавки. | 0,75 л | шт. | 3 |  |  |
|  | 13 | Лак цвет «Темный дуб» | шт. | 3 |  |  |

**2. Основные условия исполнения контрактов, заключаемых по результатам закупки товаров:**

2.1. Предмет контрактов*:* ***Лакокрасочные изделия.***

2.2. Цена контракта и порядок расчетов:

- Цена Контракта является твёрдой, определена на весь срок действия Контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

- Расчеты по Контракту производятся в рублях ПМР банковским переводом на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: предоплата в размере 50 % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, 50 % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента фактической поставки партии Товара на условиях Контракта.

2.3. Сроки поставки:

**-** до 15 ноября 2024 года.

- Поставка (*Вывоз*) Товара осуществляется на склад Покупателя по адресу: г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 56в.

- Все расходы, связанные с транспортировкой Товара на склад Покупателя, несёт Поставщик.

2.4. Требования к гарантийному сроку и качеству товара:

- Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение срока, установленного заводом- изготовителем Товара.

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю лакокрасочные изделия, изготовленные в 2024 году.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «12» сентября 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com), факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
  + **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.