**Технические характеристики**

 Евроконтейнера должны быть новыми, не иметь следов использования и ремонта. Контейнера предназначены для сбора твердых бытовых и промышленных отходов. На контейнера должны быть нанесены логотипы и порядковые номера. Контейнер оснащен стояночным тормозом на два колеса.

— Изготовка из высококачественного профилированного стального оцинкованного листа толщиной 1,5 мм, который обеспечивает высокую прочность и надежность.

— В процессе изготовления поверхность металлических  евроконтейнеров покрывается защитным антикоррозийным покрытием средней толщиной 80мкм методом горячего оцинкования с полным погружением.

— Разборный штабелируемый.

— Грузоподъемность: 440кг.

— Масса 110-135 кг.

| № | ***Наименование*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол.*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Евроконтейнер | шт. | 30 |  |