Выписка из протокола заседания Комиссии по закупкам от 24 сентября 2024 года

(извещение № 1 (2024/28) от 12 сентября 2024 года,

закупка: разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»»)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:

1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;

2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;

3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;

4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;

5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;

б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;

7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;

8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;

9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;

10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;

11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;

12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;

13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;

б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50;

в) начальная (максимальная) цена контракта - 19 721,00 (девятнадцать тысяч семьсот двадцать один) руб. ПМР 00 копеек,

(далее - Работа), проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 в 11 часов 00 минут 23 сентября 2024 года.

Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

В срок, указанный в извещении № 1 (2024/28) от 12 сентября 2024 года о проведении закупки, на участие в запросе предложений по определению исполнителя по лоту № 1 поступило 3 (три) заявки в бумажном виде.

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений не велась аудио- и видеозапись.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, присутствовали представители участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, представившие доверенности на представление интересов участников закупки на процедуре вскрытия конвертов с заявками и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, зарегистрированные в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения.

Информация о дополнительно представленных заявках на участие в запросе предложений непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, информация об отзыве и (или) изменении уже поданных заявок отсутствует.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участниками закупки по лоту № 1 перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений.

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участниками запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участников запроса предложений на предмет соответствия их требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что документы и информация, предоставленные участниками запроса предложений по лоту № 1 соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений.

Комиссией принято решение о допуске заявок к участию в оценке поданных заявок на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.

После оглашения условий исполнения контракта содержащихся в заявках, в рамках части второй пункта 11 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», во исполнение пункта 13 статья 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» участникам запроса предложений предложено направить окончательные предложения о выполнении указанных Работ в срок до 08 часов 30 минут 24 сентября 2024 года по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3.

При этом отмечено, что цена контракта (лота), указанная в окончательном предложении, не может превышать цену контракта (лота), указанную в поданной участником заявке на участие в запросе предложений.

По итогам проведенной оценки лучшей заявкой признана заявка со следующими условиями исполнения контракта:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки - разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция тепловых сетей к объектам ГУ «Республиканский ботанический сад»», включая следующие условия исполнения:

1) точка подключения – существующая надземная тепловая сеть 2Ду 100мм, расположенная возле двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики по ул. Мира50;

2) в точке подключения устанавливается фланцевая запорная арматура;

3) материал трубопроводов- стальные электросварные трубы ГОСТ10705-80;

4) тепловая нагрузка двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий QОТ общ. = 0.081кал/ч;

5) эксплуатационный температурный график: 800 С – 600 С;

б) расчетные параметры теплоносителя в точке подключения: Р1 = 4.2 кгс/см2: Р2= 2.2 кгс/см2;

7) замена существующей надземной тепловой сети 2Ду 100мм после запорной арматуры, возле здания бывшей лаборатории генетики, до II-образного компенсатора, возле теплицы. Монтаж тепловой сети выполняется стальными электросварными трубами ГОСТ10705-80 с теплоизоляцией на высоте 2,50 метра от уровня земли;

8) возможность подключения от надземной тепловой сети 2Ду 100мм теплицы с тепловой нагрузкой Оот=0,15Гкал/ч. с установкой запорной арматуры;

9) установка прибора учета тепловой энергии, с учетом двухэтажного здания бывшей лаборатории генетики и 2 (двух) одноэтажных зданий;

10) в транзитном трубопроводе предусмотреть точки подключения внутренней сети отопления двухэтажного здания;

11) транзитный трубопровод от счетчика через двухэтажное здание главного корпуса к двум финским домикам, проложить в канале с выходом на поверхность у финского домика;

12) подключение финских домиков осуществить по воздушной схеме;

13) провести демонтаж существующих внешних трубопроводов теплоснабжения финских домиков и двухэтажного здания главного корпуса научно-оранжерейного комплекса с удалением труб из канала здания;

б) адрес места нахождения предмета (объекта) закупки – г. Тирасполь, ул. Мира, 50;

в) цена контракта - 19 701,27 (девятнадцать тысяч семьсот один) руб. ПМР 27 копеек.

Запрос предложений по лоту № 1 признан состоявшимся.

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_