|  |
| --- |
| **Запрос цен на инвалидные кресло-коляски**  |
|
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** **шт.** | **Краткое описание технических характеристик изделия** |
| 1 | Инвалидная кресло-коляска активного типа  | 2 | Общая высота: 64 см.Высота спинки над ободом: 7-10-12 см.Глубина сиденья: 41-43 см.Длина рамы: 60 см.Высота ног от пола: 7 см.Высота от пола до сидения: 47-46-45 см.Колесная база: 48 см.Размер задних шин: 60,96 см. - 66,04 см.Размер передних шин: 10,16 - 12,7 см.Ширина сидения: 38-40-42-44-46 см.Общая ширина: 54-58 см.Общая длина 86 см. Общий вес: 15 кг. |
| 2 | Инвалидная коляска с электроприводом, повышенной проходимости (внедорожная) | 5 | Мощность моторов: 1000 Вт.Запас хода: 50 км.Электрическое опускание спинки.Высота спинки: 92см.Полная высота: 130 см.Диаметр задних шин: 40 см.Диаметр передних шин: 25см.Высота от пола до сидения: 74 см.Колесная база: 85см.Наличие системы противоопрокидывания.Наличие отражателей, вечерней подсветки, и освещения для движения в темное время суток. |