|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Запрос цен на инвалидные кресло-коляски** | | | |
|
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во**  **шт.** | **Краткое описание технических характеристик изделия** |
| 1 | Инвалидная кресло-коляска активного типа | 2 | Общая высота: 64 см.  Высота спинки над ободом: 7-10-12 см.  Глубина сиденья: 41-43 см.  Длина рамы: 60 см.  Высота ног от пола: 7 см.  Высота от пола до сидения: 47-46-45 см.  Колесная база: 48 см.  Размер задних шин: 60,96 см. - 66,04 см.  Размер передних шин: 10,16 - 12,7 см.  Ширина сидения: 38-40-42-44-46 см.  Общая ширина: 54-58 см.  Общая длина 86 см. Общий вес: 15 кг. |
| 2 | Инвалидная коляска с электроприводом, повышенной проходимости (внедорожная) | 5 | Мощность моторов: 1000 Вт.  Запас хода: 50 км.  Электрическое опускание спинки.  Высота спинки: 92см.  Полная высота: 130 см.  Диаметр задних шин: 40 см.  Диаметр передних шин: 25см.  Высота от пола до сидения: 74 см.  Колесная база: 85см.  Наличие системы противоопрокидывания.  Наличие отражателей, вечерней подсветки, и освещения для движения в темное время суток. |