Выписка из протокола заседания Комиссии по закупкам

 от 27 ноября 2024 года

(извещение от 19 ноября 2024 года № 18,

закупка: выполнение общестроительных работ на объекте ГУ «РЦВС и ФСБ»).

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики для нужд ГУ «Республиканский центр ветеринарно –санитарного и фитосанитарного благополучия».

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ на объекте ГУ «РЦВС и ФСБ», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен – 64,52 м. кв.;

2) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка – 2,2 т.;

3) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъёмностью 15 тонн на расстояние 10 км – 2,2 т.;

4) Установка стропил – 1,47 м. куб.

5) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке – 64,52 м. кв.;

6) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой – 59 м. кв.;

7) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности – 59 м. кв.;

8) Устройство желобов: настенных – 21 м.;

9) Установка водосточной системы из пвх: труб – 9 м.;

10) Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал – 2 м.;

11) Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича (фронтонов кирпичных) – 1,2 м. куб.

12) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (фронтоны) – 0,2 м. куб.

13) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (разобранный дымоход) – 1,5 т.;

14) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъёмностью 15 тонн на расстояние 10 км – 1,5 т.;

15) Устройство: карнизов – 17 м. кв.;

16) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (подшива карниза) – 17 м. кв.;

17) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах – 1,4 м. кв.;

18) Устройство поясов: в опалубке – 2,72 м. куб.

19) Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (пвх) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 – 19,55 м. кв.;

20) Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных – 87 м. кв.;

21) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен – 87 м. кв.;

22) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен – 87 м. кв.;

23) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (Первый слой шпаклёвки) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен – 87 м. кв.;

24) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до 3мм – -87 м. кв.;

25) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (Второй слой шпаклёвки) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен – 87 м. кв.;

26) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до 2мм – -696 м. кв. (Кол-во=-0,8700

Итоговый К-т к кол-ву: 8,0000);

27) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску – 87 м. кв.;

28) Разборка покрытий полов: дощатых – 19,55 м. кв.;

29) Устройство подстилающих слоев: песчаных – 4 м. куб.

30) Армирование подстилающих слоев и набетонок – 0,07 т.;

31) Устройство подстилающих слоев: бетонных – 1,96 м. куб.

32) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 20 м. кв.;

33) Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 4 шт.;

34) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 6 шт.;

35) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 – 7,38 м. кв.;

36) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых – 3,6 м. кв.;

 б) место выполнения работ – г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 31.

в) начальная (максимальная) цена контракта – 242 673(двести сорок две тысячи шестьсот семьдесят три) руб. ПМР 00 копеек,

(далее - Товар), проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул Гвардейская, 31 в 9 часов 30 минут 27 ноября 2024 года.

Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

В соответствии с Извещением от 19 ноября 2024 года № 18 в установленные сроки поступило 1 (одна) заявка в бумажном виде на участие в запросе предложений по определению подрядчика способного осуществить выполнение Работы, являющейся объектом закупки.

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений не велась аудио- и видеозапись.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, присутствовал представитель участника закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, представивший доверенность на представление интересов участника закупки на процедуре вскрытия конвертов с заявками и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, зарегистрированный в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Информация о дополнительно представленных заявках на участие в запросе предложений непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, информация об отзыве и (или) изменении уже поданной заявки отсутствует.

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений.

На заседании комиссии было установлено, что документы, информация предоставленные участником запроса предложений, соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений.

Комиссией принято решение о допуске заявки к участию в запросе предложений по определению подрядчика на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.

В соответствии с подпунктом в) пункта 9 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (далее - Закон), запрос предложений признан несостоявшимся ввиду того, что по результатам проведения проверки заявки на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений признана соответствующей одна заявка на участие в запросе предложений.

Согласно пункта 19 Закона, если запрос предложений признается несостоявшимся в случае, определенном подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений либо осуществить закупку у единственного подрядчика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона со следующими условиями исполнения контракта:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ на объекте ГУ «РЦВС и ФСБ», включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен – 64,52 м. кв.;

2) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка – 2,2 т.;

3) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъёмностью 15 тонн на расстояние 10 км – 2,2 т.;

4) Установка стропил – 1,47 м. куб.

5) Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке – 64,52 м. кв.;

6) Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой – 59 м. кв.;

7) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности – 59 м. кв.;

8) Устройство желобов: настенных – 21 м.;

9) Установка водосточной системы из пвх: труб – 9 м.;

10) Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал – 2 м.;

11) Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича (фронтонов кирпичных) – 1,2 м. куб.

12) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа свыше 4 м (фронтоны) – 0,2 м. куб.

13) Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка (разобранный дымоход) – 1,5 т.;

14) Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъёмностью 15 тонн на расстояние 10 км – 1,5 т.;

15) Устройство: карнизов – 17 м. кв.;

16) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (подшива карниза) – 17 м. кв.;

17) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах – 1,4 м. кв.;

18) Устройство поясов: в опалубке – 2,72 м. куб.

19) Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (пвх) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 – 19,55 м. кв.;

20) Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных – 87 м. кв.;

21) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен – 87 м. кв.;

22) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен – 87 м. кв.;

23) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (Первый слой шпаклёвки) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен – 87 м. кв.;

24) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до 3мм – -87 м. кв.;

25) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (Второй слой шпаклёвки) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен – 87 м. кв.;

26) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до 2мм – -696 м. кв. (Кол-во=-0,8700

Итоговый К-т к кол-ву: 8,0000);

27) Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску – 87 м. кв.;

28) Разборка покрытий полов: дощатых – 19,55 м. кв.;

29) Устройство подстилающих слоев: песчаных – 4 м. куб.

30) Армирование подстилающих слоев и набетонок – 0,07 т.;

31) Устройство подстилающих слоев: бетонных – 1,96 м. куб.

32) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 20 м. кв.;

33) Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 4 шт.;

34) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 6 шт.;

35) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 – 7,38 м. кв.;

36) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых – 3,6 м. кв.;

б) место выполнения работ – г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 31.

в) цена контракта – 242 673(двести сорок две тысячи шестьсот семьдесят три) руб. ПМР 00 копеек.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке единственного участника, во исполнение пункта 13 статья 44 Закона предложено направить окончательное предложение о выполнении указанных Работ в срок до 10 часов 00 минут 28 ноября 2024 года по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 31 А.

В устном порядке представителем участника запроса предложений высказан отказ направлять окончательные предложения.

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_