**Запрос ценовой информации**

**на закупку шин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «28» февраля 2025 г. |  Потенциальным поставщикам (исполнителям). |
|  |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на шины ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости шин, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку шин согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (работы, услуги) и технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Колич-во**  | **Сумма, руб. ПМР** |
| 1 | Шина 10-16,5; Сезонность – всесезонная; индекс нагрузки – А3 (138); слойность - 16PR; индекс скорости – 15 км (А3); максимальная нагрузка – 2318 кг; ширина профиля – 260 мм; глубина протектора 35 мм; Дополнительные параметры – бескамерная, диагональная | шт. | 4 |  |
| 2 | Шина 10.00-20 Слойность 16 PR; нагрузка 3000кг, тип TTF, рекомендуемое давление 810 КРА, Тип протектора: QH107 конструкция каркаса -диагональная, применяемость -колесные экскаваторы | шт | 8 |  |
| 3 | Автошина 11,2 R20. Типоразмер: 11,2 R20; Индекс грузоподъемности - 114; Индекс скорости - А6; Слойность - не менее 8; Вид протектора - повышенной проходимости (елка); Комплектация - камерой, ободной лентой; Сезонность - нет требований; Дополнительные требуемые параметры - диагональная | шт. | 12 |  |
| 4 | Шина 12,5-18R4 Модель SM-125 Клюшка; Индекс нагрузки/скорости-146A8; слойность 14 РR; вид протектора-SM -125; тип шины -бескамерные шины, диагональные ш шины , пневматические шины; Сезонность- всесезонная, Ширина протектора-308мм | шт. | 6 |  |
| 5 | Автошина 15.5 R38. Типоразмер: 15.5 R38; Индекс грузоподъемности - 134; Индекс скорости - А8; Слойность - не менее 10; Вид протектора - повышенной проходимости (елка); Комплектация - камерой; Сезонность - нет требований; Дополнительные требуемые параметры - диагональная | шт. | 4 |  |
| 6 | Автошина 175/70 R13. Типоразмер: 175/70 R13; Зимняя. Индекс нагрузки - 82; Индекс скорости -Т; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы горка-снежинка, M+S; Глубина протектора - не менее 8 мм; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Вес шины не более 11 кг; Дополнительные требуемые параметры - радиальная, бескамерная | шт. | 18 |  |
| 7 | Шина 18,4-26 Типоразмер 18,4-26, Идентичные типоразмеры:460/ 85-26; 480/80-25 исполнение -пневматическое,cлойность-16 РR; нагрузка-4000 кг; тип протектора: R-4 QH601; конструкция каркаса -диагональная ; применяемость -экскаваторы-погрузчики: интенсивность эксплуатации до 24 часов в сутки | шт. | 4 |  |
| 8 | Автошина 185/60 R12C 104/101N. Типоразмер: 185/60 R12C 104/101N; всесезонная. Индекс нагрузки – 104; Индекс скорости -N; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы горка-снежинка, M+S; Высота протектора - не менее 5,8 мм; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Расход топлива - C; Сцепление с мокрой дорогой - C; Шумность - В (70 dB); Вес шины не более 7.7 кг; Дополнительные требуемые параметры - радиальная, бескамерная, всесезонная; тип техники - трейлер; Ось: универсальная | шт. | 6 |  |
| 9 | Автошина 185/65 R 15; индекс нагрузки – 88; индекс скорости – Т; Сезонность – лето; вид протектора – асимметричный направленный; дополнительные параметры – бескамерная, радиальная | шт. | 4 |  |
| 10 | Автошина 185/75 R16С. Типоразмер: 185/75 R16С; Зимняя. Индекс нагрузки – 104-102; Индекс скорости -R; Сезонность - всесезонная, наличие пиктограммы горка-снежинка, M+S; Глубина протектора - не менее 10 мм; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Расход топлива - D; Сцепление с мокрой дорогой - C; Шумность - В (72 dB); Вес шины не более 17 кг; Дополнительные требуемые параметры - радиальная, бескамерная, всесезонная; Для легких грузовых автомобилей; Ось: универсальная. | шт. | 62 |  |
| 11 | Автошина 185/75 R16. Типоразмер: 185/75 R16; Индекс нагрузки - 86; Индекс скорости - Т; Сезонность - всесезонная, горка-снежинка, M+S; Глубина протектора - не менее 8 мм; Вид протектора - симметричный ненаправленный; Расход топлива - С; Сцепление с мокрой дорогой - А; Вес шины не более 11 кг; Дополнительные требуемые параметры – радиальная | шт. | 8 |  |
| 12 | Автошина 280/85 R20. Типоразмер: 280/85 R20; Индекс нагрузки - 112; Индекс скорости - А8; Слойность - не менее 10; Вид протектора - повышенной проходимости (елка); Сезонность - всесезонная; Дополнительные требуемые параметры – радиальная, бескамерная | шт. | 2 |  |
| 13 | Шина 315/80 R 22.5 Модель FR-401; слойность 18PR; индекс нагрузки154/150 M; максим.нагрузка-3750/3350,глубина протектора -14.8,комплектация-покрышка,сезонность -всесезонная | шт. | 30 |  |
| 14 | Автошина 360/70 R24 (1154-360-610). Типоразмер: 360/70 R24; Сезонность - всесезонная; Комплектация - камерой, ободной лентой; Дополнительные требуемые параметры - диагональная | шт. | 12 |  |
| 15 | Автошина 240/508 8,25 R20. Типоразмер: 240/508 8,25 R20; Слойность - не менее 14; Сезонность - всесезонная; Комплектация - камерой, ободной лентой. Применение ГАЗ-53, -3307 | шт. | 26 |  |
| 16 | Шина 9,00 R16 Индекс нагрузки шины: 121; назначение- сельхозтехника; сезонность шин- всесезонные шины Индекс скорости: A6, Тип конструкции ― диагональная Исполнение ― камерное Тип рисунка протектора ― универсальное Норма слойности ― 10; Максимальная нагрузка, кгс ― 1550, Назначение: Несущие колеса тракторных прицепов 2ПТС-4, ПСЕ-12,5 | шт | 2 |  |
| 17 | Автошина 9,00 R20. Типоразмер: 9,00 R20; Слойность - не менее 12; индекс нагрузки – 136; индекс скорости – J (до 100 км/ч) Сезонность - всесезонная; Комплектация - камерой, ободной лентой. Применение – ЗИЛ; Дополнительные требуемые параметры – радиальная | шт | 14 |  |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***шины.***

2.2. Оплата каждой партии Товара осуществляется по факту ее поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товаросопроводительной документации (ТТН) и выставления счета на оплату. Датой осуществления оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Приднестровской Молдавской Республики

2.3. Товар поставляется Поставщиком в пределах срока действия контракта отдельными партиями на основании заявок Покупателя в согласованные сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки Покупателя.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «07» марта 2025 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес:kamenka-07@mail.ru

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
	+ **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 77713897.