**Технические характеристики**

1. Спецавтомашина – Самосвал с краном манипулятором, грейфером и дополнительными бортами.

2. Товар должен соответствовать требованиям и нормам, регулирующим сферу безопасности автотранспортных средств, а также ГОСТам, и иным нормативным требованиям, установленным действующим законодательством для данного товара Качество Товара должно соответствовать техническим условиям завода- изготовителя.

Год выпуска – 2021

Грузоподъемность – до 5 000 кг.

Подъемный момент – 7,5 тм

Гидравлический вылет - 6,8 м

Угол поворота - 390°

Стандарт размаха аутригеров – 4234мм

Размер кузова (д.ш.в.) – 3600х2300х 1200

Отгрузка – на 3 стороны

Объем кузова - до 10м³

Количество мест – 3

Стандартное оборудование автомобиля должно соответствовать марке и модели автомобиля.

В комплектацию автомобиля может включаться дополнительное оборудование

| № | ***Наименование*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол.*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спецавтомашина  | шт. | 1 |  |