**Технические характеристики**

1. Спецавтомашина – Самосвал с краном манипулятором, грейфером и дополнительными бортами.

2. Товар должен соответствовать требованиям и нормам, регулирующим сферу безопасности автотранспортных средств, а также ГОСТам, и иным нормативным требованиям, установленным действующим законодательством для данного товара Качество Товара должно соответствовать техническим условиям завода- изготовителя.

Год выпуска – 2021

Размеры платформы 3600х2300х 1200

Грузоподъемность – до 5 000 кг

Максимальный вылет стрелы – 6,8 м

Минимальный вылет стрелы – 2,5 м

Грузоподъемность грейфера при максимальном вылете – 1000 кг.

Грузоподъемность грейфера при минимальном вылете – 3000 кг

Угол поворота стрелы – 390°

Объем кузова – до 10 куб. м

Разгрузка на 3 стороны

Количество мест -3

Надставные борта в комплекте.

Тип двигателя - дизельный

Стандартное оборудование автомобиля должно соответствовать марке и модели автомобиля.

В комплектацию автомобиля может включаться дополнительное оборудование.

| № | ***Наименование*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол.*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спецавтомашина  | шт. | 1 |  |