# Запрос ценовой информации

на ремонт дымовой трубы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «12» апреля 2023 г. |  Потенциальным подрядчикам. |
|  |

1.В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на ремонт дымовой трубы, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ, соответствующих указанным характеристикам, согласно прилагаемым техническим заданиям на следующих объектах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Инв. № | Год постройки | Материал | Высотам. |
| 1 | Котельная № 5, г. Дубоссары, ул. Моргулец, 3 | 1035 | 1973 | металл | 28,6 |

1.1. Перечень сведений, необходимых для предоставления стоимости на ремонт дымовой трубы, приведен в Таблице (пункт 1 настоящего запроса ценовой информации), а также в приложеной к запросу ценовой информации ведомости объемов работ по данному объекту;

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Предмет контракта*: ремонт дымовой трубы*.

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ и счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и представляются Заказчику:

* Акт – отчет по результатам ремонта, зарегистрированный в СГН МЮ ПМР;
* Сметные расчеты (ресурсным методом);
* Акт выполненных работ.

4. Порядок возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2023г., до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 20.04.2023 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Разрешительная документация, подтверждающая право выполнения данного вида работ;**
	+ **Цены на выполнение работ;**
	+ **Сметные расчеты ресурсным методом;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Порядок оплаты;**
	+ **Гарантийные обязательства;**
	+ **Срок исполнения.**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Дабежа Е.В

Приложение к запросу ценовой информации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Ведомость объемов работ** |
| на ремонт металлической дымовой трубы, расположенных на Котельной № 5 в г. Дубоссары, ул. Моргулец, 3, высотой 28,6 м , инв. № 1035 |
|
|  |  |  |  |
|  | **Наименование работ или затрат** |  | **Кол-во** |
| **№** | **Един.** |
| **п/п** | **измер.** |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наружная поверхность труб |
| Сигнальное освещение трубы |
| 1 | Прокладка рукава металлического наружным диаметром до 48мм при производстве работ | м | 30 |
| 2 | Прокладка кабеля до 35 кв в проложенных трубах и металлоруковах при производстве работ | м | 32 |
| 3 | Установка коробок с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне (количество зажимов до 10) | шт | 1 |
| 4 | Монтаж фонарей сигнального освещения | шт | 2 |
| 5 | Установка фотореле | шт | 1 |
| Ствол дымовой трубы |
| 6 | Гидроструйная очистка металлических поверхностей ствола | м2 | 74 |
| 7 | Маркировочная окраска эмалью (красного и белого цветов) | м2 | 74 |
| Металлоконструкции дымовой трубы |
| 8 | Гидроструйная очистка металлических поверхностей  | м2 | 17 |
| 9 | Окраска эмалью за два раза металлических поверхностей  | м2 | 17 |
| Газоход |
| 10 | Гидроструйная очистка металлических поверхностей короба и опор | м2 | 28 |
| 11 | Антикоррозийная защита металлических поверхностей короба и опор | м2 | 28 |
| 12 | Устройство теплоизоляции короба газохода ( мин.вата, обичайка из оцинкованной стали) | м3 | 2,4 |
| Фундамент |
| 13 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей  | м2 | 14 |
| 14 | Герметизация стыков шва между опорной базой дымовой трубы и верхней поверхностью фундамента клеевой мастикой герметирующей с прокладкой из асбестового шнура | м | 10 |
| 15 | Ремонт штукатурки фундамента | м2 | 4 |
| 16 | Окраска стен фундамента в/э красками | м2 | 14 |