**ПМР ПМР**

 **Министерул Мiнiстерство**

 **дезволтэрий економиче економiчного розвитку**

 **Ынтреприндеря Унитарэ де Стат Державне унітарне підприємство**

 **«УХЕ дин Дубэсарь» «Дубосарська ГЕС»**

**ПМР**

 **Министерство экономического развития**

**Государственное унитарное предприятие**

**«Дубоссарская ГЭС»**

4500, г. Дубоссары, ул. Набережная 34**,** тел. (0373215) 3-52-27, 2-44-91, 3-33-67,

gupdges@gmail.com. Р/с 2211410000000020, КУБ 41, кор. счет 20210000094, в Дубоссарском филиале № 2825 ЗАО "Приднестровский Сбербанк",

фискальный код 0700041667

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на № \_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с нормами ч. 4 ст. 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018г. №318-З-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике" и в целях изучения рынка товаров и цен на соответствующий товар, приглашает всех заинтересованных лиц предоставить ценовую информацию о стоимости поставки, исходя из нижеуказанных данных:

| **№** | ***Наименование*** | ***Ед.*** ***изм.*** | ***Кол.*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Станок точильно-шлифовальный серия ТШ ЗМ 3К634 или аналог** | шт | 1 |
| 2 | **Станок вертикально-сверлильный 2Т125 или аналог**  | шт | 1 |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТШ СТАНКА СЕРИИ ЗМ 3К634** |
|  | **Наименование параметра (характеристики)** | **Параметры** |
|  | Количество шлифовальных кругов, шт | 2 |
|  | Тип шлифовальных кругов (наружный диаметр/высота/посадочный диаметр, мм) | 1-400/203/505-400/203/50 |
|  | Двигатель, В/Гц/кВт | 380/50/5,5 |
|  | Частота вращения шпинделя/частота вращения круга, об/мин | 1500/1500 |
|  | Окружная скорость при максимальном диаметре шлифовального круга, м/c | 30 |
|  | Высота центров кругов от основания, мм | 974 |
|  | Концевой выключатель (защита) | нет |
|  | Количество устанавливаемых кругов, шт | 2 |
|  | Тип исполнения - прямое вращение кругов от электродвигателя |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |
|  | • длина• ширина• высота / со светильником | 6805001280/1520 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Комплект поставки точильно-шлифовального станка серии ТШ 3М 3К634:** |
|  | Станок в сборе; |  |
|  | * Шлифовальные круги (400х50х203  2шт., установлены на станке);
* Светильник местного освещения;
* Защитные экраны (2 шт., установлены на станке);
* Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации и т.п.) и дополнительные комплектующие в соответствии с договором на поставку.
 |
| 2. | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТШ СТАНКА СЕРИИ 2Т125**  |
|  | **Наименование параметра (характеристики)** | **Параметры** |
|  | Максимальный диаметр сверления, мм | 25 (сталь 45); 32 (чугун СЧ20) |
|  | Диапазон нарезаемой резьбы | до М20 |
|  | Конус шпинделя Морзе | 3 |
|  | Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм. | 260 |
|  | Ход шпинделя, мм | 160 |
|  | Расстояние от торца шпинделя до стола, мм. | 0-820 |
|  | Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм. | 940-1100 |
|  | Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм. | 670 |
|  | Размер рабочей поверхности стола, мм. | 400х500 |
|  | Размер рабочей поверхности плиты, мм. | 500х525 |
|  | Диаметр колонны, мм. | 120 |
|  | Количество скоростей вращения шпинделя | 8 |
|  | Диапазон частот вращения шпинделя, об./мин. | 80…2000 |
|  | Количество подач шпинделя | 3 |
|  | Диапазон подач шпинделя, мм./об. | 0,1; 0,2; 0,3 |
|  | Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 70 |
|  | Наибольшее усилие подачи, Н | 6000 |
|  | Угол поворота стола, град. | 180 |
|  | Количество Т-образных пазов 2 (стол); | 2 (плита) |
|  | Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 |
|  | Ширина Т-образного паза стола 14Н12; плиты 14Н12 |
|  | Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 1,68 |
|  | Напряжение питания, В . | 380 |
|  | Габаритные размеры (LxBxH), мм | 575х525х2040;(2270х960х760 в упаковке) |
|  | Масса, кг.  | 430 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА: |  |
|  | Патрон сверлильный | 6150-4029-03-1шт. или 6150-4029-04 -1шт. |
|  | Тиски станочные чугунные поворотные | 7200-0215-02- шт.1 |
|  | Патрон резьбонарезной | 6162-4003-01- шт.1 или 6162-4003 (М4...М12) |
|  | Патрон резьбонарезной | 6162-4003-03 (М14...М24) шт. 1 |

1. Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара приведен в графе 3 таблицы «Описание товаров (работ/услуг).
2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Предмет контракта: поставка товара, согласно вышеприведенным данным.

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Срок поставки в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, с правом досрочной поставки.

2.4. Условие о порядке и сроках оплаты товара: оплата производится в течение 15 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемосдаточных документов.

2.5. Условие о порядке приемки заказчиком товаров, работ, услуг – приемка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Дубоссары, ул. Набережная 34, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», путем подписания приемо-сдаточных документов,

2.6. Условия об оценке поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие требованиям, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики – в соответствии с действующим законодательством.

1. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Заказчику для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Заказчику вместе с товаром следующие документы на поставляемый товар:

* Товарно-транспортная накладная;
* Сертификат качества, сертификат соответствия на изделие, паспорт, и/или иные документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные в стране производителя;
1. Порядок и сроки осуществления Заказчиком или приемочной комиссией (в случае если Заказчиком было принято решение о ее создании для приемки поставляемого товара) приемки поставляемого товара, в том числе на соответствие товара требованиям, установленным контрактом, включая требования в отношении количества, качества и комплектности, и другим условиям контракта, а также порядок и сроки оформления результатов приемки и отчетных документов, подтверждающих приемку товара, или мотивированного отказа в их приемке - предусмотрено условиями контракта.
2. Порядок возмещения Поставщиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.
3. Права и обязанности Поставщика, включающие:

6.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.

6.2. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

6.3. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.

6.4. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

1. Срок действия контракта – до 31.12.2023г.
2. Сроки предоставления ценовой информации до 17-00 «24» апреля 2023г. на электронный адрес: gupdges@gmail.ru.
3. Планируемый период проведения закупки – II квартал 2023г.
4. **Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**
5. **Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:**
* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
* **Цену товара за единицу;**
* **Общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
* **Срок поставки (в днях с момента вступления в силу контракта);**
* **Период действия цены.**
1. Контактное лицо: Язловицкий Александр Борисович, тел. +(777) 50-731;

e-mail: omtsdges@gmail.com

Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.



Начальник ОМТС и ХО

ГУП «Дубоссарская ГЭС» А. Б. Язловицкий

Котленко Р.Ф.+ 373 (777) 8-13-06