**Запрос ценовой информации**

**на закупку ТМЦ**

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на автомобиль ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости автомобиля, соответствующего указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку автомобиля согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

| №  п/п | Наименование товара (работы, услуги) и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Автомобиль** | шт. | 1 |  |

**Технические характеристики автомобиля**

**Общая информация**

* Страна марки Германия
* Класс автомобиля M
* Количество дверей 5
* Количество мест 9
* Расположение руля Левый

**Размеры**

* Длина 5290 мм
* Ширина 1904 мм
* Высота 2176 мм
* Колёсная база 3400 мм
* Клиренс 193 мм
* Ширина передней колеи 1628 мм
* Ширина задней колеи 1637 мм
* Размер колёс 205/65/R16

**Объём и масса**

* Объём топливного бака 80 л
* Снаряженная масса 2030 кг
* Полная масса 2800 кг

**Трансмиссия**

* Коробка передач Механика
* Количество передач 6
* Тип привода передний

**Подвеска и тормоза**

* Тип передней подвески независимая, пружинная
* Тип задней подвески независимая, пружинная
* Передние тормоза дисковые
* Задние тормоза дисковые

**Эксплуатационные показатели**

* Максимальная скорость 169 км/ч
* Разгон до 100 км/ч 12.7 с
* Расход топлива, л город/трасса/смешанный 10.6/7.2/8.4
* Марка топлива ДТ
* Экологический класс Euro - 4
* Выбросы CO2 221 г/км

**Двигатель**

* Тип двигателя дизельный
* Расположение двигателя переднее, поперечное
* Объем двигателя 2460 см³
* Тип наддува - турбонаддув
* Максимальная мощность 174/128 при 3500 л.с./кВт при об/мин
* Максимальный крутящий момент 400 при 2000 Н\*м при об/мин
* Расположение цилиндров рядное
* Количество цилиндров 4
* Число клапанов на цилиндр 2
* Система питания двигателя Насос-форсунка (Дизель)
* Степень сжатия 18.5
* Диаметр цилиндра и ход поршня 81.0x95.5 мм
* Объем 2.5 л
* Мощность 174 л.с.
* Коробка Механика
* Тип двигателя дизельный
* Топливо ДТ
* Привод передний
* Разгон 12.7 с
* Расход 8.4 л

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***Автомобиль.***

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.3. Оплата по контракту производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Товара. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Срок поставки Товара (выполнения работ (оказания услуг) - в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем.

2.5. Гарантийный срок на Товар (узлы и агрегаты) должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «04» августа 2023 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com), факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
  + **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.