**Запрос ценовой информации**

**на закупку установки управляемого прокола грунта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «23» августа 2023 г. | | Потенциальным поставщикам  (исполнителям). |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на установку управляемого прокола грунта ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости консольно-моноблочных насосов, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку установки управляемого прокола грунта согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

| №  п/п | Наименование товара (работы, услуги) и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **УПГК-60У Установка управляемого прокола грунта из колодцев диаметром от 1 метра.** Макс. Ø протягиваемой трубы до 400мм, Макс. Ø разрушаемой трубы 315мм, усилие 60тс. | шт. | 1 |  |
| 2 | Штанга пилотная в сборе ШПЛ50-38.00.000. В комплекте: штанга, 3 наконечника | шт. | 1 |  |
| 3 | Держатель-переходник ДПР 50-38.11.01.002 (Ст60С2А) для УПГК-60У | шт. | 2 |  |
| 4 | Штанга Ø 50 мм, рабочая длина 600 мм, с проточкой (Ст 60С2А) для УПГК-60У | шт. | 84 |  |
| 5 | НБР-25-40А10-1 Станция насосная с бензоприводом (двигатель CHAMPION) для УПГК-60У, 25 МПа, 40 л/мин, 18 кВт. /24 л.с., в защитной раме на колесах. | шт. | 1 |  |
| 6 | Комплект РВД по 1200 мм с БРС, 0-25 МПа | шт. | 1 |  |
| 7 | Контейнер для штанг | шт. | 1 |  |
| 8 | Прямой трубный ключ 18" | шт. | 1 |  |
| 9 | Скоба захвата УПГК-60У.01.30.000 СБ (Ст60С2А) | шт. | 1 |  |
| 10 | Вилка дополнительная УПГК-60У.15.000 | шт. | 1 |  |
| 11 | Захват ПНД 63 мм. | шт. | 1 |  |
| 12 | Захват ПНД 90 мм | шт. | 1 |  |
| 13 | Захват ПНД 110 мм | шт. | 1 |  |
| 14 | Захват ПНД 160 мм | шт. | 1 |  |
| 15 | Захват ПНД 180 мм | шт. | 1 |  |
| 16 | Захват ПНД 225 мм | шт. | 1 |  |
| 17 | Захват ПНД 315 мм | шт. | 1 |  |
| 18 | Захват ПНД 355 мм | шт. | 1 |  |
| 19 | Захват ПНД 400 мм | шт. | 1 |  |
| 20 | Переходник ПШШ50-38.00.001(Ст60С2А) для УПГК-60У | шт. | 1 |  |
| 21 | Расширитель 90 мм | шт. | 1 |  |
| 22 | Расширитель 125 мм | шт. | 1 |  |
| 23 | Расширитель 140 мм | шт. | 1 |  |
| 24 | Расширитель 150 мм | шт. | 1 |  |
| 25 | Расширитель 175 мм | шт. | 1 |  |
| 26 | Расширитель 190 мм | шт. | 1 |  |
| 27 | Расширитель 225 мм | шт. | 1 |  |
| 28 | Расширитель 246 мм | шт. | 1 |  |
| 29 | Расширитель 325 мм | шт. | 1 |  |
| 30 | Система локации SNS 2t | шт. | 1 |  |
| 31 | Наконечник для санации | шт. | 1 |  |
| 32 | Нож расширитель универсальный (325 мм) | шт. | 1 |  |
| 33 | Цанговые захваты 32 мм,40 мм, 50 мм (комплект) | шт. | 1 |  |
| 34 | Сцепка 40 тн. | шт. | 1 |  |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***установка управляемого прокола грунта.***

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом выполненных работ (оказанных услуг) и счетом за оказанные услуги.

Порядок расчетов: Оплата осуществляется путем проведения авансового платежа, в размере 50% стоимости товара, в течение 10 банковских дней с момента подписания договора и выставленного счета на оплату. Остаточный платеж в размере 50% осуществляется после поставки товара на склад поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания ТТН.

2.4. Срок поставки Товара (выполнения работ (оказания услуг) - в течение Товар поставляется Поставщиком в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента и оплаты аванса, с правом досрочной поставки.

2.5. Гарантийный срок: Гарантийный срок на Товар устанавливается согласно гарантийным обязательствам завода-изготовителя.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «29» августа 2023 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com), факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
  + **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.