|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ  НИСТРЯНЭ  **АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ СТАТ**  **ОРАШУЛ БЕНДЕР** | D:\Сайт обн\Ресурсы\гербы и флаги\официальные\ГЕРБ ПМР\чбгербпмр.png | ПРИДНIСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА  РЕСПУБЛIКА  **ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ**  **МIСТА БЕНДЕРИ** |
| ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА  **ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДА БЕНДЕРЫ**  MD-3200, г. Бендеры, ул. Ленина, 17, тел. 2-30-50, факс 2-20-86, e-mail: admin@bendery.gospmr.org | | |

**ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

от «01» марта 2024 г. Потенциальным поставщикам

Государственная администрация города Бендеры, в целях изучения рынка и получения ценовой информации, объявляет о сборе коммерческих предложений на поставку товаров:

**Предмет:**

Электрический гольфакар - 2 единицы.

**Технические требования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Электрический Гольфкар | Вместимость: 14 человек  Максимальная скорость: 28 км/ч.  Езда на 1-ой зарядке составляет: 60-80 км.  Угол подъема: 20%.  Радиус поворота: 6.5 м.  Грузоподъемность: 1000 кг.  Источник питания: 72V DC  Двигатель: DC72V 5KW или AC 51V 7.5KW  Мощность: 3,3 кВт  Контроллер: DC72V400A или DC72V550A  Зарядное устройство: 72V 25A  Батарея: 12 X 6V  Снаряжённая масса: 1300 кг | шт. | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Электрический Гольфкар | Вместимость: 23 человека  Максимальная скорость: 30 км/ч  Запас хода: 80-100 км  Минимальный радиус поворота: 6,25 м  Максимальная нагрузка: 1955 кг  Зарядное устройство: 96V  Двигатель: переменного тока 67V 12KW  Батарея: 6V 225AH \* 16шт  Четырехколесная гидравлическая тормозная система  Клиренс: 100 мм  Минимальный радиус поворота: 8 м  Колесная база: 3420 мм  Угол подъема: 15 %  Снаряжённая масса: 1600 кг | шт. | 1 |

Сроки предоставления ценовой информации; **с 14-00 часов 01 марта 2024 года до 17-00 часов 11 марта 2024 года** на электронный адрес: [gabendery.zakupki@gmail.com](mailto:gabendery.zakupki@gmail.com).

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, условия оплаты, срок поставки, срок действия предлагаемой цены.

Проведение данной процедуры не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

За более подробной информацией, а также по вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по телефонам 0 (552) 20-066, 0 (552) 2-3385.