**Запрос ценовой информации**

**на закупку дорожных знаков и ограждений**

от «01» марта 2024 г. Потенциальным поставщикам

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на дорожные знаки и ограждения ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости дорожных знаков и ограждений, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку дорожных знаков и ограждений согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара**  | **Описание и технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во**  | **Сумма, руб. ПМР** |
|  | **Дорожные знаки и ограждения** |  |  |  |  |
| 1 | Гибкий дорожный конус КДР-10-6 | Гибкий дорожный конус для автомагистралей КДР-10-6 750 ммСветоотражающая плёнка не теряет своих свойств при низких и высоких температурах и не отлипает от поверхности.ІІІ типоразмер конуса высотой 750мм применяется на автомагистраляхВысота, мм: 750Размер основания, мм: 430, 6 угловДве свет возвращающие полосыМатериал: гибкий PVC (гибкость как у резины, повышенная устойчивость к ультрафиолету)Вес, кг: 2код ДК 021:2015: 34928460-0 Дорожный конусПолностью восстанавливается после наезда.Повышенная устойчивость за счет широкой базы и веса | шт. | 100 |  |
| 2 | Временные дорожные столбики ограждения ДС20-Д | Столбик дорожный переносной пластиковый ДС20-Д - особенности:долговечный пластикяркий красный предупреждающий цвет столбаполое основание из пластика для наполнения щебнем или песком и увеличения веса с 1,5 кг до 8 кгбыстрая сборкасветоотражающие полоски на столбевозможность крепления дорожных фонарей на солнечных батареях серии ДФ-02 жёлтых или красныхотверстие для дорожной пластиковой цепи ПЦ-01 для построения замкнутой линии из переносных дорожных столбиковвысота 1 метр, диаметр столба 60мм, основание 390мм | шт. | 50 |  |
| 3 | Металлическая веха ДСМ6 для установки пластиковой сетки в грунт | Металлический стержень для установки пластиковой сетки на грунтовом покрытии - характеристики ДСМ6:Тип: Металлическая вехаОбщая длина, мм: 1500Диаметр, мм: 16С держателем для фонаряВес, кг: 1,1Цвет: красныйСовместимость: сигнальные пластиковые сетки ПС01, ПС01-7, аварийные фонари | шт.  | 60 |  |
| 4 | Сигнальная пластиковая сетка ПС01-70/40  | Сетка сигнальная пластиковая ПС01-70х40 для ограждения - характеристики:Длина рулона 50 метровРазмер ячейки 70мм х 40ммВысота рулона сетки 1000ммПлотность - 90г/м2Оранжевый цветВес рулона 4,5 кгДля многократного использованияНагрузка до 240кг/м2Рулоны сетки упакованы в плотный полиэтилен для избежания повреждений при транспортировке. | шт | 20 |  |
| 5 | Дорожные пластиковые барьеры со знаками Объезд и Дорожные работы ДБ05-2000+ | Пластиковое переносное дорожное ограждение на встроенных подставках - дорожный барьер ДБ-05-2000+дорожный барьер - со светоотражающей панелью со знаками "Объезд" и "Ремонтные работы"Высота - 1050ммДлина - 2000ммШирина 30ммДве подставки в комплектеВес - 13,5кг | шт.  | 50 |  |
| 6 | Дорожные пластиковые барьеры ДБ05-2000 | Пластиковое переносное дорожное ограждение на встроенных подставках - дорожный барьер ДБ-05-2000дорожный барьер - без знаковВысота - 1050ммДлина - 2000ммШирина 30ммДве подставки в комплектеВес - 13,5кг | шт.  | 50 |  |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*:* ***Дорожные знаки и ограждения.***

2.2. Расчеты по Контракту осуществляются в следующем порядке:

- Предоплата (аванс) в размере 50 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта. Денежные средства, подлежащие перечислению Покупателем на расчётный счет Поставщика в качестве предоплаты (аванса), перечисляются Покупателем в безналичной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета.

- Окончательный расчет (оставшиеся 50 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта) перечисляются Покупателем на расчетный счет Поставщика по факту поставки всего объема Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки на склад Покупателя.

2.3. Товар поставляется Поставщиком в пределах срока действия контракта на основании заявки Покупателя в согласованные сроки, но не позднее 10 десяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки Покупателя.

2.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее срока гарантии завода-изготовителя.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «05» марта 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
	+ **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.