|  |  |
| --- | --- |
| **ПМР**  **Министерул**  **дезволтэрий економиче**  **Ынтреприндеря Унитарэ де Стат**  **«УХЕ дин Дубэсарь»** | **ПМР Мiнiстерство**  **економiчного розвитку**  **Державне унітарне підприємство**  **«Дубосарська ГЕС»** |
| **ПМР**  **Министерство экономического развития**  **Государственное унитарное предприятие**  **«Дубоссарская ГЭС»** | |
| 4500, г. Дубоссары, ул. Набережная 34**,** тел. (0373215) 3-52-27, 2-44-91, 3-33-67  e-mаil [gupdges@gmail.com](mailto:gupdges@gmail.com) Р/с 2211410000000020, КУБ 41, кор. счет 20210000094, в Дубоссарском филиале № 2825 ЗАО "Приднестровский Сбербанк",  фискальный код 0700041667 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.03.2024 г. № 12-16/124  на № \_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с нормами ч. 4 ст. 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018г. №318-З-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике" и в целях изучения рынка товаров и цен на соответствующий товар, приглашает всех заинтересованных лиц предоставить ценовую информацию о стоимости поставки, исходя из нижеуказанных данных:

1. Предмет закупки: кабель волоконно-оптический

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товаров | Описание товаров/работ (услуг) | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Патч-корд  Duplex LC/UPC – LC/UPC 2\*MM(50/125) 75 | * Duplex LC – патч-корд состоящий из 2 волокон со спаренным коннектором с двух сторон с ферулой диаметром 1.25 мм. * UPC – оптоволоконный разъем (ultra physical contact) оптический тип полировки (выпуклая торцевая поверхность) с уровнем оптических потерь до – 55дБ. * 2\*MM(50/125) – две жилы многомодового волокна, где диаметр световедущей жилы (сердцевины) 50 мкм и диаметр оболочки 125 мкм.   75 – длина патч-корда 75 метра. | шт. | 4 |
| 2 | Патч-корд Duplex LC/UPC – LC/UPC 2\*MM(50/125) 100 | * Duplex LC – патч-корд состоящий из 2 волокон со спаренным коннектором с двух сторон с ферулой диаметром 1.25 мм. * UPC – оптоволоконный разъем (ultra physical contact) оптический тип полировки (выпуклая торцевая поверхность) с уровнем оптических потерь до – 55дБ. * 2\*MM(50/125) – две жилы многомодового волокна, где диаметр световедущей жилы (сердцевины) 50 мкм и диаметр оболочки 125 мкм.   100 – длина патч-корда 100 метра. | шт. | 2 |
| 3 | Кабель  FTP cat5e 4x2x0.5 CU | * Проводник – проволока из меди (Cu). * Тип изоляции проводника – полиэтилен (PE) высокой плотности. * Диаметр проводника - 24AWG. * Тип внешней оболочки – светостабилизированный полиэтилен высокой плотности. * Цвет оболочки - черный. * Экран - алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлестом. * Общий диаметр кабеля - 6.0мм. * категория -5e; * количество элементарных пучков (пар) - 4; * жилы скручены в пары – 2;   диаметр жил - 0,52 | м | 200 |
| 4 | Кабель КУМП-ИЭОЭнг A -LS 2x2x0.5 | * Токопроводящая жила - многопроволочная, из медной мягкой или медной луженой (индекс «л») проволоки (класс 3 по ГОСТ 22483). * Изоляция - из ПВХ пластиката пониженной горючести. * Индивидуальный экран (поверх пар и троек) - в виде оплётки из медных проволок, либо оплётки из медных лужёных проволок, либо из фольгированного композиционного материала (алюминия, меди). Под экраном, выполненным из фольгированного материала находится контактный проводник. * Разделительный слой - поверх сердечника кабеля методом обмотки с перекрытием накладывается лента из водоблокирующего материала (ВБМ). А так же допускается наложение поясной изоляции из полиэтилентерефталатной (ПЭТ), полиамидной или полиэтиленовой пленки. * Общий экран - в виде оплётки из медных проволок, либо оплётки из медных лужёных проволок, либо из фольгированного композиционного материала (алюминия, меди). Под экраном, выполненным из фольгированногоматериала находится контактный проводник. * Общий экран - в виде оплётки из медных проволок, либо оплётки из медных лужёных проволок, либо из фольгированного композиционного материала (алюминия, меди). Под экраном, выполненным из фольгированногоматериала находится контактный проводник. * Оболочка - из полимерного материала пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением. * Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках по категории А. * Кабели стойкие к продольному распространению влаги. * Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150. * Температура эксплуатации от +80 до -50°С.   ТУ 3581-028-73625593-2015 | м | 1200 |

1. Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара приведен в графе 3 таблицы «Описание товаров (работ/услуг). Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, при этом товар должен быть изготовлен не ранее 2024г.
2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

3.1. Предмет контракта: поставка товара.

3.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

3.3. Срок поставки в течение - 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, с правом досрочной поставки.

3.3. Условия о порядке и сроках оплаты товара: Расчеты по Контракту производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента фактической поставки всего объема Товара на условиях настоящего Контракта.

3.4. Условия о порядке приемки заказчиком товара – приемка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Дубоссары, ул. Набережная 34, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», путем подписания приемо-сдаточных документов,

3.5. Условия об оценке поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие требованиям, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики – в соответствии с действующим законодательством.

1. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Заказчику для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Заказчику вместе с товаром следующие документы на поставляемый товар:

* Товарно-транспортная накладная;
* Сертификат на материал, используемый при изготовлении товара;
* Паспорт/сертификат качества или иные документы, предусмотренные в стране производителя;

1. Порядок и сроки осуществления Заказчиком или приемочной комиссией (в случае если Заказчиком было принято решение о ее создании) для приемки поставляемого товара, в том числе на соответствие товара требованиям, установленным контрактом, включая требования в отношении количества, качества и комплектности, и другим условиям контракта, а также порядок и сроки оформления результатов приемки и отчетных документов, подтверждающих приемку товара, или мотивированного отказа в их приемке - предусмотрено условиями контракта.
2. Порядок возмещения Поставщиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.
3. Права и обязанности Поставщика, включающие:

7.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.

7.2. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

7.3. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.

7.4. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

1. Срок действия контракта – до 31.12.2024г.
2. Сроки предоставления ценовой информации до 17-00 часов 27 марта 2024г. на электронный адрес: omtsdges@gmail.com
3. Планируемый период проведения закупки – II квартал 2024г.
4. **Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**
5. **Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:**

* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
* **Цену товара за единицу;**
* **Общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
* **Срок поставки (в днях с момента вступления в силу контракта);**
* **Период действия цены.**

1. Контакты: тел. +(373)779- 16-111; e-mail: omtsdges@gmail.com