Приложение № \_\_\_ к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской

Республики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование товара (работы, услуги) и его описание

|  |  |
| --- | --- |
| Лот № | Наименование |
| 1 | Лот № 1а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по ремонту кровли НСП-9 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:1) разборка покрытий кровель из рулонных материалов – 222,00 м. кв.;2) смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,70 м. – 86,00 м. кв.;3) устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т. п.) из листовой оцинкованной стали – 34,00 м. кв.;4) ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,00 м. кв. – 222,00 м. кв.;5) огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер готовой водной эмульсией – 222,00 м. кв.;6) устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя – 222,00 м. кв.;7) устройство аэраторов – 4,00 шт.;8) приготовление раствора вручную: цементного – 11,10 м. куб.;9) вывоз строительного мусора – 12,00 м. куб.;10) выполнить примыкание шиферной крыши к основной стене оцинкованным железом – 37,00 м. кв.;б) место выполнения работ – НСП-9 Рыбницкий филиал ГУП «Республиканские оросительные системы». |
| 2 | Лот № 2а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков НСП-9 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:1) разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок – 85,00 м. кв.;2) установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проемов более 2,00 м. кв. – 85,00 м. кв.;3) сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10,00 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных откосов плоских – 39,10 м. кв.;б) место выполнения работ – НСП-9 Рыбницкий филиал ГУП «Республиканские оросительные системы». |
| 3 | Лот № 3а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков НСП-3 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:1) разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок – 92,44 м. кв.;2) установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проемов более 2,00 м. кв. – 92,44 м. кв.;3) сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10,00 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных откосов плоских – 45,00 м. кв.;б) место выполнения работ – НСП-3 Рыбницкий филиал ГУП «Республиканские оросительные системы». |
| 4 | Лот № 4а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков НСП-4 Рыбницкого филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:1) разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок – 91,68 м. кв.;2) установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проемов более 2,00 м. кв. – 91,68 м. кв.;3) сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10,00 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных откосов плоских – 42,00 м. кв.;б) место выполнения работ – НСП-4 Рыбницкий филиал ГУП «Республиканские оросительные системы». |

Требования к участникам закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требование | Условие |
| 1 | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | не менее 5 (пять) лет |
| 2 | Информация о месте выполнения работ | Лот № 1 место выполнения работ – НСП-9 Рыбницкий филиал ГУП «Республиканские оросительные системы».Лот № 2б) место выполнения работ – НСП-9 Рыбницкий филиал ГУП «Республиканские оросительные системы».Лот № 3б) место выполнения работ – НСП-3 Рыбницкий филиал ГУП «Республиканские оросительные системы».Лот № 4б) место выполнения работ – НСП-4 Рыбницкий филиал ГУП «Республиканские оросительные системы». |
| 3 | Сроки завершения работы либо график оказания услуг | 90 (девяносто) календарных дней с момента получения предоплаты |
| 4 | Условия транспортировки и хранения | Доставка сырья, материалов, оборудования, необходимых комплектующих производится подрядчиком, в том числе транспортными средствами подрядчика и за его счет, включая таможенную очистку импортируемых сырья, материалов, оборудования и комплектующих |
| 5 | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Предварительная оплата обязательств производится до 100 % по согласованию с Заказчиком |

**Примечание:**

**Информация о стоимости выполнения указанных работ предоставляется в виде сметы в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2015 года № 212 «О введении ресурсного метода ценообразования в строительстве»**