# Запрос ценовой информации

# на приобретение материалов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | от «21» февраля 2022 г. | Потенциальным поставщикам. |
|  | |

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки на нижеуказанный товар:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клапан регулирующий КПСР (по таблице фигур 25с947нж с плунжерным неразгруженным дросселирующим узлом)  DN – 20 мм  Kv – 6,3 м3/ч  Материал корпуса – сталь углеродистая  PN – 4,0 Мпа  Максимальная температура среды – 150ºC  Электропривод SAUTER AVM 234S-F132, питание 230В, управление – 0-10В либо 4-20мА, датчик обратной связи 0-10В  ∆Р -1,6 Мпа с классом герметичности IV  Климатическое исполнение - У | шт | 3 |
| 2 | Клапан регулирующий КПСР (по таблице фигур 25с947нж с плунжерным неразгруженным дросселирующим узлом)  DN – 32 мм  Kv – 16 м3/ч  Материал корпуса – сталь  PN – 4,0 Мпа  Максимальная температура среды – 150º C  Электропривод SAUTER AVM 234S-F132, питание 230В, управление – 0-10В либо 4-20мА, датчик обратной связи 0-10В  ∆Р -0,9 Мпа с классом герметичности 4  Климатическое исполнение - У | шт | 5 |

Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 28.02.2022 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 96053 Васильев Вячеслав Васильевич