**ПМР ПМР**

 **Министерул Мiнiстерство**

 **дезволтэрий економиче економiчного розвитку**

 **Ынтреприндеря Унитарэ де Стат Державне унітарне підприємство**

 **«УХЕ дин Дубэсарь» «Дубосарська ГЕС»**

**ПМР**

 **Министерство экономического развития**

**Государственное унитарное предприятие**

**«Дубоссарская ГЭС»**

4500, г. Дубоссары, ул. Набережная 34**,** тел. (0373215) 3-52-27, 2-44-91, 3-33-67,

gupdges@gmail.com. Р/с 2211410000000020, КУБ 41, кор. счет 20210000094, в Дубоссарском филиале № 2825 ЗАО "Приднестровский Сбербанк", фискальный код 0700041667

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на №\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с нормами ч. 4 ст. 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018г. №318-З-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике" и в целях изучения рынка товаров и цен на соответствующий товар, приглашает всех заинтересованных лиц предоставить ценовую информацию о стоимости поставки, исходя из нижеуказанных данных:

1. Запорно-регулирующая арматура

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товаров | Описание товаров/работ (услуг) | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кран шаровый BELIMO R2050-40-B3 PN16 c электроприводом NR230Aили аналог с идентичными техническими характеристиками | Кран шаровый Артикул - R2050-40-В3DN -50Номинальное давление -1600 Кпа (PN 16)Пропускная способность, kvs - 40 м3/чСреда - Холодная и горячая вода, вода с содержанием гликоля не более 50%Температура среды (вода) –10 °С...+100 °СДифференциальное давлениеΔPmax 350 кПа (200 кПа для бесшумной работы)Запирающее давление -ΔPs 1400 кПаХарактеристика потокаРегулирующий канал А-АВ: равнопроцентная характеристикаУтечка - A, герметиченСоединение с трубой Rp 2" резьба внутренняяУгол поворота - 90 °СМатериалы:Корпус - Никелированная латунь;Конус клапана и шток - Нержавеющая сталь;Уплотнение штока -Кольцо EPDMУплотнение шара - PTFE, кольцо EPDMКорректирующий диск – TEFZEL**Технические характеристики привода Belimo NR230A**Номинальное напряжение 230 В ~ 50/60 ГцДиапазон напряжения питания 85…265 В ~Расчетная мощность 7 ВАПотребляемая мощность - 3,0 ВтСоединение Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм2Управление - 2-х и 3-х позиционноеВспомогательный переключатель - нетКрутящий момент 10 НмУгол поворота - 90°Время поворота - 90 cек.Уровень шума Макс. 35 дБ (A)Индикация положения- Механический указатель, съемныйКласс защиты II (все изолировано)Степень защиты - IP 54 | шт | 1 |
|  | Кран шаровый 3-х ходовой серии BV3, корпус из нерж. стали, редуц. проход, DN15 PN63, ISO фланец, резьба/резьба, L-порт (L=79мм) BV03L.04.015.63.Р/Рили аналог с идентичными техническими характеристиками | Максимальное давление: 63барРабочая температура: –60...+220 °СПрисоединение: муфтовое.Резьба - внутренняяМатериал ручки, упорного кольца, штока: нержавеющая сталь AISI 304Материал корпуса, крышки, шара: нержавеющая сталь CF8/CF8MУплотнение штока, кольца, шара: фторопласт PTFE | шт | 2 |

1. Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара приведен в Техническом задании.
2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

3.1. Предмет контракта: поставка товара, согласно вышеприведенным данным.

3.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

3.3. Срок поставки в течение - 90 (девяносто) календарных дней с момента вступления контракта в силу.

3.3.Условие о порядке и сроках оплаты товара: оплата производится в течение 15 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемосдаточных документов.

3.4. Условие о порядке приемки заказчиком товаров, работ, услуг – приемка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Дубоссары, ул. Набережная 34, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», путем подписания приемо-сдаточных документов,

4. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Заказчику для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Заказчику вместе с товаром следующие документы на поставляемый товар:

* Товарно-транспортная накладная;
* Сертификат качества, сертификат соответствия на изделие, и/или иные документы, подтверждающие качество товара, предусмотренные в стране производителя;

5. Порядок и сроки осуществления Заказчиком или приемочной комиссией (в случае если Заказчиком было принято решение о ее создании для приемки поставляемого товара) приемки поставляемого товара, в том числе на соответствие товара требованиям, установленным контрактом, включая требования в отношении количества, качества и комплектности, и другим условиям контракта, а также порядок и сроки оформления результатов приемки и отчетных документов, подтверждающих приемку товара, или мотивированного отказа в их приемке - предусмотрено условиями контракта.

6. Порядок возмещения Поставщиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

7. Права и обязанности Поставщика, включающие:

7.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.

7.2. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

7.3. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.

7.4. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

8. Срок действия контракта – до 31.12.2023г.

9. Сроки предоставления ценовой информациидо 17:00 часов 16 февраля 2023 г. на электронный адрес: omtsdges@gmail.com

**10. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

11. Планируемый период проведения закупки –июнь 2022г.

12. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
* **Цену товара за единицу;**
* **Общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
* **Срок поставки (в днях с момента вступления в силу контракта);**
* **Период действия цены.**

Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Начальник ОМТС и ХО А.Б. Язловицкий

Котленко Р.Ф.0 (777) 8-13-06