# Запрос ценовой информации

на ремонт межпанельных швов, с заменой ливневой канализации на здании Котельной №4,

 расположенной по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 78

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «25» апреля 2023 г. |  Потенциальным исполнителям. |
|  |

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на выполнение работ по ремонту межпанельных швов, с заменой ливневой канализации на здании Котельной №4, расположенной по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 78, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работы согласно дефектной ведомости объемов работ (Приложение 1 к запросу ценовой информации).

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*:* ремонт межпанельных швов, с заменой ливневой канализации на здании Котельной №4, расположенной по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 78*.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ, счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и представляются Заказчику:

* Сметный расчет согласно дефектной ведомости объемов работ (выполненный в соответствии с нормативными документами ПМР ресурсным методом);
* Акты на скрытые работы;
* Акт выполненных работ.

4. Порядок возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2023г. до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 04.05.2023г.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба предоставить предложения согласно ст.21 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 26.11.2018 № 318-3-VI и Распоряжения № 198р от 25.03.20г.,а также в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Разрешительная документация, подтверждающая право выполнения данного вида работ;**
	+ **Гарантийные обязательства (не менее 3-х лет с даты подписания стороными акта выполненных работ);**
	+ **Цены на выполнение работ согласно дефектной ведомости объемов работ в виде сметного расчета выполненного в соответствии с нормативными документами ПМР ресурсным методом;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Срок исполнения работ.**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Дабежа Е.В.

Приложение 1

К запросу ценовой информации

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  |
| на ремонт межпанельных швов, с заменой ливневой канализации на здании Котельной №4, расположенной по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 78 |
|
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наружные работы |
| Ремонт межпанельных швов |
| 1 | Расчистка стыков панельного шва шириной до 100мм наружных стеновых панелей | м | 1867 |
| 2 | Заполнение стыков панельного шва наружных стеновых панелей (пена полистирольная, смесь гидростойкая клеевая ) | м | 1867 |
| 3 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей (мастика вулканизирующая - полиуретановый герметик)с наклейкой малярного скотча с двух сторон в местах ремонта | м | 1867 |
| Устройство оконных откосов |
| 4 | Однослойная штукатурка оконных откосов шириной до 150мм | м2 | 17,3 |
| 5 | Герметизация оконных откосов (мастика вулканизирующая - полиуретановый герметик) |  м2 | 17,3 |
| Внутренние работы |
| Ливневая канализация |
| 6 | Разборка трубопроводов ливневой канализации из металлических труб диаметром: 100 мм на высоте свыше 20м | м | 76 |
| 7 | Прокладка трубопроводов ливневой канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, при производстве работ на высоте свыше 20 м | м | 76 |