**ПМР ПМР**

 **Министерул Мiнiстерство**

 **дезволтэрий економиче економiчного розвитку**

 **Ынтреприндеря Унитарэ де Стат Державне унітарне підприємство**

 **«УХЕ дин Дубэсарь» «Дубосарська ГЕС»**

**ПМР**

 **Министерство экономического развития**

**Государственное унитарное предприятие**

**«Дубоссарская ГЭС»**

4500, г. Дубоссары, ул. Набережная 34**,** тел. (0373215) 3-52-27, 2-44-91, 3-33-67,

gupdges@gmail.com. Р/с 2211410000000020, КУБ 41, кор. счет 20210000094, в Дубоссарском филиале № 2825 ЗАО "Приднестровский Сбербанк", фискальный код 0700041667

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на № \_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |

ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ

В соответствии с нормами ч. 4 ст. 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018г. №318-З-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике" и в целях изучения рынка товаров и цен на соответствующий товар, приглашает всех заинтересованных лиц предоставить ценовую информацию о стоимости поставки, исходя из нижеуказанных данных:

1. Агрегат электронасосный на основе насоса двухстороннего входа типоразмер 300Д70А или аналог

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товаров | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Агрегат электронасоный на основе насоса двухстороннего входа типоразмер 300Д70А или аналог |  | шт. | 1 |
|  | **Комплектация** |  |  |
| 1 | Насос  | шт. | 1 |
| 2 | Муфта упругая втулочно-пальцевая  | шт. | 1 |
| 3 | Манометр МП3-У-У2 (1,0МРа, класс точности – 1,5) с трехходовым краном для спуска воздуха  | шт. | 1 |
| 4 | Ограждение муфты  | шт. | 1 |
| 5 | Электродвигатель  | шт. | 1 |
| 6 | Рама  | шт. | 1 |
| 7 | Комплект монтажных изделий в составе: | к-т. | 1 |
|  | Фланцы (ответные)  | шт. | 2 |
|  | Болт шестигранный DIN933, резьба неполная М18 90мм к.п.8,8 оцинкованный (ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70)\_  | шт. | 24 |
|  | Гайка шестигранная М18, класс прочности 8, оцинкованная, DIN934, ГОСТ 5915-70 | шт. | 24 |
| 8 | Комплект запасных частей, поставляемых с насосом: |  |  |
|  | Кольцо лабиринтное  | шт. | 4 |
|  | Кольцо упругой втулки  | к-т. | 2 |
|  | Втулка предохранительная  | шт. | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  | **Ед.изм.** | **Показатель** |
| 1. | Подача (Q) | л/с | 250 |
| м3/ч | 900  |
| 2. | Напор (H) | м | 22 |
| 3. | Давление на входе/выходе (не более) (Ра) | Кгс/см2 | 1,2/2,2 |
| 4. | Квитанционный запас (не более) (NPSH) | м | 5 |
| 5. | Наименование перекачиваемой среды | Вода |
| 6. | Материальное исполнение:  |
|  | Материал вала - | углеродистая сталь |
|  | Материал рабочего колеса | чугун |
|  | Материал корпуса насоса | чугун |
| 7. | Уплотнение вала - Сальниковое одинарное (С) |
| 8. | **Условия эксплуатации (установки)** |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 -УХЛ5 |
|  | Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ -Д |
|  | Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды - нет |
| 9. | **Привод: Муфта упругая втулочно-пальцевая** |
|  | Напряжение, количество фаз | 380/3 |
|  | Частота сети Гц | 50 |
| 10. | **Электродвигатель насоса** |  |  |
|  | Номинальная мощность электродвигателя (кВт) | 75 |
|  | Число оборотов в минуту (N) |  | 980 |
|  | Степень защиты электродвигателя | IP 54 |
|  | Материал корпуса электродвигателя: Алюминий, Сталь или чугун |  |
| 11. | **Рабочее колесо** |  |
|  | Направление вращения рабочего колеса – по часовой стрелки, если смотреть со стороны электродвигателя. |
| 12. | **Конструктивное исполнение:** |  |
|  | Насос, электродвигатель, муфты, ограждение муфты должны быть смонтированы на одной раме. |
|  | Насос и все вспомогательное оборудование должны быть окрашены и законсервированы |
| 13 | **ДОКУМЕНТАЦИЯ:** |
|  | 1 комплект документации на русском языке, на бумажном носителе + 1 на электронном flash носителе: - паспорт насоса - руководство по эксплуатации - протокол параметрических испытаний по 3-м точкам с отметкой ОТК завода-изготовителя. |

1. Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара приведен в графе 3 таблицы «Описание товаров (работ/услуг). Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, при этом товар должен быть изготовлен не ранее 2023г.
2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

3.1. Предмет контракта: поставка товара, согласно вышеприведенным данным.

3.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

3.3. Срок поставки в течение - 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, с правом досрочной поставки.

3.3. Условие о порядке и сроках оплаты товара: Расчеты по настоящему Контракту производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

* I Этап – авансовый платеж в размере 30 % от цены Контракта в течение 5 (пяти) банковских дней с момента вступления в силу настоящего Контракта;
* II Этап - окончательный расчет, с учетом суммы авансового платежа производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента фактической поставки всего объема Товара на условиях настоящего Контракта.

3.4. Условие о порядке приемки заказчиком товаров, работ, услуг – приемка товара осуществляется на складе Заказчика по адресу: г. Дубоссары, ул. Набережная 34, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», путем подписания приемо-сдаточных документов,

3.5. Условия об оценке поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие требованиям, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики – в соответствии с действующим законодательством.

1. Перечень отчетных документов, которые оформляются Поставщиком и представляются Заказчику для приемки поставленного товара:

Поставщик передает Заказчику вместе с товаром следующие документы на поставляемый товар:

* Товарно-транспортная накладная;
* 2 комплекта документации на русском языке, на бумажном носителе + 1 на электронном flash носителе;
* паспорт насоса;
* руководство по эксплуатации;
* протокол параметрических испытаний по 3-м точкам с отметкой ОТК завода-изготовителя;
1. Порядок и сроки осуществления Заказчиком или приемочной комиссией (в случае если Заказчиком было принято решение о ее создании для приемки поставляемого товара) приемки поставляемого товара, в том числе на соответствие товара требованиям, установленным контрактом, включая требования в отношении количества, качества и комплектности, и другим условиям контракта, а также порядок и сроки оформления результатов приемки и отчетных документов, подтверждающих приемку товара, или мотивированного отказа в их приемке - предусмотрено условиями контракта.
2. Порядок возмещения Поставщиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.
3. Права и обязанности Поставщика, включающие:

7.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком товара.

7.2. обязанность по поставке товара, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара его соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

7.3. обязанность по обеспечению устранения за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного товара, в течение гарантийного срока.

7.4. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

1. Срок действия контракта – до 31.12.2023г.
2. Сроки предоставления ценовой информации до 17-00 «11» сентября 2023г. на электронный адрес: gupdges@gmail.ru.
3. Планируемый период проведения закупки – III квартал 2023г.
4. **Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**
5. **Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:**
* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
* **Цену товара за единицу;**
* **Общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
* **Срок поставки (в днях с момента вступления в силу контракта);**
* **Период действия цены.**
1. Контактное лицо: Язловицкий Александр Борисович, тел. +(777) 50-731;

e-mail: omtsdges@gmail.com

Благодарим Вас за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество.



Начальник ОМТС и ХО

ГУП «Дубоссарская ГЭС» А. Б. Язловицкий

Котленко Р.Ф.+ 373 (777) 8-13-06