Правительство Приднестровской Молдавской Республики просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ по ремонту помещений здания, расположенного по адресу: г. Тирасполь ул. 25 Октября, 45, с предоставлением сметной документации.

Планируемый период проведения закупки – июнь 2021 года.

Осмотр места выполнения работ осуществляется по рабочим дням с 09-00 до 16-00 по предварительному согласованию с Заказчиком, начиная с даты публикации данного запроса и не позднее срока окончания подачи ценовой информации.

Срок окончания подачи ценовой информации – 4 июня 2021 года.

Место подачи ценовой информации - г. Тирасполь ул. 25 Октября д.45, каб. 110, или по электронной почте: ud.pmr@gov-pmr.org.

1. Перечень помещений и видов работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование помещения | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| Кабинет №207 | Отбивка штукатурки с поверхности стен и откосов | 100м2 | 0,155 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | 100м2 | 0,422 |
| Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских гипсовыми штукатурными смесями 35мм | 100м2 | 0,014 |
| Улучшенная штукатурка стен гипсовыми штукатурными смесями 30мм | 100м2 | 0,141 |
| Грунтовка стен кварцевой грунтовкой | 100м2 | 0,281 |
| Шпатлевка поверхностей стен гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,422 |
| Поклейка обоев | 100м2 | 0,422 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, стен | 100м2 | 0,422 |
| Шпатлевка откосов гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,014 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, откосов | 100м2 | 0,014 |
| Установка плинтуса | 100м | 0,143 |
| ремонт паркетных полов из штучных клепок пл до 1м2 | 100мест | 0,030 |
| Циклевка паркетного пола | 100м2 | 0,136 |
| Шлифовка паркетного пола | 100м2 | 0,136 |
| Вскрытие лаком за два раза | 100м2 | 0,136 |
| Кабинет №208 | Отбивка штукатурки с поверхности стен и откосов | 100м2 | 0,169 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | 100м2 | 0,291 |
| Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских гипсовыми штукатурными смесями 35мм | 100м2 | 0,024 |
| Улучшенная штукатурка стен гипсовыми штукатурными смесями 30мм | 100м2 | 0,145 |
| Грунтовка стен кварцевой грунтовкой | 100м2 | 0,291 |
| Шпатлевка поверхностей стен гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,436 |
| Поклейка обоев | 100м2 | 0,436 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, стен | 100м2 | 0,436 |
| Шпатлевка откосов гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,024 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, откосов | 100м2 | 0,024 |
| Установка плинтуса | 100м | 0,154 |
| Ремонт паркетных полов из штучных клепок пл до 1м2 | 100мест | 0,034 |
| Циклевка паркетного пола | 100м2 | 0,154 |
| Шлифовка паркетного пола | 100м2 | 0,154 |
| Вскрытие лаком за два раза | 100м2 | 0,154 |
| Кабинет №209 | Отбивка штукатурки с поверхности стен и откосов | 100м2 | 0,185 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | 100м2 | 0,322 |
| Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских гипсовыми штукатурными смесями 35мм | 100м2 | 0,024 |
| Улучшенная штукатурка стен гипсовыми штукатурными смесями 30мм | 100м2 | 0,161 |
| Грунтовка стен кварцевой грунтовкой | 100м2 | 0,322 |
| Шпатлевка поверхностей стен гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,483 |
| Поклейка обоев | 100м2 | 0,483 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, стен | 100м2 | 0,483 |
| Шпатлевка откосов гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,024 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, откосов | 100м2 | 0,024 |
| Установка плинтуса | 100м | 0,169 |
| ремонт паркетных полов из штучных клепок пл до 1м2 | 100мест | 0,042 |
| Циклевка паркетного пола | 100м2 | 0,191 |
| Шлифовка паркетного пола | 100м2 | 0,191 |
| Вскрытие лаком за два раза | 100м2 | 0,191 |
| Кабинет №210 | Отбивка штукатурки с поверхности стен и откосов | 100м2 | 0,172 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | 100м2 | 0,464 |
| Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских гипсовыми штукатурными смесями 35мм | 100м2 | 0,017 |
| Улучшенная штукатурка стен гипсовыми штукатурными смесями 30мм | 100м2 | 0,155 |
| Грунтовка стен кварцевой грунтовкой | 100м2 | 0,310 |
| Шпатлевка поверхностей стен гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,464 |
| Поклейка обоев | 100м2 | 0,464 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, стен | 100м2 | 0,464 |
| Шпатлевка откосов гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,017 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, откосов | 100м2 | 0,017 |
| Установка плинтуса | 100м | 0,169 |
| Ремонт паркетных полов из штучных клепок пл до 1м2 | 100мест | 0,043 |
| Циклевка паркетного пола | 100м2 | 0,196 |
| Шлифовка паркетного пола | 100м2 | 0,196 |
| Вскрытие лаком за два раза | 100м2 | 0,196 |
| Кабинет №210а | Отбивка штукатурки с поверхности стен и откосов | 100м2 | 0,176 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | 100м2 | 0,486 |
| Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских гипсовыми штукатурными смесями 35мм | 100м2 | 0,014 |
| Улучшенная штукатурка стен гипсовыми штукатурными смесями 30мм | 100м2 | 0,162 |
| Грунтовка стен кварцевой грунтовкой | 100м2 | 0,324 |
| Шпатлевка поверхностей стен гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,486 |
| Поклейка обоев | 100м2 | 0,486 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, стен | 100м2 | 0,486 |
| Шпатлевка откосов гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,014 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, откосов | 100м2 | 0,014 |
| Установка плинтуса | 100м | 0,170 |
| Ремонт паркетных полов из штучных клепок пл до 1м2 | 100мест | 0,040 |
| Циклевка паркетного пола | 100м2 | 0,182 |
| Шлифовка паркетного пола | 100м2 | 0,182 |
| Вскрытие лаком за два раза | 100м2 | 0,182 |
| Кабинет №211 | Отбивка штукатурки с поверхности стен и откосов | 100м2 | 0,191 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | 100м2 | 0,332 |
| Демонтаж ламината | 100м2 | 0,206 |
| Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских гипсовыми штукатурными смесями 35мм | 100м2 | 0,024 |
| Улучшенная штукатурка стен гипсовыми штукатурными смесями 30мм | 100м2 | 0,166 |
| Грунтовка стен кварцевой грунтовкой | 100м2 | 0,332 |
| Шпатлевка поверхностей стен гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,499 |
| Поклейка обоев | 100м2 | 0,499 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, стен | 100м2 | 0,499 |
| Шпатлевка откосов гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,024 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, откосов | 100м2 | 0,024 |
| Установка плинтуса | 100м | 0,177 |
| Устройство полов из ламината | 100м2 | 0,206 |
| Кабинет №211а | Отбивка штукатурки с поверхности стен и откосов | 100м2 | 0,171 |
| очистка стен от водоэмульсионной краски | 100м2 | 0,316 |
| Демонтаж ламината | 100м2 | 0,180 |
| Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских гипсовыми штукатурными смесями 35мм | 100м2 | 0,013 |
| Улучшенная штукатурка стен гипсовыми штукатурными смесями 30мм | 100м2 | 0,158 |
| Грунтовка стен кварцевой грунтовкой | 100м2 | 0,316 |
| Шпатлевка поверхностей стен гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,475 |
| Поклейка обоев | 100м2 | 0,475 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, стен | 100м2 | 0,475 |
| Шпатлевка откосов гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,013 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, откосов | 100м2 | 0,013 |
| Установка плинтуса | 100м | 0,167 |
| Устройство полов из ламината | 100м2 | 0,180 |
| Коридор 2-го этажа | Отбивка штукатурки с поверхности стен и откосов | 100м2 | 2,010 |
| Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5м2 | 100м2 | 0,198 |
| очистка поверхности ригелей от в/э краски | 100м2 | 0,078 |
| Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских гипсовыми штукатурными смесями 35мм | 100м2 | 1,812 |
| Улучшенная штукатурка стен гипсовыми штукатурными смесями 30мм | 100м2 | 1,812 |
| Шпатлевка поверхностей стен гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 1,812 |
| Поклейка обоев | 100м2 | 1,812 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, стен | 100м2 | 0,078 |
| Шпатлевка откосов гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,198 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску, откосов | 100м2 | 0,198 |
| каркас подвесного потолка стальной | 100м2 | 0,601 |
| уст-ка элементов каркасов из брусьев (исключается) | м3 | -0,360 |
| Облицовка каркасов потолков плитами Армстронг | 100м2 | 0,601 |
| Шпатлевка поверхностей ригелей гипсовой шпаклевкой толщ 6мм | 100м2 | 0,078 |
| Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по подготовленным под окраску ригелей | 100м2 | 0,078 |
| Установка плинтуса | 100м | 0,684 |
| ремонт паркетных полов из штучных клепок пл до  1м2 | 100мест | 0,145 |
| Циклевка паркетного пола | 100м2 | 0,661 |
| Шлифовка паркетного пола | 100м2 | 0,661 |
| Вскрытие лаком за два раза | 100м2 | 0,661 |

1. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Источник финансирования – республиканский бюджет.

2.2. Возможные условия оплаты – безналичный расчет, путем зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- предоплата (аванс) в размере 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости работ. Перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика в качестве предоплаты (аванса) осуществляется Заказчиком по мере бюджетного финансирования;

- окончательный расчет в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от стоимости работ производится по факту выполненных работ и оформления Акта выполненных работ по мере бюджетного финансирования.

2.3. Вышеуказанные работы выполняются Подрядчиком с использованием своих материалов. Подрядчик использует материалы соответствующего качества, приобретенные по ценам, не превышающим средние цены, сложившиеся в регионе.

2.4. Начало выполнения работ - август 2021г., срок завершения работ - декабрь 2021г.

Информируем, что направленные в адрес Правительства ПМР предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупках и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.