Приложение № \_\_\_ к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской

Республики от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование товара (работы, услуги) и его описание

|  |  |
| --- | --- |
| Лот № | Наименование |
| 1 | Лот № 1 а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков НС-1 СОС Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:1) разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок – 198,64 м. кв.;2) установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проемов более 2,00 м. кв. – 102,64 м. кв.;3) сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10,00 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных откосов плоских – 160,00 м. кв.;4) заделка проемов фортаном t=200,00 мм с усиленной арматурой диаметром 12,00 мм – 94,00 м. кв.;5) монтаж оконных блоков с одной поворотно-откидной створкой полощадью до 2-х м. кв. – 1,00 шт.;б) место выполнения работ – НС-1 СОС Слободзейский филиал ГУП «Республиканские оросительные системы». |
| 2 | Лот № 2 а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков НС-2 СОС Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:1) разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок – 63,40 м. кв.;2) установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проемов более 2,00 м. кв. – 28,60 м. кв.;3) сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10,00 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных откосов плоских – 78,00 м. кв.;4) заделка проемов фортаном t=200,00 мм с усиленной арматурой диаметром 12,00 мм – 32,80 м. кв.;5) монтаж оконных блоков с одной поворотно-откидной створкой полощадью до 2-х м. кв. – 1,00 шт.;б) место выполнения работ – НС-2 СОС Слободзейский филиал ГУП «Республиканские оросительные системы». |
| 3 | Лот № 3 а) предмет (объект) закупки – выполнение работ по замене оконных блоков С-2 ССОМ Слободзейского филиала ГУП «Республиканские оросительные системы», включая следующие виды и объемы работ:1) разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок – 288,50 м. кв.;2) установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проемов более 2,00 м. кв. – 128,10 м. кв.;3) сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10,00 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных откосов плоских – 240,00 м. кв.;4) заделка проемов фортаном t=200,00 мм с усиленной арматурой диаметром 12,00 мм – 158,40 м. кв.;5) монтаж оконных блоков с одной поворотно-откидной створкой полощадью до 2-х м. кв. – 1,00 шт.;б) место выполнения работ – С-2 ССОМ Слободзейский филиал ГУП «Республиканские оросительные системы». |

Требования к участникам закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требование | Условие |
| 1 | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | не менее 5 (пять) лет |
| 2 | Информация о месте выполнения работ | Лот № 1 место выполнения работ – НС-1 СОС Слободзейский филиал ГУП «Республиканские оросительные системы».Лот № 2место выполнения работ – НС-2 СОС Слободзейский филиал ГУП «Республиканские оросительные системы».Лот № 3место выполнения работ – С-2 ССОМ Слободзейский филиал ГУП «Республиканские оросительные системы». |
| 3 | Сроки завершения работы либо график оказания услуг | 90 (девяносто) календарных дней с момента получения предоплаты |
| 4 | Условия транспортировки и хранения | Доставка сырья, материалов, оборудования, необходимых комплектующих производится подрядчиком, в том числе транспортными средствами подрядчика и за его счет, включая таможенную очистку импортируемых сырья, материалов, оборудования и комплектующих |
| 5 | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Предварительная оплата обязательств производится до 100 % по согласованию с Заказчиком |

**Примечание:**

**Информация о стоимости выполнения указанных работ предоставляется в виде сметы в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2015 года № 212 «О введении ресурсного метода ценообразования в строительстве»**