**Запрос ценовой информации**

**на закупку арматуры для СИП**

от «20» мая 2024 г. Потенциальным поставщикам

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на арматуру для СИП ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости арматуры для СИП, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку арматуры для СИП согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара  | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во  | Сумма, руб. ПМР |
| 1 | Зажим анкерный поддерживающий 4х10-35 для кабель СИП | Разрушающая нагрузка - 1000кгс, диапозон сечения проводников от 2х10мм2 до 4х35мм2,Усилие затяжки болта - 40Н\*м | шт. | 20 |  |
| 2 | Зажим анкерный клиновой 2\*16/4\*25 для кабель СИП | Разрушающая нагрузка - 350кгс, диапозон сечения проводников от 2х16мм2 до 4х25мм2 | шт. | 20 |  |
| 3 | Зажим прокалывающий 1,5-10/6-95 для кабель СИП | Min поперечное сечение ответвления, мм² 1,5Мах поперечное сечение ответвления, мм² 10Min поперечное сечение магистрали - 6мм², Мах поперечное сечение магистрали - 95мм², Количество болтов - 1, Усилие затяжки болта - 8Нм, Размер головки болта - 10мм | шт. | 30 |  |
| 4 | Зажим промежуточный PS1500 для кабель СИП | Разрушающая нагрузка - 1200кгс, сечение несущей нейтрали от 16 до 95мм2, диаметр провода от 4 до 16мм | шт. | 15 |  |
| 5 | Кронштейн СА-1500 для кабель СИП | Материал - алюминевый сплав с высокой механической прочностью, разрушающая нагрузка - 1500кгс, монтаж -бандажная лента, долт М14-16 | шт. | 20 |  |
| 6 | Лента бандажная ЛМ-50 | Материал - нержавеющая сталь, ширина - 20мм, толщина - 0,7мм, рулон - 50м, разрывное усилие - 70кг/мм2  | шт. | 125 |  |
| 7 | Хомут для СИП 350 стяжной | Материал - полиамид, длина - 350мм, ширина - 9мм, разрушающая нагрузка - 40кгс | шт. | 300 |  |
| 8 | Скрепа бугель усиленная | Материал - нержавеющая сталь, толщина 1,6мм, ширина - 42мм, разрушающая нагрузка - 17кН | шт. | 300 |  |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***Арматура для СИП.***

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.3. Расчеты по настоящему контракту производятся в рублях Приднестровской Молдавской Республики, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки Покупателю Товара и выставленного Поставщиком счета к оплате (дата поставки фиксируется в товаросопроводительной документации и счете к оплате).

2.4. Товар поставляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления Контракта в силу.

2.5. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, требованиям, предъявленным к характеристикам Товара, действующим в Приднестровской Молдавской Республики стандартам и условиям.

2.6. Гарантийный срок на каждую единицу Товара составляет не менее 12 месяцев с момента поставки.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «24» мая 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
	+ **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.