**Запрос ценовой информации**

**на закупку изделий для прокладки кабеля**

от «20» мая 2024 г. Потенциальным поставщикам

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на изделия для прокладки кабеля ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости изделий для прокладки кабеля, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку изделий для прокладки кабеля согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара  | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во  | Сумма, руб. ПМР |
| 1 | Кабель-канал 100х60х2000 | Материал - поливинилхлорид, Длина - 2000мм, Ширина - 100мм, Цвет - белый, Высота - 60мм, Тип крепления - Перфорация на основании, Подходит для обеспеч. механической защиты, не поддерживает горение самозатухающий | шт. | 30 |  |
| 2 | Кабель-канал 20х16х2000 | Материал - поливинилхлорид, Длина - 2000мм, Ширина - 20мм, Цвет - белый, Высота - 16мм, Тип крепления - Перфорация на основании, Подходит для обеспеч. механической защиты, не поддерживает горение самозатухающий | шт. | 10 |  |
| 3 | Кабель-канал 25х25х2000 | Материал - поливинилхлорид, Длина - 2000мм, Ширина - 25мм, Цвет - белый, Высота - 25мм, Тип крепления - Перфорация на основании, Подходит для обеспеч. механической защиты, не поддерживает горение самозатухающий | шт. | 48 |  |
| 4 | Кабель-канал 25х40х2000 (перфорированный) | Кабель-канал с крышкой с щелевыми прорезями на боковых поверхностях, тип крепления - Перфорация на основании, Ширина - 25мм, Цвет - Серый, Высота - 40мм, Длина - 2000мм, Самозатухающий, Шаг перфорации - 6мм, Ширина прореза/щели - 4мм. | шт. | 2 |  |
| 5 | Кабель-канал 40х25 (белый) | Материал - поливинилхлорид, Ширина - 40мм, Цвет - белый, Высота - 25мм, Тип крепления - Перфорация на основании, Подходит для обеспеч. механической защиты, не поддерживает горение самозатухающий | шт. | 20 |  |
| 6 | Кабель-канал 40х25х2000 (перфорированный) | Тип крепления - Перфорация на основании, Ширина - 40мм, Цвет - Серый, Высота - 25мм, Длина - 2000мм, Самозатухающий, Шаг перфорации - 6мм, Ширина прореза/щели - 4мм, С крышкой, Тип боковой стенки - С щелевыми прорезями. | шт. | 3 |  |
| 7 | Труба гофрированная ПВХ 32ø (с зондом) | Степень защиты - IP55, Цвет - Серый, Наруж диаметр - 32 мм, Материал - ПВХ, Рабочая температура - -15...+60 °C,Прочность при сжатии - 350 Н, Номин диаметр - 32 мм, Внутр диаметр - 24.5 мм, Прочность на изгиб - Гибкий, Ширина гофра - 3.3 мм, Шаг гофра - 5.1 мм, Вес 1-го погонного метра - 92г, Толщина стенки - 0.4 мм, Подходит для обеспеч. механической защиты, не поддерживает горение самозатухающий | шт. | 10 |  |
| 8 | Труба гофрированная ПНД Ø50 (с зондом) | Степень защиты - IP40, Цвет - Черный, Наруж диаметр - 50 мм, Материал - ПНД, Рабочая температура - -40...+90 °C,Прочность при сжатии - 320 Н, Внутр диаметр - 39,6 мм, Прочность на изгиб - Гибкий (-ая), Ширина гофра - 3.3 мм, Шаг гофра - 5.1 мм, Вес 1-го погонного метра - 92г, Толщина стенки - 0.4 мм, Подходит для обеспеч. механической защиты, не поддерживает горение самозатухающий | шт. | 20 |  |
| 9 | Труба гофрированная ПВХ 16ø (с зондом) | Степень защиты – IP55,Цвет - Серый, Наруж диаметр - 16 мм,Материал - ПВХ, Рабочая температура: -15…+60 °C, Прочность при сжатии - 350 Н, Номин диаметр - 16 мм, Внутр диаметр - 10.8 мм, Прочность на изгиб - Гибкий (-ая), Ширина гофра - 2.2 мм, Шаг гофра - 3.5 мм, Вес 1-го погонного метра - 34 г, Толщина стенки - 0.2 мм, Подходит для обеспеч. механической защиты, не поддерживает горение самозатухающий | шт. | 30 |  |
| 10 | Труба гофрированная ПВХ 20ø (с зондом) | Степень защиты – IP55,Цвет - Серый, Наруж диаметр - 20 мм,Материал - ПВХ, Рабочая температура: -15…+60 °C, Прочность при сжатии - 350 Н, Номин диаметр - 20мм, Внутр диаметр - 14,2 мм, Прочность на изгиб - Гибкий (-ая), Ширина гофра - 2.6мм, Шаг гофра - 4,0 мм, Вес 1-го погонного метра - 44 г, Толщина стенки - 0.2 мм, Подходит для обеспеч. механической защиты, не поддерживает горение самозатухающий, размер бухты не менее 100м | шт. | 410 |  |
| 11 | Труба гофрированная ПВХ 40ø (с зондом) | Степень защиты – IP55,Цвет - Серый, Наруж диаметр - 40мм,Материал - ПВХ, Рабочая температура: -15…+60 °C, Прочность при сжатии - 350 Н, Номин диаметр - 40мм, Внутр диаметр - 34,2мм, Прочность на изгиб - Гибкий (-ая), Ширина гофра - 3,2мм, Шаг гофра - 5,2 мм, Вес 1-го погонного метра - 53 г, Толщина стенки - 0.2 мм, Подходит для обеспеч. механической защиты, не поддерживает горение самозатухающий | шт. | 15 |  |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***Изделия для прокладки кабеля.***

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.3. Расчеты по настоящему контракту производятся в рублях Приднестровской Молдавской Республики, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки Покупателю Товара и выставленного Поставщиком счета к оплате (дата поставки фиксируется в товаросопроводительной документации и счете к оплате).

2.4. Товар поставляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления Контракта в силу.

2.5. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, требованиям, предъявленным к характеристикам Товара, действующим в Приднестровской Молдавской Республики стандартам и условиям.

2.6. Гарантийный срок на каждую единицу Товара составляет не менее 12 месяцев с момента поставки.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «24» мая 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
	+ **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.