# Комплекс автоматического сканирования книг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование требования** | **Требования** | **Соответствие требованию** |
| **1. Общие требования** |
| 1.1 | Модель установки | указать | обязательно |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | указать | обязательно |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | приложить копию | обязательно |
|  |  |  |  |
| **2.Рабочие характеристики** |
| 2.1 | Тип сканера  | Автоматический комплекс сканирования | обязательно |
| 2.2 | Система переворота листа  | Вакуумная система переворота страницы | обязательно |
| 2.3 | Размер книги |  |  |
| 2.3.1 | Максимальная ширина  | 500 мм | обязательно |
| 2.3.2 | Максимальная высота  | 400 мм | обязательно |
| 2.3.3 | Максимальная толщина корешка  | 200 мм | обязательно |
| 2.4 | Размер страницы | 250х400мм | обязательно |
| 2.5 | Режимы сканирования | Автоматический, полуавтоматический, ручной | обязательно |
| 2.6 | Выходные форматы | TIFF, JPEG, PNG, PDF | обязательно |
| 2.7 | Разрешение сканирования | 300-600 dpi | обязательно |
| 2.8 | Система распознавания  | Русский  | обязательно |
| 2.9 | Дополнительные языки распознавания | Церковнославянский, старославянский  | желательно |
| 2.10 | Скорость сканирования | от 100 стр./час | обязательно |
| 2.11 | Угол раскрытия книжной колыбели | от 60 до 100 градусов | обязательно |
| 2.12 | Управляющее программное обеспечение | На русском языке | обязательно |
| **3.Электрические характеристики** |
| 3.1 | Вход | от 210 до 240 В ~, 50 Гц | обязательно |
| **4.Передача данных** |
| 4.1 | USB-порт или Ethernet | наличие | обязательно |
| **5. Условия поставки** |
| 5.1 | Гарантийный срок на все оборудование (с момента монтажа), не менее  | 12 месяцев | обязательно |
| 5.2 | Инструкция пользователя на русском языке  | наличие | обязательно |
| 5.3 | Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту территории республики  | указать адрес | желательно |
| 5.4 | Гарантийное техническое обслуживание  | наличие | обязательно |
| 5.5 | Срок реагирования на заявки о неисправностях, дней, не более | 7 | желательно |
| 5.6 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | желательно |