**Запрос ценовой информации**

**на централизованную закупку лакокрасочных изделий**

от «06» июня 2024 г. Потенциальным поставщикам

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на лакокрасочные изделия ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости лакокрасочных изделий, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку лакокрасочных изделий согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **№ п/п** | **Наименование и описание** **объектов закупки**  | **Фасовка**  | **Ед. изм.** | **Кол-во**  | **Цена за единицу товара, руб. ПМР** | **Сумма, руб. ПМР** |
|  |  | **Лакокрасочные изделия** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **Лот № 1 (для нужд ГУП «ГК «Днестрэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Краска **светло-серая**, аналог ПФ-115, для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | в банках не менее 2,0 кг | кг. | 175 |  |  |
|  | 2 | Краска **желтая**, аналог ПФ-115, для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | в банках не менее 2,0 кг | кг. | 145 |  |  |
|  | 3 | Краска **серая**, аналог ПФ-115, для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | в банках не менее 2,0 кг | кг. | 535 |  |  |
|  | 4 | Краска **черная**, аналог ПФ-115, для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | в банках не менее 2,0 кг | кг. | 190 |  |  |
|  | 5 | Краска **красная**, аналог ПФ-115, для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | в банках не менее 2,0 кг | кг. | 253 |  |  |
|  | 6 | Краска **зеленая**, аналог ПФ-115, для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | в банках не менее 2,0 кг | кг. | 132 |  |  |
|  | 7 | Краска **белая**, аналог ПФ-115, для наружных работ - устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету. | в банках не менее 2,0 кг | кг. | 70 |  |  |
| **2** |  | **Лот № 2 (для нужд ГУП «ГК «Днестрэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Водоэмульсионная для внутренних и внешних работ (белая, глянец), без запаха, быстросохнущая, колеруется, экологически чистая, расход - 150-210 г на 1 м². | 10л/14кг | шт. | 7 |  |  |
|  | 9 | Краска дисперс. Фасадная, белая, матовая  | 10л/14кг. | шт. | 10 |  |  |
|  | 10 | Пигментный концентрат, аналог Farbex Color для внутр./нар. работ (Темно-коричневый-10шт. Черный-10шт. Зеленый-10шт.) | 100мл | шт. | 30 |  |  |
|  | 11 | Грунтовка, бетон – контакт, не содержит растворителей, расход: 250-350 г/м²  | 14 кг. | шт. | 15 |  |  |
|  | 12 | Грунт-концентрант, на основе акрил-гидрозоля, не содержит органических растворителей, без запаха, расход 100-200 мл/м², цвет пленки – прозрачный, плотность – от 1 до 1,15 кг/л.  | 2л. | шт. | 32 |  |  |
| **3** |  | **Лот № 3 (для нужд ГУП «ГК «Днестрэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Растворитель «Уайт Спирит»  | 1л | кг. | 380 |  |  |
|  | 14 | Растворитель «Сольвент»  | 1л | л. | 60 |  |  |
|  | 15 | Растворитель Серия – 646. | 1л | кг. | 155 |  |  |
|  | 16 | Олифа «Оксоль». |  | кг. | 1300 |  |  |
|  | 17 | Ацетон, бесцветная легкоподвижная летучая жидкость с характерным запахом.  | 1л | шт. | 4 |  |  |
|  | 18 | Керосин. Плотность 0,78—0,85 г/см³ (при +20 °C), вязкость 1,2—4,5 мм²/с (при +20 °C) |  | кг. | 20 |  |  |
|  | 19 | Пигментный концентрат, аналог Farbex Color 100мл для внутр./нар. работ100мл для внутр./нар. работ (Темно-коричневый-10шт. Черный-10шт. Зеленый-10шт.) | 100мл | шт. | 30 |  |  |
| **4** |  | **Лот № 4 (для нужд ГУП «ГК «Днестрэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 20 | ГФ – 021, цвет-серая, стойкость к нитроэмалям, быстросохнущая, расход 60-100 г/м.кв на один слой.  | 2,8 кг | шт. | 26 |  |  |
|  | 21 | Грунт-эмаль по ржавчине, 3 в 1, серая  | не менее 2.7 кг | шт. | 26 |  |  |
|  | 22 | Грунт-эмаль по ржавчине, 3 в 1, светло-голубая | не менее 2.7 кг | шт. | 2 |  |  |
| **5** |  | **Лот № 5 (для нужд ГУП «ГК «Днестрэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Лак ПФ-170  | 1 л. | шт. | 1 |  |  |
|  | 24 | Лак яхтовый  | 0,45л | шт. | 11 |  |  |
|  | 25 | Лак бакелитовый ЛБС-1 (55+-5%) |  | кг. | 50 |  |  |
|  | 26 | Лак алкидный глянцевый, ПФ-231  | не менее 2,1кг. | шт. | 5 |  |  |
|  | 27 | Аэрозоль универсальный (цвет - белый)  | 500мл | шт. | 8 |  |  |
|  | 28 | Аэрозоль универсальный (цвет - черный)  | 500мл | шт. | 8 |  |  |
| **6** |  | **Лот № 6 (для нужд ГУП «ГК «Днестрэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Автоэмаль Mobihel (или аналог), серая, №671 | 1 кг | шт. | 4 |  |  |
|  | 30 | Автоэмаль Mobihel (или аналог), хаки, № 303 | 1 кг | шт. | 5 |  |  |
| **7** |  | **Лот № 7 (для нужд ГУП «ГК «Днестрэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Краска, масляно – фталевая, цвет RAL- F – 097, бежевый матовый  |  | кг. | 80 |  |  |
|  | 32 | Краска, резиновая, серая. | 2,7кг | шт. | 1 |  |  |
| **8** |  | **Лот № 8 (для нужд ГУП «ЕРЭС»)** |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Краска ПФ 115 белая | Вид покрытия: глянцеваяНазначение: для металла, дерева, бетонаНорма расхода: 100-180г/м2Полное время высыхание при температуре +20°С: 16-24 часаОбласть применения: наружные и внутренние работыОснова: алкиднаяТип: эмальРастворитель: Уайт-спирит | 2,8 кг | шт. | 12 |  |  |
|  | 34 | Краска ПФ 115 зеленая | шт. | 9 |  |  |
|  | 35 | Краска ПФ 115 красная | шт. | 6 |  |  |
|  | 36 | Краска ПФ 115 голубая | шт. | 12 |  |  |
|  | 37 | Краска ПФ 115 коричневая | шт. | 30 |  |  |
|  | 38 | Краска ПФ 115 красно-коричневая | шт. | 4 |  |  |
|  | 39 | Краска ПФ 115 серая | шт. | 150 |  |  |
|  | 40 | Краска спрей желтая | Универсальная быстросохнущая эмаль на основе органического растворителя, для окрашивания различных поверхностей (строительные и декоративные работы, а также для применения в быту).Поверхность: Металл, Бетон, Дерево, Гипсокартон, Стекло, Бумага.Применение: для наружных работ, для внутренних работ.Основа материала: органический растворитель.Время высыхания - 7–10 минут при температуре +25ºС. | 400 мл. | шт. | 12 |  |  |
|  | 41 | Краска спрей зеленая | шт. | 44 |  |  |
|  | 42 | Краска спрей красная | шт. | 18 |  |  |
|  | 43 | Краска спрей черная | шт. | 78 |  |  |
|  | 44 | Краска водоэмульсионная фасадная белаяАтмосферостойкая акриловая краска для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающее, влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие.Предназначена для окраски фасадов зданий и создания износостойких и влагостойких покрытий внутри помещений. Для покрытия цементной штукатурки, бетона, кирпича, поверхностей систем теплоизоляции фасадов, а также по гипсовым основаниям, гипсокартону, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанере, дереву и обоям внутри помещений.Расход: 100-140 мл/м².Цвет: белый.Степень глянца: матовая.Плотность: 1,56 кг/л.Класс истирания: 2 согласно DIN EN 13300.Нанесение следующего слоя:1-2 часа, полное высыхание — 8-10 часов при температуре основания +20°С и отн. влажности воздуха 60%.Разбавитель: вода до 10%. | 14 кг. | шт. | 30 |  |  |
|  | 45 | Грунтовка по металлу (серая)Расход на однослойное нанесение: 80-120 г/м2 в зависимости от типа поверхности и метода нанесенияРазбавитель: растворительСпособ нанесения: наносить кистью, валиком, краскораспылителем или методом окунания.Время высыхания (+23 °С, 50% RH) не более 24 часов.Массовая доля нелетучих веществ: ок. 77 %Плотность: ок. 1,45 г/см3Твердость: ок. 40 сек | 2,8 кг | шт. | 100 |  |  |
|  | 46 | Грунтовка глубокого проникновенияСостав: aкрил-стирольная дисперсияПлотность: 1,04 кг/лЦвет: белый, после высыхания прозрачныйТемпература выполнения работ: от +5°С до +30°СВремя высыхания: 3-6 часовЗапах: отсутствует, экологически чистый продуктКонцентрация: готова к применениюРасход: 0,1-0,25 л/м2 | 10 л. | шт. | 60 |  |  |
|  | 47 | Растворитель  | 0,5 л. | шт. | 200 |  |  |
|  | 48 | УайтспиритУайт-спирит (нефрас С4-155/200)Выпускается согласно ГОСТ 3134-78. | 0,5 л. | шт. | 100 |  |  |
|  | 49 | Краска алкидная для окон и дверей белая | 0,8 кг. | шт. | 55 |  |  |
|  | 50 | Краска белая для батарей отопления без запаха Для внутренних работ.Жаростойкая, не желтеет при температуре до +120°C.Состав: Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, гликоль, добавки, консервант.Расход: 10 м²/лСтепень глянца: глянцеваяПлотность: 1,22 кг/лВремя высыхания: (при +20°C, влажн. 65%): от пыли 3-4 часа, на "отлип" 8-12 часов, полное 12 часовРазбавитель: вода до 10%. | 0,75 кг. | шт. | 65 |  |  |
|  | 51 | Бетон-контактРасход: 250-350 г/м²Время высыхания: нанесение следующего слоя 6 часов, полное высыхание 24 часаРазбавитель: не разбавлятьПлотность 1,35 кг/л;Применять при температуре воздуха и основы от +5 до +30°C, не наносить на промерзшие поверхности;- устойчива к воздействию щелочей;- влагостойкая, снижает уровень влагопоглощения;- не содержит растворителей;- подходит для окрашенных, металлических, керамических поверхностей; наносится валиком или кистью на очищенные, обезжиренные, сухие и прочные основы без крошащихся и отслаивающихся участков. | 14 кг. | шт. | 10 |  |  |
| **9** |  | **Лот № 9 (для нужд МГУП «Тирастеплоэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Грунтовка ГФ-021 серого цвета  | 2,8 кг | Бан. | 352 |  |  |
| **10** |  | **Лот № 10 (для нужд МГУП «Тирастеплоэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Эмаль ПФ-115 красная | 2,8 кг | Бан | 62 |  |  |
|  | 54 | Эмаль ПФ-115 желтая | 2,8 кг | Бан | 74 |  |  |
|  | 55 | Эмаль ПФ-115 синяя | 2,8 кг | Бан | 59 |  |  |
|  | 56 | Эмаль ПФ-115 зеленая | 2,8 кг | Бан | 90 |  |  |
|  | 57 | Эмаль ПФ -115 серая | 2,8 кг | Бан | 154 |  |  |
|  | 58 | Эмаль ПФ-115 черная | 2,8 кг | Бан | 89 |  |  |
|  | 59 | Эмаль ПФ-115 белая | 2,8 кг | Бан | 54 |  |  |
| **11** |  | **Лот № 11 (для нужд МГУП «Тирастеплоэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Краска водоэмульсионная для наружных работ  | 14кг | Ведр. | 18 |  |  |
|  | 61 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ  | 14кг | Ведр. | 32 |  |  |
| **12** |  | **Лот № 12 (для нужд МГУП «Тирастеплоэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Растворитель Уайт- спирит | 0,9 л | Бут. | 39 |  |  |
|  | 63 | Растворитель 646  | 0,9 л | Бут. | 258 |  |  |
| **13** |  | **Лот № 13 (для нужд МГУП «Тирастеплоэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Грунтовка универсальная глубокого проникновенияФорма выпуска – концентрат | 10 л | Канистр. | 12 |  |  |
|  | 65 | Грунтовка – бетоноконтакт Форма выпуска – готовая смесь | 14 кг | Ведр. | 6 |  |  |
|  | 66 | Стекло жидкоеФорма выпуска – водный раствор | 2,2 кг | Бан. | 14 |  |  |
| **14** |  | **Лот № 14 (для нужд МУП «Бендерытеплоэнерго»)** |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Эмаль алкидная ПФ-115 белая |  | кг | 118,20 |  |  |
|  | 68 | Эмаль алкидная ПФ-115 зеленая |  | кг | 86,80 |  |  |
|  | 69 | Эмаль алкидная ПФ-115 красная |  | кг | 60,00 |  |  |
|  | 70 | Эмаль алкидная ПФ-115 черная |  | кг | 2,00 |  |  |
|  | 71 | Эмаль алкидная ПФ-115 желтая |  | кг | 114,00 |  |  |
|  | 72 | Эмаль алкидная ПФ-115 синяя |  | кг | 10,00 |  |  |
|  | 73 | Эмаль алкидная ПФ-115 серая |  | кг | 23,80 |  |  |
|  | 74 | Грунтовка глубокого проникновения «Good master» (или аналог) | 10 л | л | 600,00 |  |  |
|  | 75 | Грунт «Quarzgrund D815» (или аналог) | 10 л | л | 40,00 |  |  |
|  | 76 | Уайт спирит |  | л | 268,00 |  |  |
|  | 77 | Грунтовка ГФ-021 серая |  | кг | 650,00 |  |  |
|  | 78 | Краска дисперсионная фасадная Dufa «Fassade D690» (или аналог) | 10л/14кг | кг | 280,00 |  |  |
|  | 79 | Известь сухая |  | кг | 400,00 |  |  |
|  | 80 | Краска водоэмульсионная (белая) |  | кг | 56,00 |  |  |

**2. Основные условия исполнения контрактов, заключаемых по результатам закупки товаров:**

2.1. Предмет контрактов*:* ***Лакокрасочные изделия.***

2.2. Цена контракта и порядок расчетов:

**2.2.1. По Лотам №№ 1-7:**

- Цена контракта является твердой и определяется на весь срок действия контракта.

- Покупателем (ГУП «ГК Днестрэнерго») производится 100 % оплата по настоящему Контракту, банковским переводом на счёт Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после поставки товара в полном объёме в адрес покупателя.

- Расчеты производятся в валюте\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с коммерческим курсом валюты, установленным банком, обслуживающим Покупателя.

**2.2.2.** **По Лоту № 8:**

- Цена Контракта является твёрдой, определена на весь срок действия Контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

- Расчеты по Контракту производятся в рублях ПМР банковским переводом на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: предоплата в размере 50 % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, 50 % в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента фактической поставки партии Товара на условиях Контракта.

**2.2.3. По Лотам №№ 9-13:**

- Цена контракта, указанная в пункте 2.2. контракта, является твердой и устанавливается на весь срок действия контракта. Цена контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством Приднестровской Молдавской Республики для определения цены для проведения аукциона.

- Цена контракта, указанная в пункте 2.2. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

- Оплата Товара по настоящему контракту производится Покупателем после поставки каждой партии Товара на основании выставленных Поставщиком счетов.

- Расчеты по настоящему контракту производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего контракта.

**2.2.4.** **По Лоту № 14:**

- Оплата по договору производится в течение 15 рабочих дней после поставки Товара.

- Оплата Товара производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Продавца.

2.3. Сроки поставки:

**2.3.1. По Лотам №№ 1-7:**

- Срок поставки всего Товара – не более хх (хх) календарных дней с момента подписания Контракта сторонами. О дате поставки (с указанием точной даты) Поставщик обязан предупредить Покупателя в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки.

- Поставка Товара осуществляется на уcловиях \_\_\_\_\_\_, согласно правилам Инкотермс – 2010. Адрес (место) поставки - склад Покупателя: 3300 г. Тирасполь, ул. Украинская, 5, Республика Молдова. Расходы, связанные с транспортировкой Товара до места поставки, несет Поставщик. Разгрузка Товара осуществляется Покупателем и за его счет.

**2.3.2. По Лоту № 8:**

**-** Поставка Товара производится в срок с июня по октябрь 2024 года.

- Поставка (*Вывоз*) Товара осуществляется на склад Покупателя по адресу: г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 56в.

- Все расходы, связанные с транспортировкой Товара на склад Покупателя, несёт Поставщик.

**2.3.3. По Лотам №№ 9-13:**

**-** Поставка всего объема Товара по контракту осуществляется в течение срока действия контракта.

- Товар по контракту поставляется партиями, по заявке Покупателя. Под партией понимается часть Товара, поставленная Покупателю по одному товарно-транспортному документу единовременно. Сроки поставок и перечень позиций партий Товара в рамках общего срока поставки согласовываются Сторонами заблаговременно, не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты предполагаемой поставки посредством обмена факсимильными, электронными или телефонными сообщениями.

- Поставка Товара по контракту осуществляется на условиях поставки Товара на склад Покупателя.

- Все расходы по доставке и транспортировке Товара несет Поставщик.

**2.3.4.** **По Лоту № 14:**

- Срок поставки партии Товара - в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя. Продавец вправе поставить Товар досрочно.

2.4. Требования к гарантийному сроку и качеству товара:

2.4.1. **По Лотам №№ 1-7:**

**-** Обеспечить соответствие поставляемого Товара обязательным требованиям, установленным условиями Контракта.

2.4.2. **По Лоту № 8:**

- Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТам и другим применимым стандартам, и техническим условиям завода-изготовителя и страны происхождения Товара. Качество Товара должно подтверждаться Поставщиком сертификатами качества и/или иными документами, предусмотренными законодательством страны происхождения Товара для подтверждения качества соответствующих товаров.

- Поставщик гарантирует качество поставленного Товара в течение срока, установленного заводом-изготовителем Товара.

2.4.3. **По Лотам №№ 9-13:**

**-** Поставщик гарантирует, что поставляемый по контракту Товар ранее не использовался, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения контракта Поставщик знает или должен был знать.

- Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам, согласно нормативно-технической документации, техническим условиям страны завода-изготовителя, соответствовать характеристикам, а именно температура эксплуатации – от -50 до +60 °С; время высыхания – 24 часа при t 20 ºС; температура применения от +5С до +35С; тип - акриловая, а также удовлетворять действующим техническим нормам и ГОСТ ПМР, что должно подтверждаться соответствующими паспортами или сертификатами.

- Гарантийный срок на Товар определяется гарантиями завода – изготовителя, остаточный гарантийный срок хранения должен быть не менее 75% от общего гарантийного срока.

2.4.4. **По Лоту № 14:**

- Гарантийный срок поставляемого Товара предоставляется согласно гарантии завода-изготовителя.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «14» июня 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
	+ **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.