**Запрос ценовой информации**

**на выполнение Работ по ремонту мягких кровель и фасадов**

**на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г. Тирасполь, с предоставлением расчетов стоимости на выполняемые работы.**

«­­­17» июня 2024 г. Потенциальным поставщикам

(исполнителям)

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» в целях определения подрядных организаций на выполнение Работ по ремонту мягких кровель и фасадов на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение», с предоставлением расценок на выполняемые работы , просим предоставить информацию о стоимости услуг на выполнение Работ по ремонту мягких кровель и фасадов на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение», с предоставлением расчета стоимости работ за квадратный метр на каждый вид выполняемых работ с учетом стоимости материалов.

1. **Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческие предложения на выполнение Работ по ремонту мягких кровель и фасадов на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение», с предоставлением расчета стоимости работ за квадратный метр на каждый вид выполняемых работ с учетом стоимости материалов (по форме - Таблица 1), согласно приложениям:

- Приложение №1. Дефектный Акт по ремонту мягких кровель на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение» участков КНСиС, ВНС и РМУ г. Тирасполь

- Приложение №2. Дефектный Акт по ремонту фасадов на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение» участков КНСиС, ВНС и РМУ г. Тирасполь.

Таблица 1

Стоимость работ

по ремонту мягких кровель и фасадов на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение» участков КНСиС, ВНС и РМУ г. Тирасполь

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Стоимость  Руб. ПМР |
|  | **Ремонт мягких кровель:** | | | |
| 1 | Кирпичная кладка карниза | м3 | 1 |  |
| 2 | Шпатлевка парапета | м2 | 1 |  |
| 3 | Демонтаж отливов карниза | м2 | 1 |  |
| 4 | Устройство отливов карниза | м2 | 1 |  |
| 5 | Демонтаж отливов парапета | м2 | 1 |  |
| 6 | Устройство отливов парапета | м2 | 1 |  |
| 7 | Демонтаж ж/б плит парапета | м2 | 1 |  |
| 8 | Изготовление и монтаж ж/б плит парапета (0,6\*0,7) | шт. | 1 |  |
| 9 | Ремонт стяжки | м2 | 1 |  |
| 10 | Демонтаж стяжки | м2 | 1 |  |
| 11 | Устройство стяжки | м2 | 1 |  |
| 12 | Огрунтовка стяжки | м2 | 1 |  |
| 13 | Демонтаж мягкой кровли (погрузка, перевозка) | м2 | 1 |  |
| 14 | Огрунтовка кровли | м2 | 1 |  |
| 15 | Устройство мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 1 |  |
| 16 | Установка зонта из оцинкованной стали Ø1м | шт. | 1 |  |
| 17 | Изготовление и установка зонта из оцинкованной стали Ø1,2 м | шт. | 1 |  |
|  | **Ремонт наружных стен:** | | | |
| 1 | Демонтаж штукатурки | м2 | 1 |  |
| 2 | Штукатурка раствором цементно-известковым | м2 | 1 |  |
| 3 | Штукатурка откосов | м2 | 1 |  |
| 4 | Шпатлевка откосов клеем (оконных, дверных) | м2 | 1 |  |
| 5 | Огрунтовка стен | м2 | 1 |  |
| 6 | Окраска водоэмульсионной краской в 2 слоя (наружная, цветовая) | м2 | 1 |  |
| 7 | Очистка стен от набела | м2 | 1 |  |
| 8 | Известково-клеевая окраска стен за 2 раза (ПВА) | м2 | 1 |  |
| 9 | Декоративная штукатурка в 1 набрызг-шуба (цемент белый, ПВА) | м2 | 1 |  |
| 10 | Кирпичная кладка (фортан, пеноблок (0,125\*48\*1,2) | м3 | 1 |  |
|  | **Ремонт ворот, дверей и решеток:** | | | |
| 1 | Очистка от ржавчины с двух сторон | м2 | 1 |  |
| 2 | Окраска ПФ-115 с двух сторон в 2 слоя | м2 | 1 |  |
|  | **Ремонт отмостки:** | | | |
| 1 | Устройство песчаной подготовки (т.0,15 м) | м3 | 1 |  |
| 2 | Устройство бетонного покрытия М100 (т.0,1 м) | м3 | 1 |  |

1. **Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг)**

**Предмет контракта:** Работы по ремонту мягких кровель и фасадов на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение», с предоставлением расчета стоимости работ за квадратный метр на каждый вид выполняемых работ с учетом стоимости материалов.

* 1. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком по факту оказания Исполнителем всего объема услуг, предусмотренного настоящим Контрактом, на основании выставленного Исполнителем счета не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Исполнителя.
  2. Фактической датой завершения работ считается дата подписания Акта выполненных работ уполномоченными представителями обеих Сторон.
  3. Качество услуг (работ) должно соответствовать назначению и требованиям, предъявляемым действующим в Приднестровской Молдавской Республике законодательством

1. **Сроки предоставления информации** – **до 17.00 «20» июня 2024 года**. в письменном виде по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com).
2. **Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких –либо обязательств заказчика.**
3. Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:

**- срок действия предлагаемой стоимости выполнения работ и материалов.**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: +373 (533) 7 10 43.

Приложение №1.

Дефектный Акт по ремонту мягких

кровель на объектах ГУП «Водоснабжение

и водоотведение» участков КНСиС,

ВНС и РМУ г. Тирасполь

**Дефектный Акт**

**по ремонту мягких кровель на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение» участков КНСиС и ВНС г. Тирасполь**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **ГКНС по ул. Луначарского, 9** | Демонтаж оцинкованных накрывок парапета | м2 | 47,6 |
|  |  | Шпатлевка парапета (клей) | м2 | 23,6 |
|  |  | Устройство оцинкованных накрывок парапета | м2 | 57,8 |
|  |  | Огрунтовка примыканий и парапетов (битум), и воздуховодов | м2 | 28 |
| 2. | **КНС по ул. Одесская** | Демонтаж мягкой кровли | м2 | 240 |
|  |  | Ремонт стяжки | м2 | 78 |
|  |  | Устройство мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 240 |
|  |  | Огрунтовка кровли | м2 | 240 |
|  |  | Установка карнизных отливов (30х0,3) | м2 | 10 |
|  |  | Штукатурка парапета (30х1,0) | м2 | 30 |
|  |  | Установка зонта из оцинкованной стали Ø1м | шт. | 1 |
| 3. | **КНС «Закслободская» по**  **ул. Терновская, 25-б** | Устройство мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 22 |
|  |  | Изготовление и установка зонта из оцинкованной стали Ø1,2 м | шт. | 1 |
| 4. | **КНС в с. Ближний Хутор, на территории д/с «Аленушка»** | Демонтаж мягкой кровли | м2 | 39 |
|  |  | Ремонт стяжки | м2 | 12 |
|  |  | Огрунтовка стяжки | м2 | 39 |
|  |  | Устройство мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 39 |
|  |  | Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали (22х0,3) | м2 | 8 |
| 5. | **КНС, расположенной в с. Суклея** | Демонтаж мягкой кровли (Ø 8,5 м) | м2 | 54 |
|  |  | Ремонт стяжки | м2 | 18 |
|  |  | Огрунтовка кровли | м2 | 54 |
|  |  | Устройство мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 54 |
|  |  | Демонтаж отливов карниза (L-36 м) | м2 | 16,4 |
|  |  | Демонтаж отливов парапета | м2 | 3,8 |
|  |  | Устройство отливов карниза | м2 | 16,4 |
|  |  | Устройство отливов парапета | м2 | 3,8 |
| 6. | **ВНС «Машинный зал», Старая зона** | Демонтаж ж/б плит парапета | м2 | 0,3 |
|  |  | Изготовление и монтаж ж/б плит парапета (0,6х2,0) | шт. | 3 |
|  |  | Установка оцинкованных накрывок парапета | м2 | 4,68 |
| 7. | **ВНС «Машинный зал», 3-й подъём** | Демонтаж мягкой кровли | м2 | 310 |
|  |  | Демонтаж стяжки | м2 | 168 |
|  |  | Ремонт стяжки | м2 | 168 |
|  |  | Огрунтовка стяжки | м2 | 310 |
|  |  | Устройство мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 310 |
|  |  | Устройство оцинкованных отливов карнизных (30м х 0,3) | м2 | 11 |
|  |  | Устройство оцинкованных отливов парапетных (14м х 0,7) | м2 | 22 |
|  |  | Кирпичная кладка карниза | м2 | 0,8 |
| 8. | **ВНС «Гребеницкая»** | Демонтаж мягкой кровли | м2 | 408,2 |
|  |  | Демонтаж карнизных свесов из оцинкованной стали | м2 | 30 |
|  |  | Демонтаж стяжки | м2 | 245 |
|  |  | Огрунтовка стяжки | м2 | 408 |
|  |  | Устройство мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 408,2 |
|  |  | Устройство оцинкованных отливов карнизных (89м х 0,3) б/у | м2 | 30 |
| 9. | **ВНС «Новая зона» (камера гашения давления)** | Кирпичная кладка карниза | м3 | 0,5 |
|  |  | Демонтаж стяжки | м2 | 23,4 |
|  |  | Устройство стяжки | м2 | 23,4 |
|  |  | Огрунтовка стяжки | м2 | 23,4 |
|  |  | Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали (21,2м х 0,3) | м2 | 7,0 |
|  |  | Устройство мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 24 |
| 10. | **ВНС «Новая зона» (склад)** | Демонтаж стяжки | м2 | 13,7 |
|  |  | Устройство стяжки (т.0,15 м) | м2 | 2,1 |
|  |  | Огрунтовка стяжки | м2 | 13,7 |
|  |  | Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали (14,8м х 0,3) | м2 | 4,9 |
|  |  | Устройство мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 13,7 |
| 11. | **здание РМУ, 3-й подъём** | Демонтаж мягкой кровли | м2 | 212 |
|  |  | Ремонт стяжки | м2 | 108 |
|  |  | Огрунтовка стяжки и примыканий парапета | м2 | 240 |
|  |  | Устройство мягкой кровли и примыканий в 2 слоя | м2 | 240 |
|  |  | Установка карнизных отливов из оцинкованной стали (50х0,4)х2 | м2 | 46 |
|  |  | Установка парапетных отливов из оцинкованной стали (36х0,45)х2 | м2 | 40 |
|  |  | Устройство планки парапета из оцинкованной стали – (36мх0,2) | м2 | 7,92 |

Приложение №2.

Дефектный Акт по ремонту фасадов

на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

участков КНСиС, ВНС и РМУ г. Тирасполь.

**Дефектный Акт**

**по ремонту фасадов на объектах ГУП «Водоснабжение и водоотведение» участков КНСиС и ВНС г. Тирасполь**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **ГКНС по ул. Луначарского, 9** | **Стены наружные:** |  |  |
|  |  | Демонтаж штукатурки | м2 | 44 |
|  |  | Штукатурка раствором цементно-известковым | м2 | 44 |
|  |  | Шпатлевка откосов клеем (оконных, дверных) | м2 | 30,6 |
|  |  | Очистка стальных труб от ржавчины | м2 | 24 |
|  |  | Окраска стальных труб за 2 раза (ПФ-115) | м2 | 24 |
|  |  | Окраска стен (дверей, лестницы) | м2 | 23,8 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 750 |
|  |  | Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза (наружная) | м2 | 750 |
|  |  | **Ворота:** |  |  |
|  |  | Изготовление и установка ворот (4,2х4,3) -1шт. с дверью | шт./ м2 | 1/18,1 |
|  |  | Изготовление и установка ворот (3,2х3,15) -1шт. с дверью | шт./ м2 | 1/10,1 |
| 2. | **КНС по ул. Одесская** | **Стены:** |  |  |
|  |  | Демонтаж штукатурки | м2 | 20 |
|  |  | Штукатурка стен отдельными местами (S до 5 м2) | м2 | 20 |
|  |  | Штукатурка откосов | м2 | 3,8 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 323 |
|  |  | Окраска стен водоэмульсионной краской 2 раза | м2 | 323 |
|  |  | Очистка стен от набела | м2 | 323 |
|  |  | **Ворота, двери:** |  |  |
|  |  | Очистка от ржавчины | м2 | 34,6 |
|  |  | Окраска ПФ-115 за два раза | м2 | 34,6 |
| 3. | **КНС по ул. Краснодонская** | **Стены:** |  |  |
|  |  | Штукатурка стен | м2 | 101,8 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 101,8 |
|  |  | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 101,8 |
| 4. | **КНС «Закслободская» по ул. Терновская, 25-б** | **Стены наружные:** |  |  |
|  |  | Шпатлевка откосов | м2 | 28 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 243 |
|  |  | Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза (наружная) | м2 | 243 |
|  |  | **Ворота, двери:** |  |  |
|  |  | Очистка от старой краски | м2 | 64 |
|  |  | Окраска ПФ-15 в 2 слоя с 2-х сторон | м2 | 64 |
| 5. | **КНС в с. Ближний Хутор (в районе бани)** | **Отмостка:** |  |  |
|  |  | Устройство бетонной отмостки (т.0,1м) | м2 | 1,8 |
|  |  | **Стены:** |  |  |
|  |  | Очистка стен от набела | м2 | 109,2 |
|  |  | Штукатурка (9,2х3,0) | м2 | 27,8 |
|  |  | Ремонт штукатурки отдельными местами (S до 5 м2) | м2 | 4,8 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 109,2 |
|  |  | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 109,2 |
|  |  | **Двери:** |  |  |
|  |  | Окраска ПФ-115 в 2 слоя с 2-х сторон | м2 | 8,8 |
| 6. | **КНС в с. Ближний Хутор(территория д/с «Аленушка»)** | **Стены:** |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м2 | 12 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 73 |
|  |  | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 р. | м2 | 73 |
|  |  | Окраска мет. дверей с очисткой до 35% | м2 | 6 |
|  |  | Очистка стен от набела | м2 | 73 |
| 7. | **КНС, расположенной в с. Суклея** | **Стены наружные:** |  |  |
|  |  | Устройство арматурной сетки (Ø8 А III) с 2-х сторон | м2 | 32 |
|  |  | Штукатурка стен по сетке | м2 | 64 |
|  |  | Штукатурка стен отдельными местами (S до 5 м) | м2 | 30 |
|  |  | Огрунтовка стен под покраску | м2 | 178 |
|  |  | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 р. | м2 | 178 |
|  |  | Очистка стен от набела | м2 | 178 |
|  |  | **Двери:** |  |  |
|  |  | Очистка дверей металлических | м2 | 8,8 |
|  |  | Окраска ПФ-115 в 2 слоя с 2-х сторон | м2 | 8,8 |
|  |  | **Отмостка:** |  |  |
|  |  | Устройство бетонной отмостки, бетон М150, т.0,15м (0,8х42м) | м3 | 5 |
| 8. | **ВНС «Машинный зал», Старая зона** | **Стены наружные:** |  |  |
|  |  | Очистка стен от набела | м2 | 638 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 638 |
|  |  | Известково-клеевая окраска стен за 2 раза (ПВА) | м2 | 638 |
|  |  | **Ворота, двери:** |  |  |
|  |  | Очистка от ржавчины с двух сторон | м2 | 76 |
|  |  | Окраска ПФ-115 с двух сторон в 2 слоя | м2 | 76 |
|  |  | Окраска лестницы | м2 | 5,2 |
| 9. | **«Склада хлора», Старая зона** | **Стены наружные:** |  |  |
|  |  | Очистка стен от набела | м2 | 448 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 448 |
|  |  | Известково-клеевая окраска стен за 2 раза (ПВА) | м2 | 448 |
|  |  | Битумная гидроизоляция цоколя за 2 раза | м2 | 93 |
|  |  | **Ворота, двери, лестницы, трубы:** |  |  |
|  |  | Окраска труб ПФ-115 за 2 раза | м2 | 71 |
|  |  | Очистка от старой краски | м2 | 36,4 |
|  |  | Окраска ПФ-115 за 2 раза | м2 | 36,4 |
|  |  | Окраска ПФ-115 (лестницы, кран-балки) | м2 | 33,2 |
| 10. | **ВНС «Машинный зал» 3-й подъём** | **Стены наружные:** |  |  |
|  |  | Очистка стен от набела | м2 | 372 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 372 |
|  |  | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 372 |
|  |  | **Ворота, двери, лестница, козырьки:** |  |  |
|  |  | Очистка от ржавчины с 2-х сторон | м2 | 39,7 |
|  |  | Окраска ПФ-115 с 2-х сторон в 2 слоя | м2 | 39,7 |
|  |  | **Отмостка:** |  |  |
|  |  | Устройство бетонной отмостки М100 (т.0,1м) | м2 | 3,8 |
| 11. | **ВНС «Хлораторная», 3-й подъём** | **Стены наружные:** |  |  |
|  |  | Ремонт штукатурки отдельными местами | м2 | 110 |
|  |  | Декоративная штукатурка (1 набрызг-шуба) (цемент белый, ПВА) | м2 | 220 |
|  |  | **Ворота, двери, лестница, кран-балка:** |  |  |
|  |  | Очистка от ржавчины металлической поверхности | м2 | 48,9 |
|  |  | Окраска ПФ-115 в два слоя | м2 | 63,8 |
| 12. | **ВНС «Гребеницкая»** | **Стены наружные:** |  |  |
|  |  | Очистка стен от набела | м2 | 465 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 465 |
|  |  | Окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 465 |
|  |  | **Ворота, двери, решетки:** |  |  |
|  |  | Очистка от ржавчины с 2-х сторон | м2 | 65 |
|  |  | Окраска ПФ-115 с 2-х сторон в 2 слоя | м2 | 65 |
|  |  | **Отмостка:** |  |  |
|  |  | Устройство бетонной отмостки М100 (т.0,1м) | м3 | 2,8 |
| 13. | **ВНС «Новая зона» (камера гашения давления)** | **Стены наружные:** |  |  |
|  |  | Штукатурка стен | м2 | 90,5 |
|  |  | Известково-клеевая побелка стен (ПВА) | м2 | 90,5 |
|  |  | **Двери:** |  |  |
|  |  | Очистка от ржавчины | м2 | 4,54 |
|  |  | Окраска ПФ-115 с 2-х сторон в 2 слоя | м2 | 4,54 |
|  |  | **Отмостка:** |  |  |
|  |  | Устройство песчаной подготовки (т.0,15 м) | м3 | 3,2 |
|  |  | Устройство бетонного покрытия (т.0,1 м) | м3 | 1,8 |
| 14. | **ВНС «Новая зона» (склад)** | **Стены наружные:** |  |  |
|  |  | Штукатурка стен | м2 | 43,6 |
|  |  | Известково-клеевая побелка стен (ПВА) | м2 | 43,6 |
|  |  | **Двери:** |  |  |
|  |  | Очистка от ржавчины | м2 | 4,4 |
|  |  | Окраска ПФ-115 с 2-х сторон в 2 слоя | м2 | 4,4 |
|  |  | **Отмостка:** |  |  |
|  |  | Устройство песчаной подготовки (т.0,15 м), (14,8м х 0,8) | м3 | 11,9 |
|  |  | Устройство бетонного покрытия (т.0,1 м), (14,8м х 0,9) | м3 | 13,3 |
| 15. | **здание РМУ,**  **3-й подъём** | **Стены:** |  |  |
|  |  | Кирпичная кладка (0,125х48х1,2) | м2 | 7,4 |
|  |  | Штукатурка кирпичной кладки (48х1,5) | м2 | 72 |
|  |  | Огрунтовка стен | м2 | 1119 |
|  |  | Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 1119 |
|  |  | **Ворота, двери:** |  |  |
|  |  | Очистка от ржавчины | м2 | 46 |
|  |  | Окраска ПФ-115 с двух сторон в 2 слоя | м2 | 46 |
|  |  | **Отмостка:** |  |  |
|  |  | Устройство песчаного основания (т.0,1м) | м3 | 20 |
|  |  | Устройство бетонной отмостки (бетон М100, т.0,1м) | м3 | 23 |