Запрос ценовой информации

на закупку контрольно-пломбировочных устройств «Спрут-1»

от «25» июня 2024 г. Потенциальным поставщикам

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на контрольно-пломбировочное устройство «Спрут-1» ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости ТМЦ, соответствующих указанным характеристикам.

Контрольно-пломбировочное устройство «Спрут-1»

Технические характеристики, описание

Пломба «Спрут-1», предназначена для опломбирования контрольно-измерительных приборов, распределительных шкафов, приборов учета, помещений и других объектов, надежности опломбирования которых требуется натяжения пломбировочного троса.

- устойчивость к изменениям климатических условий, выдерживает экстремальные температурные режимы, от -40 до +70 град С;

- легко устанавливается вручную;

- прозрачный корпус из поликарбоната, SANa повышенной прочности и толщиной 1.5 мм надежно защищает пломбу от несанкционированного вмешательства или любого механического воздействия на детали пломбы;

- к пломбе применяется семижильный трос из гальванизированной термообработанной стали диам от 0.52 до 0.66 мм;

- диаметр отверстий на корпусе пломбы и внутреннего элемента - 2.2 мм

- нанесение семизначного номера и логотипа **(нумерация обговаривается с заказчиком по факту формирования заявки партии, логотип ГУП «Водоснабжение и водоотведение»)** на корпусе пломбы значительно усиливает степень защиты данной пломбы;

- номера **(⃰см. выше)** наносятся методом лазерной маркировки, оставляя четкий черный читаемый оттиск, обладая большими возможностями в размерах и модели шрифта;

- Упругость запорных элементов надежно защищает пломбу от вскрытия;

- срок гарантии пломбы «Спрут-1» - 7 лет;

- срок эксплуатации пломбы «Спрут-1» - 19 лет;

- извлечение внутреннего элемента пломбы возможно лишь при полном разрушении корпуса пломбы;

- любая деталь пломбы может иметь любой и оттенок различных цветов;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во, Шт. |
| 1 | Контрольно-пломбировочное устройство «Спрут-1» | 61 800,00 |

Примечание - Товар идентифицируется по Сертификату регистрации Агенства по защите промышленной собственности РМ № 233

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):

2.1. Предмет контракта: Поставка Контрольно-пломбировочных устройств «Спрут-1».

2.2. Расчеты по Контракту осуществляются в следующем порядке:

- Предоплата (аванс) в размере 50 % от общей цены Контакта, перечисляются Покупателем в безналичной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета.

- Окончательный расчет, оставшиеся 50 % от общей цены Контакта перечисляются Покупателем на расчетный счет Поставщика по факту уведомления о готовности Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней.

2.3. Товар поставляется Поставщиком в пределах срока действия контракта на основании заявок Покупателя в согласованные сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки Покупателя.

2.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее срока гарантии завода-изготовителя.

3. Сроки предоставления информации - до 17:00 «28» июня 2024 года. В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

5. *Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:*

* + Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;
	+ Срок действия предлагаемой цены;

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.