ПЕРЕЧЕНЬ оборудования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеСИ | Заводской№ | Диапазонизмерения,мм | Количествов наборе,шт. | Гдеповерялсяранее |
| 1 | Анемометр чашечный ручнойМС-13 | 12848 | 1 до 20м/с | 1 | Укрметртесстандарт" **г. Киев** |
| 2 | Набор МДКП №9 | 10624 | 50..1000 мм | 12мер | Одессастандартметрология |
| 3 | Теодолит 4Т30П | 46676 | верт.-55 ͦ ..+60 ͦ | 1 | INGEOKAD г. Кишинев |
| 4 | Пластинаплоская стеклянная ПИ-120 | 3488 | Ø120 мм | 1 | Одессастандартметрология |
| 5 | Пластинаплоская стеклянная ПИ-100 | 5988 | Ø100 мм | 1 | Одессастандартметрология |
| 6 | Экзаменатор Мод.130 | Б-81/11570 | -500˝..+500˝ | 1 | Одессастандартметрология |
| 7 | Угольниклекальныйцилиндрич. УЛЦ-630 | 8 | Н 630 мм | 1 | Укрметртесстандарт" **г. Киев** |
| 8 | Мера-имитатор Р40116 | 013 | 104 - 109 Ом при двухзажимном включении и 1,05.109-1,00.1012 Ом при трехзажимном включении | 1 |  |

1. Доставка и возврат эталонов к месту поверки.

2. Поверка эталонов в метрологической службе.