**Утверждаю:**

**Председатель комиссии по осуществлению закупок**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**Извещение о закупке**

**для обеспечения нужд ГУ «РЦВС и ФСБ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование: | | | Поля для заполнения | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | |
| **1. Общая информация о закупке** | | | | | | |
| 1 | Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок) | | | № 18 | | |
| 2 | Используемый способ определения подрядчика | | | Запрос предложений | | |
| 3 | Предмет закупки | | | **ЛОТ № 1**  а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ на объекте филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:  1) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 8 м. куб.;  2) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 350 мм, в асфальтобетонных дорожных покрытиях – 0,04 км;  3) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3 – 0,02 км;  4) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка – 1 м. куб.;  5) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 2 м. куб.;  6) Восстановление дорожного покрытия – 0,6 м. куб.;  7) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 7 шт.;  8) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых – 21,42 м. кв.;  9) Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м – 12,6 м.;  10) Устройство отливов (150 мм) из листовой оцинкованной стали – 1,89 м. кв.  11) Установка противомоскитных сеток – 7 шт.;  12) Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1 шт.;  13) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2. – 2,13 м. кв.;  14) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 14 м. кв.;  15) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;  16) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.;  17) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;  18) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.  19) Окраска откосов – 14 м. кв.;  20) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м – 5 м. куб.;  21) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 25 м. кв.;  22) Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 – 5 м. куб.;  23) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 3,6 м. куб.;  24) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 – 1,36 м. куб.;  25) Устройство подстилающих слоев: песчаных – 0,9 м. куб.;  26) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 7,8 м. куб.;  27) Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм – 2,73 м. куб.;  28) Устройство: железобетонных крылец – 3,2 м. куб.;  29) Устройство: бетонных ступеней – 1,8 м. куб.;  30) Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 – 0,75 м. куб.;  31) Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой – 47,2 м. кв.;  32) Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 – 1,18 м. куб.;  33) Устройство основания под фундаменты: щебеночного – 5,9 м. куб.;  34) Устройство фундаментных плит бетонных плоских (отмостки) толщиной 100мм – 5,9 м. куб.;  35) Разборка: кирпичных стен приямков – 0,784 м. куб.;  36) Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков – 0,784 м. куб.;  37) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 6,818 м. куб.;  38) Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м – 0,015 т;  39) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой – 7,5 м. кв.;  40) Устройство желобов: подвесных – 7 м.;  41) Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб – 7 м.;  42) Устройство металлической водосточной системы: воронок – 1 шт.;  43) Устройство металлической водосточной системы: колен – 1 шт.;  44) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 7,7 м. кв.;  45) Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:6 – 1,4553 м. куб.;  46) Установка закладных деталей весом: до 4 кг – 0,004 т;  47) Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм – 17,8 м. кв.;  48) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 4,2 м. кв.;  49) Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка – 27,28 т.;  50) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т., работающими вне карьеров на расстояние 10 км – 19,28 т.;  51) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 26 км (доставка щебня) – 8,8205 т.;  52) Прокладка труб полиэтиленовых в земле для защиты одного кабеля диаметром: до 50 мм – 80 м.;  53) Устройство футляров из труб по методу "труба в трубе" с диаметрами: стальной трубы 59 мм и полиэтиленовой 40 мм – 36 м.;  54) Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг – 80 м.;  55) Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной – 80 м.;  56) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;  57) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;  58) Кабель силовой с алюминиевыми жилами аввгнг 4х25 – 83 м.;  59) Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 – 8 шт.;  60) Клемма прижимная – 4 шт.;  61) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 – 8 шт.  б) место выполнения работ – г. Дубоссары, ул. Энергетиков, д. 28. | | |
| 4 | Наименование группы товаров | | | Работа | | |
| 5 | Дата размещения извещения | | | 15.07.2024 г. | | |
| **2. Сведения о заказчике** | | | | | | |
| 1 | Наименование заказчика | | | Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов (ГУ «РЦВС и ФСБ») | | |
| 2 | Место нахождения | | | г. Тирасполь, Гвардейская, 31А | | |
| 3 | Почтовый адрес | | | г. Тирасполь, Гвардейская, 31А | | |
| 4 | Адрес электронной почты | | | guruvm@mail.ru | | |
| 5 | Номер контактного телефона | | | 0 (533) 7-65-71 | | |
| 6 | Дополнительная информация | | | нет | | |
| **3. Информация о процедуре закупки** | | | | | | |
| 1 | Дата и время начала подачи заявок | | | 15.07.2024 г.16.00 час | | |
| 2 | Дата и время окончания подачи заявок | | | 22.07.2024 г. 09.00 час | | |
| 3 | Место подачи заявок | | | г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 31А, приемная ГУ «РЦВС и ФСБ» | | |
| 4 | Порядок подачи заявок | | | Заявка подается согласно формы, установленной Приложением к Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки».  Заявка должна содержать сметный расчет выполнения работ, предоставленный в виде сметы в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2015 года № 212 «О введении ресурсного метода ценообразования в строительстве».  Заявка подается в письменной форме, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, или в форме электронного документа с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа, который предоставляется заказчику на дату и время проведения закупки, на адрес guruvm@mail.ru.  Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в запросе предложений, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника запроса предложений или лицом, уполномоченным участником запроса предложений.  Предложения, поступившие на другие адреса электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам. | | |
| 5 | Дата и время проведения закупки | | | 22.07.2024 г. 09.00 час | | |
| 6 | Место проведения закупки (сайт в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме) | | | г. Тирасполь, Гвардейская, 31А  ГУ «РЦВС и ФСБ» | | |
| 7 | Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения подрядчика работ, услуг методом проведения запроса предложений) | | | Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 78 «Об утверждении Порядка оценки заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении запроса предложений».  Критерием оценки заявки, окончательного предложения участника закупки является:  1. Стоимостные критерии:  - цена (удельный вес составляет 100 процентов). | | |
| **4. Начальная (максимальная) цена контракта** | | | | | | |
| 1 | Начальная (максимальная) цена контракта | | | **ЛОТ № 1**  а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ на объекте филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:  1) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 8 м. куб.;  2) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 350 мм, в асфальтобетонных дорожных покрытиях – 0,04 км;  3) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3 – 0,02 км;  4) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка – 1 м. куб.;  5) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 2 м. куб.;  6) Восстановление дорожного покрытия – 0,6 м. куб.;  7) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 7 шт.;  8) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых – 21,42 м. кв.;  9) Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м – 12,6 м.;  10) Устройство отливов (150 мм) из листовой оцинкованной стали – 1,89 м. кв.  11) Установка противомоскитных сеток – 7 шт.;  12) Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1 шт.;  13) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2. – 2,13 м. кв.;  14) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 14 м. кв.;  15) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;  16) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.;  17) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;  18) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.  19) Окраска откосов – 14 м. кв.;  20) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м – 5 м. куб.;  21) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 25 м. кв.;  22) Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 – 5 м. куб.;  23) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 3,6 м. куб.;  24) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 – 1,36 м. куб.;  25) Устройство подстилающих слоев: песчаных – 0,9 м. куб.;  26) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 7,8 м. куб.;  27) Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм – 2,73 м. куб.;  28) Устройство: железобетонных крылец – 3,2 м. куб.;  29) Устройство: бетонных ступеней – 1,8 м. куб.;  30) Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 – 0,75 м. куб.;  31) Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой – 47,2 м. кв.;  32) Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 – 1,18 м. куб.;  33) Устройство основания под фундаменты: щебеночного – 5,9 м. куб.;  34) Устройство фундаментных плит бетонных плоских (отмостки) толщиной 100мм – 5,9 м. куб.;  35) Разборка: кирпичных стен приямков – 0,784 м. куб.;  36) Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков – 0,784 м. куб.;  37) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 6,818 м. куб.;  38) Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м – 0,015 т;  39) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой – 7,5 м. кв.;  40) Устройство желобов: подвесных – 7 м.;  41) Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб – 7 м.;  42) Устройство металлической водосточной системы: воронок – 1 шт.;  43) Устройство металлической водосточной системы: колен – 1 шт.;  44) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 7,7 м. кв.;  45) Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:6 – 1,4553 м. куб.;  46) Установка закладных деталей весом: до 4 кг – 0,004 т;  47) Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм – 17,8 м. кв.;  48) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 4,2 м. кв.;  49) Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка – 27,28 т.;  50) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т., работающими вне карьеров на расстояние 10 км – 19,28 т.;  51) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 26 км (доставка щебня) – 8,8205 т.;  52) Прокладка труб полиэтиленовых в земле для защиты одного кабеля диаметром: до 50 мм – 80 м.;  53) Устройство футляров из труб по методу "труба в трубе" с диаметрами: стальной трубы 59 мм и полиэтиленовой 40 мм – 36 м.;  54) Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг – 80 м.;  55) Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной – 80 м.;  56) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;  57) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;  58) Кабель силовой с алюминиевыми жилами аввгнг 4х25 – 83 м.;  59) Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 – 8 шт.;  60) Клемма прижимная – 4 шт.;  61) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 – 8 шт.  б) место выполнения работ – г. Дубоссары, ул. Энергетиков, д. 28.  в) начальная (максимальная) цена контракта – 265 782(двести шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят два) руб. ПМР 00 копеек. | | |
| 2 | Валюта | | | Рубль Приднестровской Молдавской Республики, (заявки на участие в запросе предложений могут быть представлены в следующих валютах: для резидентов ПМР – руб. ПМР, для резидентов ЕАЭС - долл. США, для резидентов Украины - евро, резидентов РМ - лей РМ.  При получении заявок в иностранной валюте сумма по лоту подлежит переводу в рубли ПМР по официальному курсу ПРБ на день проведения закупки (рассмотрения окончательных предложений). Заключение контракта по итогам рассмотрения заявок производится в рублях ПМР с последующим переводом в валюту заявки участника закупки по коммерческому курсу обслуживающего банка заказчика/получателя на день осуществления расчета (в случае признания победителем участника запроса предложений нерезидента ПМР (участник закупки предоставивший коммерческое предложение в иностранной валюте)). | | |
| 3 | Источник финансирования | | | Специальный бюджетный счет | | |
| 4 | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | | | 100 % предоплата в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика | | |
| **5. Информация о предмете (объекте) закупки** | | | | | | |
| 1 | Предмет закупки и его описание | № п/п лота | Наименование товара (работы, услуги) и его описание | Ед. измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена |
|  | Работы | 1. | а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ на объекте филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:  1) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 8 м. куб.;  2) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 350 мм, в асфальтобетонных дорожных покрытиях – 0,04 км;  3) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3 – 0,02 км;  4) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка – 1 м. куб.;  5) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 2 м. куб.;  6) Восстановление дорожного покрытия – 0,6 м. куб.;  7) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 7 шт.;  8) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых – 21,42 м. кв.;  9) Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м – 12,6 м.;  10) Устройство отливов (150 мм) из листовой оцинкованной стали – 1,89 м. кв.  11) Установка противомоскитных сеток – 7 шт.;  12) Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1 шт.;  13) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2. – 2,13 м. кв.;  14) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 14 м. кв.;  15) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;  16) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.;  17) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;  18) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.  19) Окраска откосов – 14 м. кв.;  20) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м – 5 м. куб.;  21) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 25 м. кв.;  22) Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 – 5 м. куб.;  23) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 3,6 м. куб.;  24) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 – 1,36 м. куб.;  25) Устройство подстилающих слоев: песчаных – 0,9 м. куб.;  26) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 7,8 м. куб.;  27) Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм – 2,73 м. куб.;  28) Устройство: железобетонных крылец – 3,2 м. куб.;  29) Устройство: бетонных ступеней – 1,8 м. куб.;  30) Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 – 0,75 м. куб.;  31) Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой – 47,2 м. кв.;  32) Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 – 1,18 м. куб.;  33) Устройство основания под фундаменты: щебеночного – 5,9 м. куб.;  34) Устройство фундаментных плит бетонных плоских (отмостки) толщиной 100мм – 5,9 м. куб.;  35) Разборка: кирпичных стен приямков – 0,784 м. куб.;  36) Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков – 0,784 м. куб.;  37) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 6,818 м. куб.;  38) Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м – 0,015 т;  39) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой – 7,5 м. кв.;  40) Устройство желобов: подвесных – 7 м.;  41) Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб – 7 м.;  42) Устройство металлической водосточной системы: воронок – 1 шт.;  43) Устройство металлической водосточной системы: колен – 1 шт.;  44) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 7,7 м. кв.;  45) Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:6 – 1,4553 м. куб.;  46) Установка закладных деталей весом: до 4 кг – 0,004 т;  47) Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм – 17,8 м. кв.;  48) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 4,2 м. кв.;  49) Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка – 27,28 т.;  50) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т., работающими вне карьеров на расстояние 10 км – 19,28 т.;  51) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 26 км (доставка щебня) – 8,8205 т.;  52) Прокладка труб полиэтиленовых в земле для защиты одного кабеля диаметром: до 50 мм – 80 м.;  53) Устройство футляров из труб по методу "труба в трубе" с диаметрами: стальной трубы 59 мм и полиэтиленовой 40 мм – 36 м.;  54) Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг – 80 м.;  55) Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной – 80 м.;  56) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;  57) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;  58) Кабель силовой с алюминиевыми жилами аввгнг 4х25 – 83 м.;  59) Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 – 8 шт.;  60) Клемма прижимная – 4 шт.;  61) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 – 8 шт.  б) место выполнения работ – г. Дубоссары, ул. Энергетиков, д. 28. | раб. | 1 | 265 782(двести шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят два) руб. ПМР 00 копеек. |
| 2 | Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке | | | нет | | |
| 3 | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки | | | Метод определения начальной (максимальной) цены - проектно-сметный метод согласно приказа Министерства экономического развития от 01.02.2023 года № 68.  Работы должны быть сделаны из материалов и силами Подрядчика, с возможностью привлечения субподрядчиков. | | |
| 4 | Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке | | | Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении формы заявок участников закупки" и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений.  Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведение запроса предложений, отстраняются и из заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.  Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в определении подрядчиков в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие.  В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2015 года № 212 «О введении ресурсного метода ценообразования в строительстве» установлено, что с 1 января 2023 года стоимость строительных работ, ремонтно-строительных работ определяется проектно-сметным методом с использованием ресурсного метода ценообразования.  Таким образом, при предоставлении заявки на участие в закупке, коммерческое предложение о стоимости выполнения указанных работ их расчет необходимо осуществлять с использованием ресурсного метода ценообразования. | | |
| **6. Преимущества, требования к участникам закупки** | | | | | | |
| 1 | Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации, применяющие труд инвалидов) | | | Преимущества участникам закупки при определении подрядчиков предоставляются согласно статье 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318 – З – VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».  При осуществлении закупок преимущества предоставляются следующим участникам закупки:  а) учреждения и организации уголовно-исполнительной системы;  б) организации, применяющие труд инвалидов;  в) отечественные производители;  г) отечественные импортеры.  При определении поставщиков/подрядчиков, за исключением случая, когда закупки осуществляется осуществляются у единственного подрядчика, заказчик обязан предоставлять участникам закупки, указанным в подпунктах, а)–в) пункта 1 настоящей статьи, преимущества в отношении предлагаемых ими цен контракта в размере 10 процентов, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства ПМР.  При определении подрядчиков, за исключением случая, когда закупки осуществляются у единственного поставщика/подрядчика, участникам закупки, указанным в подпункте г) преимущество предоставляется в отношении предлагаемых ими цен в размере 5 процентов, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства ПМР.  Данное преимущество предоставляется участникам закупки при наличии в определении п подрядчиков участников, указавших в заявке иностранную валюту для оплаты контракта.  В случае если победителем определения поставщика/подрядчика признан участник, которому в соответствии с настоящей статьей предоставлено преимущество, контракт заключается по цене, сформированной с учетом преимущества.  Если в определении поставщика/подрядчика участвуют исключительно участники с равным размером преимущества, предусмотренного настоящей статьей, в отношении предлагаемых ими цен контракта, преимущества в таком случае участникам не предоставляются. | | |
| 2 | Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены | | | Требования, предусмотренные ст. 21 Закона ПМР от 26.11.2018 г. № 318-З-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике"  Требования к участникам закупки:  а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве;  в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке;  г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;  д) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию).  Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285,286,287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполняем работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.  Участником закупки в составе документов, прилагаемых к заявке, должны быть представлены следующие документы (Распоряжение Правительства ПМР от 25.03.2020 г. №198р «Об утверждении формы заявок участников закупки») в текущей редакции:  а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия предпринимательского патента (для индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения) и (или) копия документа, подтверждающего право на применение упрощенной системы налогообложения (для индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения); б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;  в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);  г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;  д) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством ПМР в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах: - копия лицензии, выданная органом, в введении которого находится сфера управления, в которой осуществляется лицензируемый вид деятельности, на следующие виды: архитектурная деятельность, инженерные изыскания для строительства, строительство, проектирование зданий и сооружений и градостроительное планирование территорий и поселений. е) копии сертификатов соответствия на используемые материалы;  ж) предложение участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией об запросе предложений:  1) предложение о цене контракта (лота № \_\_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (предложение о цене лота с приложением сметного расчёта, который определяется проектно-сметным методом с использованием ресурсного метода ценообразования, сделанного в программе Win Смета NEO Приднестровье, согласно требований Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2015 года № 212 «О введении ресурсного метода ценообразования в строительстве»);  2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);  3) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке;  4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  5) документ, подтверждающий отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию).  ж) документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимущества в соответствии со ст.19,20 Закона ПМР от 26.11.2018 года № 318-З-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике", или копии этих документов (при наличии преимуществ);  з) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318- З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»;  и) Декларация об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов, согласно формы утвержденной Приложением к Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2024 года № 15р «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов»;  к) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.  Не предоставление указанных документов может служить основанием для отклонения заявки. | | |
| 3 | Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств | | | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту, он уплачивает Получателю неустойку в размере 0,05 процента от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10 процентов от общей цены контракта. | | |
| 4 | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг); | | | Выполненная работа должна отвечать всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам и требованиям для работ данного вида, предъявленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики и страны-производителя, соответствовать заявленным характеристикам. Работа должна быть передана в собственность Получателя с надлежащим качеством, в срок и цене, указанной в контракте.  Гарантийный срок на результат выполненных работ по контракту указывается в гарантийных обязательствах, но не менее 12 (двенадцать) месяцев.  Гарантия подрядчика распространяется на работу, эксплуатируемую получателем в соответствии с Инструкцией по пользованию и условиям гарантийных обязательств. | | |
| **7. Условия контракта** | | | | | | |
| 1 | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги | | | Филиал ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары:  - г. Дубоссары, ул. Энергетиков, д. 28 | | |
| 2 | Сроки завершения работы | | | 90 (шестьдесят) рабочих дней с момента поступления предоплаты, с правом досрочной сдачи результатов выполненных работ. | | |
| 3 | Условия транспортировки и хранения товара | | | Доставка сырья, материалов, комплектующих, оборудования, необходимых машин, а также специалистов производится Подрядчиком, в том числе транспортными средствами подрядчика и за его счет, включая таможенную очистку импортируемых сырья, материалов, комплектующих, оборудования и необходимых машин для выполнения работ. | | |

Приложение № 1

к Извещению закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд ГУ«Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия» от 15 июля 2024 г. года № 18

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Председатель комиссии по осуществлению закупок**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**Документация**

**проведения запроса предложений по определению Подрядчика**

г. Тирасполь, 2024 г.

**Информация и документы во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2020 года № 220-ЗИД-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:**

1. Сведения о заказчике:

а) Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

б) место проведения закупки: г. Тирасполь, ул. Гвардейская 31;

в) контактный телефон: 0 (533) 7 65 71;

г) адрес электронной почты: [guruvm@mail.ru](mailto:guruvm@mail.ru)

**2.** **Предмет закупки:**

а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ на объекте филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 8 м. куб.;

2) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 350 мм, в асфальтобетонных дорожных покрытиях – 0,04 км;

3) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3 – 0,02 км;

4) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка – 1 м. куб.;

5) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 2 м. куб.;

6) Восстановление дорожного покрытия – 0,6 м. куб.;

7) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 7 шт.;

8) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых – 21,42 м. кв.;

9) Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м – 12,6 м.;

10) Устройство отливов (150 мм) из листовой оцинкованной стали – 1,89 м. кв.

11) Установка противомоскитных сеток – 7 шт.;

12) Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1 шт.;

13) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2. – 2,13 м. кв.;

14) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 14 м. кв.;

15) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;

16) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.;

17) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;

18) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.

19) Окраска откосов – 14 м. кв.;

20) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м – 5 м. куб.;

21) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 25 м. кв.;

22) Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 – 5 м. куб.;

23) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 3,6 м. куб.;

24) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 – 1,36 м. куб.;

25) Устройство подстилающих слоев: песчаных – 0,9 м. куб.;

26) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 7,8 м. куб.;

27) Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм – 2,73 м. куб.;

28) Устройство: железобетонных крылец – 3,2 м. куб.;

29) Устройство: бетонных ступеней – 1,8 м. куб.;

30) Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 – 0,75 м. куб.;

31) Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой – 47,2 м. кв.;

32) Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 – 1,18 м. куб.;

33) Устройство основания под фундаменты: щебеночного – 5,9 м. куб.;

34) Устройство фундаментных плит бетонных плоских (отмостки) толщиной 100мм – 5,9 м. куб.;

35) Разборка: кирпичных стен приямков – 0,784 м. куб.;

36) Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков – 0,784 м. куб.;

37) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 6,818 м. куб.;

38) Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м – 0,015 т;

39) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой – 7,5 м. кв.;

40) Устройство желобов: подвесных – 7 м.;

41) Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб – 7 м.;

42) Устройство металлической водосточной системы: воронок – 1 шт.;

43) Устройство металлической водосточной системы: колен – 1 шт.;

44) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 7,7 м. кв.;

45) Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:6 – 1,4553 м. куб.;

46) Установка закладных деталей весом: до 4 кг – 0,004 т;

47) Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм – 17,8 м. кв.;

48) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 4,2 м. кв.;

49) Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка – 27,28 т.;

50) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т., работающими вне карьеров на расстояние 10 км – 19,28 т.;

51) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 26 км (доставка щебня) – 8,8205 т.;

52) Прокладка труб полиэтиленовых в земле для защиты одного кабеля диаметром: до 50 мм – 80 м.;

53) Устройство футляров из труб по методу "труба в трубе" с диаметрами: стальной трубы 59 мм и полиэтиленовой 40 мм – 36 м.;

54) Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг – 80 м.;

55) Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной – 80 м.;

56) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;

57) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;

58) Кабель силовой с алюминиевыми жилами аввгнг 4х25 – 83 м.;

59) Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 – 8 шт.;

60) Клемма прижимная – 4 шт.;

61) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 – 8 шт.

б) место выполнения работ – г. Дубоссары, ул. Энергетиков, д. 28.

**3. Способ определения поставщика**: Запрос предложений.

**4. Срок, в течение которого принимаются заявки на участие в открытом аукционе:**

Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 15 июля 2024 года по 22 июля 2024 года в рабочие дни с 08-30 часов до 17-00 часов (обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 31А;

**5. Дата и время начала подачи заявок**: 15 июля 2024 года с 16:00 часов.

**6. Дата и время окончания подачи заявок**: 22 июля 2024 года до 09:00 часов.

**7. Дата и время проведения закупки** – 22 июля 2024 года до 09:00 часов 00 минут. В указанное время будет произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, открытие доступа к документам, поданным в электронном виде.

**8. Порядок подачи заявок:**

Заявки подаются в письменном виде в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, или в форме электронного документа с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа, который предоставляется заказчику 22 июля 2024 года до 09:00 часов, на адрес электронной почты: guruvm@mail.ru

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в запросе предложений, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника запроса предложений или лицом, уполномоченным участником запроса предложений.

Предложения, поступившие на другие адреса электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к рассмотрению на заседании комиссии по закупкам.

На внешней стороне конверта указывается следующая информация:

- наименование и адрес Заказчика закупки;

- полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес;

- предмет (-ы) (объект (-ы)) закупки;

- слова: «Не вскрывать до 22 июля 2024 года до 09:00 часов, по местному времени;

**9.** **Язык или языки, на которых предоставлена документация:** Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также прилагаемая корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются потенциальные участники закупки и Заказчик закупки, должны быть представлены на русском языке.

Любые документы и материалы, представленные участников процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке в том случае, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык.

**10. Наименование и описание объекта закупки. Предъявляемые к нему требования и условия контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п лота | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Начальная (максимальная) цена единицы |
| 1. | **ЛОТ № 1**  а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ на объекте филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:  1) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 8 м. куб.;  2) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 350 мм, в асфальтобетонных дорожных покрытиях – 0,04 км;  3) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3 – 0,02 км;  4) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка – 1 м. куб.;  5) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 2 м. куб.;  6) Восстановление дорожного покрытия – 0,6 м. куб.;  7) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 7 шт.;  8) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых – 21,42 м. кв.;  9) Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м – 12,6 м.;  10) Устройство отливов (150 мм) из листовой оцинкованной стали – 1,89 м. кв.  11) Установка противомоскитных сеток – 7 шт.;  12) Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1 шт.;  13) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2. – 2,13 м. кв.;  14) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 14 м. кв.;  15) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;  16) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.;  17) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;  18) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.  19) Окраска откосов – 14 м. кв.;  20) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м – 5 м. куб.;  21) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 25 м. кв.;  22) Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 – 5 м. куб.;  23) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 3,6 м. куб.;  24) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 – 1,36 м. куб.;  25) Устройство подстилающих слоев: песчаных – 0,9 м. куб.;  26) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 7,8 м. куб.;  27) Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм – 2,73 м. куб.;  28) Устройство: железобетонных крылец – 3,2 м. куб.;  29) Устройство: бетонных ступеней – 1,8 м. куб.;  30) Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 – 0,75 м. куб.;  31) Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой – 47,2 м. кв.;  32) Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 – 1,18 м. куб.;  33) Устройство основания под фундаменты: щебеночного – 5,9 м. куб.;  34) Устройство фундаментных плит бетонных плоских (отмостки) толщиной 100мм – 5,9 м. куб.;  35) Разборка: кирпичных стен приямков – 0,784 м. куб.;  36) Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков – 0,784 м. куб.;  37) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 6,818 м. куб.;  38) Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м – 0,015 т;  39) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой – 7,5 м. кв.;  40) Устройство желобов: подвесных – 7 м.;  41) Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб – 7 м.;  42) Устройство металлической водосточной системы: воронок – 1 шт.;  43) Устройство металлической водосточной системы: колен – 1 шт.;  44) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 7,7 м. кв.;  45) Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:6 – 1,4553 м. куб.;  46) Установка закладных деталей весом: до 4 кг – 0,004 т;  47) Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм – 17,8 м. кв.;  48) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 4,2 м. кв.;  49) Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка – 27,28 т.;  50) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т., работающими вне карьеров на расстояние 10 км – 19,28 т.;  51) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 26 км (доставка щебня) – 8,8205 т.;  52) Прокладка труб полиэтиленовых в земле для защиты одного кабеля диаметром: до 50 мм – 80 м.;  53) Устройство футляров из труб по методу "труба в трубе" с диаметрами: стальной трубы 59 мм и полиэтиленовой 40 мм – 36 м.;  54) Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг – 80 м.;  55) Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной – 80 м.;  56) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;  57) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;  58) Кабель силовой с алюминиевыми жилами аввгнг 4х25 – 83 м.;  59) Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 – 8 шт.;  60) Клемма прижимная – 4 шт.;  61) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 – 8 шт.  б) место выполнения работ – г. Дубоссары, ул. Энергетиков, д. 28. | раб. | 1 | 265 782  (двести шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят два) руб. ПМР 00 копеек |

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта:**

**ЛОТ № 1**

а) предмет (объект) закупки – выполнение общестроительных работ на объекте филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, включая сырье и материалы подрядчика, а также следующие виды и объемы работ:

1) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 8 м. куб.;

2) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 350 мм, в асфальтобетонных дорожных покрытиях – 0,04 км;

3) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3 – 0,02 км;

4) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка – 1 м. куб.;

5) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 2 м. куб.;

6) Восстановление дорожного покрытия – 0,6 м. куб.;

7) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 7 шт.;

8) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых – 21,42 м. кв.;

9) Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м – 12,6 м.;

10) Устройство отливов (150 мм) из листовой оцинкованной стали – 1,89 м. кв.

11) Установка противомоскитных сеток – 7 шт.;

12) Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1 шт.;

13) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2. – 2,13 м. кв.;

14) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 14 м. кв.;

15) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;

16) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.;

17) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;

18) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.

19) Окраска откосов – 14 м. кв.;

20) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м – 5 м. куб.;

21) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 25 м. кв.;

22) Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 – 5 м. куб.;

23) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 3,6 м. куб.;

24) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 – 1,36 м. куб.;

25) Устройство подстилающих слоев: песчаных – 0,9 м. куб.;

26) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 7,8 м. куб.;

27) Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм – 2,73 м. куб.;

28) Устройство: железобетонных крылец – 3,2 м. куб.;

29) Устройство: бетонных ступеней – 1,8 м. куб.;

30) Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 – 0,75 м. куб.;

31) Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой – 47,2 м. кв.;

32) Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 – 1,18 м. куб.;

33) Устройство основания под фундаменты: щебеночного – 5,9 м. куб.;

34) Устройство фундаментных плит бетонных плоских (отмостки) толщиной 100мм – 5,9 м. куб.;

35) Разборка: кирпичных стен приямков – 0,784 м. куб.;

36) Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков – 0,784 м. куб.;

37) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 6,818 м. куб.;

38) Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м – 0,015 т;

39) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой – 7,5 м. кв.;

40) Устройство желобов: подвесных – 7 м.;

41) Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб – 7 м.;

42) Устройство металлической водосточной системы: воронок – 1 шт.;

43) Устройство металлической водосточной системы: колен – 1 шт.;

44) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 7,7 м. кв.;

45) Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:6 – 1,4553 м. куб.;

46) Установка закладных деталей весом: до 4 кг – 0,004 т;

47) Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм – 17,8 м. кв.;

48) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 4,2 м. кв.;

49) Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка – 27,28 т.;

50) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т., работающими вне карьеров на расстояние 10 км – 19,28 т.;

51) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 26 км (доставка щебня) – 8,8205 т.;

52) Прокладка труб полиэтиленовых в земле для защиты одного кабеля диаметром: до 50 мм – 80 м.;

53) Устройство футляров из труб по методу "труба в трубе" с диаметрами: стальной трубы 59 мм и полиэтиленовой 40 мм – 36 м.;

54) Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг – 80 м.;

55) Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной – 80 м.;

56) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;

57) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;

58) Кабель силовой с алюминиевыми жилами аввгнг 4х25 – 83 м.;

59) Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 – 8 шт.;

60) Клемма прижимная – 4 шт.;

61) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 – 8 шт.

б) место выполнения работ – г. Дубоссары, ул. Энергетиков, д. 28.

**Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта:**

- проектно-сметный метод, согласно статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

**11. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений.**

Заявка на участие в запросе предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» с приложением документов, указанными в документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1).

В соответствии с подпунктом г) пункта 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» заявка на участие в запросе предложений должна содержать Декларацию об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов, согласно формы утвержденной Приложением к Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2024 года № 15р «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов» (Приложение № 2).

Заявка должна содержать сметный расчет выполнения работ, предоставленный в виде сметы в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2015 года № 212 «О введении ресурсного метода ценообразования в строительстве».

**12. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)**

Валюта формирования цены и расчета с поставщиками: для резидентов ПМР – руб. ПМР, для резидентов ЕАЭС - долл. США, для резидентов Украины - евро, резидентов РМ - лей РМ, При получении заявок в иностранной валюте сумма по лоту подлежит переводу в рубли ПМР по официальному курсу ПРБ на день проведения закупки, Заключение контракта по итогам рассмотрения заявок производится в рублях ПМР с последующим переводом (в случае признания победителем участника запроса предложений нерезидента ПМР в валюту заявки участника закупки по коммерческому курсу обслуживающего банка заказчика/получателя) на день осуществления расчета.

**13. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного центральным банком Приднестровской Молдавской Республики и используемого при оплате контракта.**

Официальный курс иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, устанавливается центральным банком Приднестровской Молдавской Республики и применяется на дату осуществления расчетов с поставщиком.

**14. Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».**

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – контрактом, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы или услуги не более чем на 10 процентов;

б) изменение регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

в) изменение цен в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год;

г) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

д) изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

е) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

**15. Порядок проведения запроса предложений.**

Запрос предложений проводится в соответствии со статьей 44 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», с учетом нормативных правовых актов Правительства Приднестровской Молдавской Республики, регламентирующих правила и особенности проведения запроса предложений (закупок).

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками и открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся

в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

Комиссия обязана предложить каждому из участников, направившему окончательное предложение, дополнительно снизить предлагаемую ими цену контракта до тех пор, пока каждый из участников не откажется от такого снижения.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

**16. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких заявок.**

Участник запроса предложений вправе письменно отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие.

В день, время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

**17. Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения контракта.**

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой, окончательным предложением участника закупки не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик вправе обратится в Арбитражный суд ПМР с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер.

В случае наличия принятых судом или Арбитражным судом ПМР судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

**18. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.**

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе.

Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому товару;

б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, может являться основанием для принятия заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом информация о таком поставщике (подрядчике, исполнителе) не включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, посредством запроса предложений.

Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется заказчику с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику.

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается день получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления заказчика о принятом решении устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или расторжения контракта.

Дополнительно прилагается проект контракта, являющийся неотъемлемой частью этой документации (Приложение № 3).

Приложение № 1

к закупочной документации о проведении

запроса предложений

(Распоряжение Правительства

Приднестровской Молдавской Республики

от 25 марта 2020 года № 198р)

Форма заявки участника закупки

Заявка

на участие в закупке согласно извещению о закупке

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать предмет закупки)             (указать наименование заказчика)*

в отношении лота № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                           исходящий № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Извещение о проведении запроса предложений [полное наименование запроса предложений], опубликованное в [указывается дата публикации Извещения и издание, в котором оно было опубликовано], и принимая установленные требования и условия запроса предложений, включая установленный претензионный порядок обжалования, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) зарегистрированное по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (юридический адрес Участника закупки) предлагает заключить контракт на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (предмет контракта) на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на участие в закупке, на общую сумму: Перечислить все лоты по порядку их следования, на которые подается оферта:

Лот №1: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость);

Лот №2: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость);

Лот №3: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость);

Лот №4: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость);

Лот №5: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость);

Лот №6: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость);

Лот №7: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость);

Лот №8: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость);

Лот №9: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость).

Настоящим подтверждаем следующее:

1. Против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики решения о признании банкротом, деятельность не приостановлена, на имущество, принадлежащее на праве собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Участника) не наложен арест по решению суда, административного органа.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(наименование участника процедуры закупки)

2.1. отсутствует в [реестре](http://www.vspmr.org/legislation/bills/vi-soziv/621.html#Par2313) недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

3. У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(наименование участника процедуры закупки)

3.1. отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию).

3.2. у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

|  |  |
| --- | --- |
| Информация об участнике закупки: |  |
| Наименование участника закупки (фирменное наименование (наименование), фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные, сведения о месте  жительства (для физического лица) |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона и адрес электронной почты: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

2. Документы, прилагаемые участником закупки:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя);

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;

в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке:

1) предложение о цене контракта (лота № \_\_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);

3) наименование производителя и страны происхождения товара;

4) эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого осуществляется (в случае, если такое требование предусмотрено документацией о закупке);

5) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке;

е) документы, подтверждающие отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты;

ж) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

з) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

и) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

Участник закупки/

уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, (подпись)

отчество (при наличии)

Примечание:

1. Участник закупки вправе подтвердить содержащиеся в заявке сведения, приложив к ней дополнительные документы.

2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.

3. Все листы заявки на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, предоставляются путем направления сканированных оригинальных документов в одном файле в формате PDF.

4. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.

5. Непосредственно участник запроса предложений несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов.

Приложение № 2

(Распоряжение Правительства

Приднестровской Молдавской

Республики

от 15 января 2024 года № 15р)

Декларация

об отсутствии личной заинтересованности

при осуществлении закупок товаров (работ, услуг),

которая может привести к конфликту интересов.

Настоящей Декларацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) участника закупки)

подтверждает, что соответствует требованию, установленному подпунктом г) пункта 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), об отсутствии между участником закупки и заказчиком по данной закупке конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки; единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки.

Выгодоприобретателем для целей настоящей Декларации является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (подпись участника закупки) (расшифровка подписи)

Приложение № 3

КОНТРАКТ № \_\_\_\_

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Тирасполь «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО), действующего на основании Положения о Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики с одной стороны, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО), действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны и Государственное учреждение «Республиканский центр ветеринарно – санитарного и фитосанитарного благополучия», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО), действующего на основании Устава, с третьей стороны, по отдельности, именуемые «Сторона», а при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Итогового протокола от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По настоящему контракту, Подрядчик обязуется выполнить общестроительные работы на объекте филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары, согласно Локальной смете № \_\_\_\_ (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (далее - работы), и сдать их результат Получателю. Получатель обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Наименование, объем, виды и цена работ определяются в Локальной смете № \_\_\_\_\_ (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1. **Цена КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Цена настоящего контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей Приднестровской Молдавской Республики, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия» на 2024 год, утвержденному Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 22 мая 2024 года.
   2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок действия настоящего контракта.
   3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
   4. Расчет по настоящему контракту производится Получателем в безналичной форме, путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики в течение 20 (двадцати) банковских дней, на основании счета, выставленного Подрядчиком.
   5. Форма оплаты – 100 % предоплата.

2.6. Источник финансирования: специальный бюджетный счет (статья 111030).

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

3.1. Срок выполнения работ в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих дней с момента поступления предоплаты.

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3. Передача результатов выполненных работ Подрядчиком оформляется Актом сдачи-приемки результата выполненных работ. Подрядчик предоставляет Получателю результат работ, с приложением Акта сдачи-приемки результата выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

3.4. Получатель в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки результата выполненных работ обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.5. В случае мотивированного отказа Получателя от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.6. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Получателем сроки, и после устранения направить Получателю повторный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Получателем в срок, установленный пунктом 3.4. настоящего контракта.

3.7. В случае обнаружения Получателем скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик, в согласованные Получателем сроки, обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.8. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7 настоящего контракта, Получатель вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим, расходы в полном объёме в сроки, указанные Получателем.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

* 1. **Подрядчик обязуется:** 
     1. Выполнять работы качественно, с соблюдением установленных норм и правил, применяемым к таким работам, в соответствии с требованиями Получателя в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;
     2. Устранять выявленные Получателем недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные с Получателем;

4.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Получателем контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. Согласовывать с Получателем все необходимые действия;

4.1.5. В письменном виде немедленно извещать Получателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.6. Передать результат выполненных работ Получателю по Акту сдачи-приемки результата выполненных работ;

4.1.7. Гарантировать качество выполненных работ в течении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

4.1.8. Представить информацию о всех субподрядчиках, заключивших контракт или контракты с Подрядчиком в рамках исполнения настоящего контракта, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего контракта. Данную информацию Подрядчик представляет Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им контракта с субподрядчиком.

**4.2. Подрядчик имеет право:**

4.2.1. Привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ;

4.2.2. Запрашивать у Получателя дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.3. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.2.4. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

**4.3. Получатель обязан:**

4.3.1. Оплатить результат выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом;

4.3.2. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом настоящего контракта, решение которых возможно только при участии Получателя;

4.3.3. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. Принять по Акту сдачи-приемки результата выполненных работ, произведенные по настоящему контракту работы, либо составить мотивированный отказ от приемки.

**4.4. Получатель имеет право:**

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

4.4.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту;

4.4.3. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.4.4. Отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом, и Подрядчик отказывается устранить недостатки.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, он уплачивает Получателю неустойку в размере 0,05 % от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10 % от общей цены настоящего контракта. Неустойка подлежит взысканию Получателем, в обязательном порядке, при условии, что сумма начисленной неустойки превысила 1 000 (одну тысячу) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

**6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)**

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения ее обязательств по настоящему контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по настоящему контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

**7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписаниями Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Датой исполнения обязательств является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Ни одна из Сторон не в праве передавать права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно, удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |

Получатель

Приложение

к Положению о порядке обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд

**ФОРМА**

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд и коммерческих нужд

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **УТВЕРЖДЕНО:**  **Председатель комиссии по осуществлению закупок**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г** | | | | | | | | |  | | | | | | |
| N п/п закупки соответствующий  N п/п в плане закупки товаров  работ, услуг | | Наименование предмета закупки | N п/п  лота в  закупке | Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание | | | | | | Начальная максимальная цена  контракта (начальная максимальная цена  лота), рублей  ПМР | Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной)цены контракта начальной (максимальной)цены лота | Обоснование выбранного метода определения и обоснования начальной (максимальной)цены контракта начальной (максимальной)цены лота, указания на невозможность применения иных методов определения начальной (максимальной)цены | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование дополнительных требований (п. 2 ст.21 Закона ПМР «О закупках в ПМР) к участникам закупки (при наличии таких требований) | |
| Наименование  товара (работы,  услуги) | Качественные и  технические  характеристики  объекта закупки | Обоснование  заявленных  качественных  и технических  характеристик  объекта закупки | Количественные характеристики объекта закупки | | |
| Единица  измерения | Количество,  объем  закупки | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 18 | | Работы | 1 | Выполнение общестроительных работ на объекте филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары – г. Дубоссары, ул. Энергетиков, д. 28. | 1) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 8 м. куб.;  2) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 350 мм, в асфальтобетонных дорожных покрытиях – 0,04 км;  3) Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3 – 0,02 км;  4) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка – 1 м. куб.;  5) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 – 2 м. куб.;  6) Восстановление дорожного покрытия – 0,6 м. куб.;  7) Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 7 шт.;  8) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых – 21,42 м. кв.;  9) Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м – 12,6 м.;  10) Устройство отливов (150 мм) из листовой оцинкованной стали – 1,89 м. кв.  11) Установка противомоскитных сеток – 7 шт.;  12) Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1 шт.;  13) Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2. – 2,13 м. кв.;  14) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм – 14 м. кв.;  15) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;  16) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.;  17) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (первичка) – 14 м. кв.;  18) Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 (первичка) – -14 м. кв.  19) Окраска откосов – 14 м. кв.;  20) Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м – 5 м. куб.;  21) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 25 м. кв.;  22) Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 – 5 м. куб.;  23) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 3,6 м. куб.;  24) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 – 1,36 м. куб.;  25) Устройство подстилающих слоев: песчаных – 0,9 м. куб.;  26) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 7,8 м. куб.;  27) Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм – 2,73 м. куб.;  28) Устройство: железобетонных крылец – 3,2 м. куб.;  29) Устройство: бетонных ступеней – 1,8 м. куб.;  30) Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 – 0,75 м. куб.;  31) Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой – 47,2 м. кв.;  32) Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 – 1,18 м. куб.;  33) Устройство основания под фундаменты: щебеночного – 5,9 м. куб.;  34) Устройство фундаментных плит бетонных плоских (отмостки) толщиной 100мм – 5,9 м. куб.;  35) Разборка: кирпичных стен приямков – 0,784 м. куб.;  36) Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков – 0,784 м. куб.;  37) Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса в 15 – 6,818 м. куб.;  38) Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м – 0,015 т;  39) Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой – 7,5 м. кв.;  40) Устройство желобов: подвесных – 7 м.;  41) Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб – 7 м.;  42) Устройство металлической водосточной системы: воронок – 1 шт.;  43) Устройство металлической водосточной системы: колен – 1 шт.;  44) Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 7,7 м. кв.;  45) Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:6 – 1,4553 м. куб.;  46) Установка закладных деталей весом: до 4 кг – 0,004 т;  47) Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм – 17,8 м. кв.;  48) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 4,2 м. кв.;  49) Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка – 27,28 т.;  50) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т., работающими вне карьеров на расстояние 10 км – 19,28 т.;  51) Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 26 км (доставка щебня) – 8,8205 т.;  52) Прокладка труб полиэтиленовых в земле для защиты одного кабеля диаметром: до 50 мм – 80 м.;  53) Устройство футляров из труб по методу "труба в трубе" с диаметрами: стальной трубы 59 мм и полиэтиленовой 40 мм – 36 м.;  54) Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 1 до 2 кг – 80 м.;  55) Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной – 80 м.;  56) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;  57) Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг – 3 м.;  58) Кабель силовой с алюминиевыми жилами аввгнг 4х25 – 83 м.;  59) Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кв, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 – 8 шт.;  60) Клемма прижимная – 4 шт.;  61) Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 – 8 шт. | С целью модернизации  объекта филиала ГУ «РЦВС и ФСБ» Дубоссарского района и г. Дубоссары | раб. | 1 | | 265 782(двести шестьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят два) руб. ПМР 00 копеек | Сметно-расчетный метод | Закон ПМР № 318-З-VI от 26.11.2018г «О закупках в ПМР» п 5 ст 16 | Запрос предложений | Закон ПМР № 318-З-VI от 26.11.2018г «О закупках в ПМР» ст 44 |  | |

**Ответственный исполнитель: секретарь комиссии ГУ «РЦВС и ФСБ» по осуществлению закупок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«15» июля 2024 г.**