**Запрос ценовой информации**

**на закупку грузозахватных устройств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «18» июля 2024 г. |  Потенциальным поставщикам (исполнителям). |
|  |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на бетон, раствор и железобетонные изделия ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости грузозахватных устройств, соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку грузозахватных устройств согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Сумма** | **Госты, ТУ** |
|   | Стропы текстильные |   |   |   |
| 1 | Строп текстильный петлевой СТП (грузоподъемность -1,5т, длина-1.5 м) | 20 |   | ГОСТ 34875-2022 |
| 2 | Строп текстильный петлевой СТП (грузоподъемность- 2т, длина-3.0 м) | 4 |   |
| 3 | Строп текстильный петлевой СТП (грузоподъемность -2т, длина-2.0 м) | 10 |   |
| 4 | Строп текстильный петлевой СТП (грузоподъемность- 3т, длина-2.0 м) | 2 |   |
| 5 | Строп текстильный петлевой СТП (грузоподъемность- 3т, длина-4.0 м) | 2 |   |
| 6 | Строп текстильный четырехветвевой 4СТ (грузоподъемность - 5т, длина-2.5 м) | 1 |   | ТУ 5225-011-91978384-2011 |
| 7 | Строп текстильный четырехветвевой 4СТ (грузоподъемность -3,2 т, длина -1.5 м) | 3 |   |
| 8 | Строп текстильный круглопрядный петлевой СТКП (ширина-75мм, грузоподъемность- 5т, длина-2.0 м) | 4 |   | ТУ 5225-009-91978384-2011 |
| 9 | Строп текстильный одноветвевой 1СТ (ширина-75мм, грузоподъемность- 5т, длина-2.0 м) | 4 |   | ГОСТ 58753-2019 |
|   | Стропы канатные |   |   |   |
| 10 | Строп канатный петлевой СКП (грузоподъемность- 25,0т, длина-6.0 м) | 4 |   | ГОСТ 58753-2019 |
| 11 | Строп канатный петлевой СКП (грузоподъемность-3,2т, длина-2.0 м) | 8 |   |
| 12 | Строп канатный петлевой СКП (грузоподъемность- 2,0т, длина-3.0 м) | 2 |   |
| 13 | Строп канатный петлевой СКП (грузоподъемность- 2,0т, длина-2.0 м) | 15 |   |
| 14 | Строп канатный петлевой СКП (грузоподъемность- 1,6т, длина-1.5 м) | 6 |   |
| 15 | Строп канатный петлевой СКП (грузоподъемность- 1,2т, длина-1.5 м) | 9 |   |
| 16 | Строп канатный петлевой СКП (грузоподъемность- 1,0т, длина-1.5 м) | 9 |   |
| 17 | Строп канатный петлевой СКП (грузоподъемность- 2,0т, длина-1.5м) | 5 |   |
| 18 | Строп канатный четырехветвевой 4СК (грузоподъемность -2т, длина -2,0 м) | 5 |   | ГОСТ 25573-82 |
| 19 | Строп канатный четырехветвевой 4СК (грузоподъемность -3,2т, длина-2,5 м) | 1 |   |
| 20 | Строп канатный 4СЦ "паук» (грузоподъемность - 3,0 т, длина - 1.5 м) | 6 |   |  ТУ 5225-005-91978384-2011 |
|   | Стропы цепные |   |   |   |
| 21 | Строп цепной 3 СЦ (грузоподъемность -2,5 т, длина-2.0 м) | 5 |   | ТУ 5225-005-91978384-2011 |
| 22 | Строп цепной с захватами для ж/б колец БТК (грузоподъемность- 2,0 т) | 1 |   | ТУ 5225-001-05080436-2016 |
| 23 | Строп стальной двухветвевой 2СК (грузоподъемность-2,5т, длина-1.5 м) | 5 |   | ГОСТ 25573-82 |
| 24 | Строп стальной двухветвевой 2СК (грузоподъемность-2т, длина -1.0 м) | 11 |   |
| **Итого:** |  |   |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***Грузозахватные устройства***

2.2. Расчеты по контракту за каждую поставленную партию Товара производятся в рублях Приднестровской Молдавской Республики, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки Покупателю партии Товара и выставленного Поставщиком счета к оплате (дата поставки фиксируется в товаросопроводительной документации и счете к оплате).

2.3. Товар поставляется Поставщиком в пределах срока действия контракта отдельными партиями на основании заявок Покупателя в согласованные сроки, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки Покупателя.

2.4. Качество Товара должны соответствовать назначению, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара, действующим в Приднестровской Молдавской Республике стандартам и техническим условиям.

**Примечание:** наличие бирок с указанием даты изготовления строп и даты проведения испытания на стропах обязательно (не позднее первого квартала 2024 года)

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «24» июля 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com, факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
	+ **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.