Правительство Приднестровской Молдавской Республики просит предоставить информацию о стоимости выполнения строительно-монтажных работ по электроснабжению коридора второго этажа здания, расположенного по адресу: г. Тирасполь ул. 25 Октября, 45, с предоставлением сметной документации.

Планируемый период проведения закупки – июль 2021 года.

Осмотр места выполнения работ осуществляется по рабочим дням с 09-00 до 16-00 по предварительному согласованию с Заказчиком по номеру: 0 (775) 0 97 72 (Савин Дмитрий Дмитриевич), начиная с даты публикации данного запроса и не позднее срока окончания подачи ценовой информации.

Срок окончания подачи ценовой информации – 7 июля 2021 года.

Место подачи ценовой информации - г. Тирасполь ул. 25 Октября д.45, каб. 110, или по электронной почте: ud.pmr@gov-pmr.org.

1. Наименование и объемы работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование помещения | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| Коридор 2- го этажа | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп, число ламп до 2 шт. | 100 шт. | 0,09 |
| Демонтаж выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| Демонтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой приводке | 100 шт. | 0,02 |
| Пробивка отверстий диаметром до 25мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,03 |
| Пробивка в кирпичных стенах гнёзд | 100 шт. | 0,12 |
| Устройство ниш в стенах глубиной до 12 см | 10 м2 | 0,05 |
| Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 0,40 |
| Шкаф (пульт) управления, высота, ширина и глубина до 600x400x350 мм | шт. | 2,00 |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25А | шт. | 22,00 |
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 63А | шт. | 2,00 |
| Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| Монтаж светильников для люминесцентных ламп в  подвесных потолках | 100 шт. | 0,09 |
| Затягивание проводов в проложенные трубы суммарным сечением до 35 мм2 | 100 м | 1,00 |
| Прокладка коробов | 100 м | 0,22 |
| Прокладка изолированных проводов в коробах, сечение провода 35 мм2 | шт. | 3,16 |
| Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте по стенам и колоннам с неподвижным креплением диаметром условного прохода 25мм | 100 м | 1,00 |

1. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Источник финансирования – республиканский бюджет.

2.2. Возможные условия оплаты – безналичный расчет, путем зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- предоплата (аванс) в размере 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости работ. Перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика в качестве предоплаты (аванса) осуществляется Заказчиком по мере бюджетного финансирования;

- окончательный расчет в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от стоимости работ производится по факту выполненных работ и оформления Акта выполненных работ по мере бюджетного финансирования.

2.3. Вышеуказанные работы выполняются Подрядчиком с использованием материалов Заказчика.

2.4. Начало выполнения работ - август 2021г., срок завершения работ - сентябрь 2021г.

Информируем, что направленные в адрес Правительства ПМР предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупках и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.