**Запрос ценовой информации**

**на выполнение работ по составлению проекта**

**и производству бурения разведочно-эксплуатационной артезианской скважины в**

**с. Владимировка Слободзейского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «22» октября 2024 г. | | Потенциальным поставщикам  (исполнителям). |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на выполнение работ по составлению проекта и производству бурения разведочно-эксплуатационной артезианской скважины в с. Владимировка Слободзейского района ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ по составлению проекта и производству бурения разведочно-эксплуатационной артезианской скважины в с. Владимировка Слободзейского района, соответствующей указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на выполнение работ по составлению проекта и производству бурения разведочно-эксплуатационной артезианской скважины в с. Владимировка Слободзейского района согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

**Подробное описание водонапорных башен представлено в Приложении к настоящему Запросу ценовой информации «Техническое задание».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Позиция заявки** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. товара** | **Сумма** |
| 1 | Выполнение работ по составлению проекта и производству бурения разведочно-эксплуатационной артезианской скважины в  с. Владимировка Слободзейского района | шт | 1 |  |  |
| **Итого:** | | | |  |  |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* Работы по составлению проекта и производству бурения разведочно-эксплуатационной артезианской скважины в с. Владимировка Слободзейского района

2.2. Расчеты по Контракту осуществляются в следующем порядке:

- Предоплата (аванс) в размере 25% от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта. Денежные средства, подлежащие перечислению Заказчиком на расчётный счет Подрядчика в качестве предоплаты (аванса), перечисляются Заказчиком в безналичной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета.

- Окончательный расчет (оставшиеся 75 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта) перечисляются Заказчиком на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ обеими Сторонами.

2.3. Гарантийный срок на результат работ – 5 лет.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «29» октября 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [vodokanal-2015@yandex.ru](mailto:vodokanal-2015@yandex.ru), факс +373 (533) 9-14-02.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
  + **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 9-14-02.

Приложение к

Запросу ценовой информации

на закупку водонапорных башен

**Техническое задание**

на выполнение работ по составлению проекта и производству бурения разведочно-эксплуатационной артезианской скважины в с. Владимировка Слободзейского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование основных данных и требований** | **Содержание** |
| 1. | Местоположение объекта | Западная окраина с. Константиновка Слободзейского района |
| 2. | Вид работ: проектирование | 1) Составление геолого-гидрогеологической характеристики участка заложения скважины;  2) Выработка мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению промышленной безопасности зон участка расположения проектируемой к бурению скважины;  3) Составление производственно-технической части производства буровых работ (технология бурения, конструкция скважины, объем работ по бурению, расчеты по расходу материалов);  4) Составление строительной части проекта (состав сооружения, насосная станция, насосно-силовое оборудование, электроснабжение и водоснабжение);  5) Составление сметы. |
| 3. | Вид работ: бурение | 1) Производство буровых и вспомогательных работ, сопутствующих бурению эксплуатационной скважины диаметром обсадной колоны не менее 260мм;  2) Производительность скважины от 25 м³/час до 65м³/час  3) ГОСТ на трубы согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ |
| 4. | Основные требования к исполнителю работ | 1) Обоснование в проекте видов буровых работ, конструкции скважины, проектных расчетов действующими нормативно-техническими требованиями в области выполнения буровых работ;  2) Обоснование и расчеты зон санитарной охраны в соответствии с СанПин ПМР;  3) Обеспечение бурение скважины в соответствии с согласованным и утвержденным проектом.  4) Качество воды: общая минерализация (сухой остаток не более 1500мг/л, водородный показатель ( рН) от 6,5 до 9,5 содержание твердых механических примесей в воде не должно превышать 0,01% и быть размером -0,1мм., содержание хлоридов не более 350мг/л, сульфатов – не более 500мг/л, сероводорода не более 1,5мг/л.  5) По окончанию бурение скважины, составление технического паспорта на скважину  **6) Гарантийный срок -5 лет**  7) Работы выполнить с использованием материала Подрядчика |

