Выписка из протокола заседания Комиссии по закупкам от 29 ноября 2024 года

(извещение № 15 (2024/42) от 25 ноября 2024 год,

закупка: выполнение ремонтно-строительных работ внутренних помещений)

Наименование заказчика: Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по закупке:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение ремонтно-строительных работ внутренних помещений, включая следующие виды, объемы и условия исполнения:

1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм – 12,00 м.;

2. Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток – 67,20 м. кв.:

3. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных – 67,20 м. кв.;

4. Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен т=30мм (К=2) – 67,20 м. кв.;

5. Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50 – 2,51 м. куб.;

6. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен – 51,20 м. кв.;

7. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до т=5мм – 51,20 м. кв.;

8. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску – 51,20 м. кв.;

9. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону – 16,00 м. кв.;

10. Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных – 15,50 м. кв.;

11. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 до т=70мм – 15,50 м. кв.;

12. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм – 15,50 м. кв.;

13. Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до т=70мм – 15,50 м. кв.;

14. Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 – 1,11 м. куб.;

15. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 15,50 м. кв.;

16. Разборка деревянных заполнений проемов: дверных – 2,80 м. кв.;

17. Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 – 2,80 м. кв.;

18. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 – 242,00 м.;

19. Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм – 242,00 м.;

20. Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка – 7,79 тн.;

21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 25 км – 7,79 тн.;

22. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг – 1,00 шт.;

23. Прибор или аппарат – 8,00 шт.;

24. Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах – 242,00 м.;

б) адрес места выполнения работы – г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 (Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики);

в) начальная (максимальная) цена контракта – 113 800,00 (сто тринадцать тысяч восемьсот) руб. ПМР 00 копеек,

(далее - Работа), проводила комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3, в 10 часов 00 минут 29 ноября 2024 года.

Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.

В соответствии с Извещением № 15 (2024/42) от 25 ноября 2024 года в установленные сроки поступила 1 (одна) заявка в бумажном виде на участие в запросе предложений по определению подрядчика способного осуществить выполнение Работ, являющихся объектом закупки.

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений не велась аудио- и видеозапись.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, присутствовал представитель участника закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, представивший доверенность на представление интересов участника закупки на процедуре вскрытия конвертов с заявками и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, зарегистрированный в журнале регистрации представителей участников запроса предложений, подавших заявки на участие, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Информация о дополнительно представленных заявках на участие в запросе предложений непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, информация об отзыве и (или) изменении уже поданной заявки отсутствует.

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений.

На заседании комиссии было установлено, что документы, информация предоставленные участником запроса предложений, соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений.

Комиссией принято решение о допуске заявки к участию в запросе предложений по определению подрядчика на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений.

В соответствии с подпунктом в) пункта 9 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (далее - Закон), запрос предложений признан несостоявшимся ввиду того, что по результатам проведения проверки заявки на участие в запросе предложений на предмет соответствия требованиям, установленным извещением и документацией, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений признана соответствующей одна заявка на участие в запросе предложений.

Согласно пункта 19 Закона, если запрос предложений признается несостоявшимся в случае, определенном подпунктом в) части второй пункта 9 статьи 44 Закона, Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики вправе провести повторный запрос предложений либо осуществить закупку у единственного подрядчика в порядке, установленном подпунктом д) пункта 1 статьи 48 Закона со следующими условиями исполнения контракта:

Лот № 1

а) предмет (объект) закупки – выполнение ремонтно-строительных работ внутренних помещений, включая следующие виды, объемы и условия исполнения:

1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм – 12,00 м.;

2. Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток – 67,20 м. кв.:

3. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных – 67,20 м. кв.;

4. Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен т=30мм (К=2) – 67,20 м. кв.;

5. Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50 – 2,51 м. куб.;

6. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен – 51,20 м. кв.;

7. Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до т=5мм – 51,20 м. кв.;

8. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску – 51,20 м. кв.;

9. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону – 16,00 м. кв.;

10. Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных – 15,50 м. кв.;

11. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 до т=70мм – 15,50 м. кв.;

12. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм – 15,50 м. кв.;

13. Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до т=70мм – 15,50 м. кв.;

14. Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 – 1,11 м. куб.;

15. Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см – 15,50 м. кв.;

16. Разборка деревянных заполнений проемов: дверных – 2,80 м. кв.;

17. Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 – 2,80 м. кв.;

18. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 – 242,00 м.;

19. Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм – 242,00 м.;

20. Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка – 7,79 тн.;

21. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 25 км – 7,79 тн.;

22. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг – 1,00 шт.;

23. Прибор или аппарат – 8,00 шт.;

24. Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах – 242,00 м.;

б) адрес места выполнения работы – г. Тирасполь, ул. Юности 58/3 (Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики);

в) цена контракта – 113 800,00 (сто тринадцать тысяч восемьсот) руб. ПМР 00 копеек.

После оглашения условий исполнения контракта содержащихся в заявке единственного участника, во исполнение пункта 13 статья 44 Закона предложено направить окончательное предложение о выполнении указанных Работ в срок до 10 часов 00 минут 02 декабря 2024 года по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности 58/3.

В устном порядке представителем участника запроса предложений высказан отказ направлять окончательные предложения.

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_